{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[27,0,27,11],[28,0,28,11],[29,0,29,11],[30,0,30,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年6月电动机招标采购项目                      项目编号：HG JY-G2024086"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000201116","交流异步电动机","BPYXKK500-6W","功率1250Kw;额定电压6000V;额定电流146A;额定频率50Hz;绝缘等级F级;防护等级IP54;转速990r/min;S1工作制;Y型接法;冷却方式IC616","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[2,"6000201136","高效率变频调速三相异步电动机","YPTX3-200L2-2","功率37Kw;额定电压380V;额定电流67.4A;额定转速2961r/min;安装方式B3;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制，频率30-50Hz","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[3,"6000201223","变频调速三相异步电动机","YZPSL132M-4","额定功率7.5Kw;额定电压380V;额定电流15A;防护等级IP55;绝缘等级H级;安装方式B5","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[4,"6000201229","三相异步电动机","YVP7124","额定功率0.37Kw;额定电压380V;额定电流1.12A;防护等级IP55;绝缘等级F级;安装方式B5;额定转速1400r/min","台","2","2024-08-30","炼钢厂部"]
[5,"6000201227","高效率三相异步电动机","YE4-80M2-4","额定功率0.75Kw;额定电压380V;额定电流1.8A;防护等级IP55;绝缘等级F级;安装方式B5;额定转速1420r/min;S1工作制","台","2","2024-08-30","炼钢厂部"]
[6,"6000201224","三相异步电动机","YSJ7114H","额定功率250w;额定电压220/380V;额定电流1.42/0.8A;防护等级IP55;绝缘等级F级;安装方式B5;额定转速1400r/min;S1工作制","台","2","2024-08-30","炼钢厂部"]
[7,"6000200150","交流电动机","YS7144 0.75Kw","AC380V B级 IP54 IM B5 接线 △/Y 接线盒位置R(右) 1.99A 定额S1 1390r/min 标准编号 JB/T8680.1-1998 出厂编号 0711430","台","2","2024-08-30","炼钢厂部"]
[8,"6000201225","三相异步电动机","MS6324","额定功率0.2Kw;额定电压380V;额定电流0.72A;防护等级IP55;绝缘等级F级;安装方式B14;额定转速1350r/min;Y形接法，S3工作制","台","2","2024-08-30","炼钢厂部"]
[9,"6000201226","三相异步电动机","YE4-180L-4/B35","额定功率22Kw;额定电压380V;频率50Hz;额定电流41.8A;绝缘等级;防护等级IP55级;S1工作制;安装方式B35;三角接法;额定转速1470r/min","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[10,"6000201228","单相振动电机","HY-0.1a","额定功率15w;额定电压220VAC;额定频率50Hz;额定电流0.1A;额定转速3000RPM","台","3","2024-08-30","炼钢厂部"]
[11,"6000201249","三相鼠笼式感应电动机","YE4-80M1-4","额定功率0.55Kw;额定电压380V;额定电流1.4A;额定转速1435r/min;绝缘等级F级，防护等级IP55;Y形接线方式;B5安装方式","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[12,"6000201247","变频调速三相异步电动机","DMP160L-6-11Kw","额定功率11Kw;额定电压380V;50HZ;额定电流23.9A;额定转速975r/min;绝缘等级F;防护等级IP55;三角形接线;立式安装;用于减速机R147;出厂编号No:046842A","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[13,"6000201233","高效率三相异步电动机","YE3-90-4","额定功率1.5KW；额定电流3.2A；能效3级；绝缘F级；额定电压380V；额定转速1420r/min；工作制S1；额定频率50HZ；噪音70dB（A），效率82.7%；功率因数0.83；防护等级IP55，接线方式Y","台","2","2024-08-30","180热轧"]
[14,"6000201234","高效率三相异步电动机","YE3-100-4","额定功率2.2KW；额定电流4.5A；能效3级；绝缘F级；额定电压380V；额定转速1420r/min；工作制S1；额定频率50HZ；噪音70dB（A），效率82.7%；功率因数0.83；防护等级IP55，接线方式Y","台","2","2024-08-30","180热轧"]
[15,"6000200290","绕线式转子电机","YZR250M1-8 30KW","绕线式转子电机 定子Y接380V，64.3A 转子Y接，272V，68.5A 720r/min，IP44","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[16,"6000200305","绕线式转子电机","YZR200L-6H 22Kw 240T小车电机","JB/T10105-1999 中心高度200 22KW 380V 6极 940r/min绝缘等级H","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[17,"6000201202","高效率隔爆型三相异步电动机","YBX3-132S-4","额定功率5.5Kw;额定电压380V;额定电流11.4A;防护等级IP55;绝缘等级F级;频率50HZ;额定转速1455r/min;安装方式B5;Y形接法;S1工作制","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[18,"6000201207","三相异步电动机","YE4-90L-4/B3","额定功率1.5Kw;额定电压380V;额定频率50Hz;额定电流3.47A;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制;额定转速1400r/min，安装方式B3;Y形接法","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[19,"6000201210","油泵专用电动机","YUD132S-4","5.5Kw;额定电压380V;额定电流11.5A;转速1440r/min;防护等级IP54;绝缘等级F;S1工作制;三角接法","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[20,"6000201206","交流电动机","YE4-112M-6","功率2.2Kw;电压380V;电流5.5A;转速935r/min;Y型接法;安装方式B35;防护等级IP54","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[21,"6000201209","三相异步电动机","YE4-200L1-2","功率30Kw;额定电压380V;额定电流54.9A;额定转速2960r/min;安装方式B5;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制;三角接法","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[22,"6000201221","三相异步电动机","DM100M-4E","额定功率2.2Kw;额定电压380V;额定频率50Hz;额定电流5.3A;防护等级IP55;绝缘等级F级;S1工作制;额定转速1455r/min;安装方式B5;Y形接法","台","1","2024-08-30","炼钢厂部"]
[23,"6000201217","减速电机","BJ-0.55/37-W/Z","减速机安装方式为卧式;减速机速比i=37;出轴转速37.84rpm;安装方位双出轴;变频制动电机YEJ7134/0.55KW（4P）;极数4P;转速1440rpm;防护等级IP54;绝缘等级H级;非独立风机（电机轴自带风叶）;制动器电压24VDC;得电制动","台","4","2024-08-30","炼钢厂部"]
[24,"6000201205","减速电机","BJ-0.37/4212-W/F","减速机安装方式为卧式;减速机速比i=4212;出轴转速0.1662rpm;安装方位空心轴；;变频制动电机Y803-8-0.37KW（8P）;极数8P，;转速700rpm;防护等级IP54;绝缘等级H级;独立风机;三相380V","台","4","2024-08-30","炼钢厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                                2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                               3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年6月电动机招标采购项目                      项目编号：HG JY-G2024086"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]