{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":27,"n_cols":15,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,14],[21,0,22,0],[21,9,22,9],[21,10,22,10],[21,12,22,12],[23,0,23,9],[24,0,24,9],[25,0,25,9],[26,0,26,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2024年9月机械备件采购项目              项目编号：HG JY-G2024127"]
["标包号","子项号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","标包合价（含税）","生产厂家","备注"]
[1,"A1247000510058",7001200218,"高压泵 安全阀","A-45/20.02.03",null,"只",2,"GB/T13320","89管加工热处理","2024-10-27"]
[2,"A1247000540012",5500300110,"全封闭型钢制拖链架","TLE125Ⅲ-250x300x5200","250x300x5200 材质：铝合金组件","套",5,"JB/T12471-2015","219厂部","2024-10-27"]
[3,"A1248000370002",4201700166,"驾驶式洗地机地刷","175扣B-13寸","外径330mm*内孔125mm，三钉扣卡扣式连接，刷毛直径0.25mm","件",4,"GB/T19001-2016","检验检测中心","2024-10-27"]
[4,"A1248000370003",4201700167,"洗地机吸水胶条","760B/860B胶条","前胶条：长1018mm*宽45mm*厚3.5mm；后胶条：长1045mm*宽65mm*厚4mm；适用Hussre贝纳特 760B/860B洗地机","对",4,"GB/T29615-2013","检验检测中心","2024-10-27"]
[5,"A1248000440035",5700100215,"直线导轨线性滑块订货图","268备DCJ-2-2","滑块规格：HGW55HAE6T3000EZCSPI+KK/SE，1根直线导轨配6个线性滑块","套",4,"审核图纸","89热轧","2024-10-27"]
[6,"A2244000600191",5704900004,"内磨机磨杆","M52型","长度6.9m,直径52mm,内轴20mm,80kg","根",2,"JB/T3715-2016","180热轧","2024-10-27"]
[7,"A2246000160086",7102700013,"星形卸灰阀","YXD-400","铆焊 GB16490-1996输送能力30m?/h,转筒转速24r/min，转筒容积0.04L,电机功率1.5KW，减速机型号XLY-43-1.5kw 工作温度≤200℃ 重量40kg","只",1,"GB16490-1996","高辅工段","2024-10-27"]
[8,"A2246000700207",7102600099,"离心式气源干燥器","AF-03","工作介质：压缩空气；流量2.0/Min；工作压力0.3-1.6Mpa；","台",5,"GB/T13927-1994","180热轧","2024-10-27"]
[9,"A2246000760108",5712800023,"鼓风机","D680-12；右旋90°（含风机、轴承箱带水冷及电机）","全压12000Pa；流量9200-40000Nm3/h；转速1450r/min；电机型号YPT355M-4；功率200kW","台",1,"JB/T10563-2006","720厂部","2024-10-27"]
[10,"A2247000270150",5501600004,"φ273螺旋连接器","XDZ-DAφ273","外形尺寸570*540*540 联轴器中间轴带轴承32320二套","套",1,null,"原料工段","2024-10-27"]
[11,"A2247000570034",7100100233,"安全阀","A42Y-16C-50","压力等级0.8-1.0Mpa；整定压力0.95Mpa","台",2,"GB/T12243-2005","340管加工热处理","2024-10-27"]
[12,"A2247000650001",6400600624,"防爆式浮球液位控制器","UQK-02-B","动作范围25-550mm、容量：AC 220 200W;DC:100V 150W、环境温度：-20℃～70℃、防爆等级ExdCT4-CT6、调定方式:有级可调、浮球杆采用加长型（加长后浮球杆长度约为330mm）","个",2,"HG∕T 5226-2017","能源厂部","2024-10-27"]
[13,"A2247000650005",7101300026,"气动执行器","B1CU25/95L","双作用；最大压力：1.0Mpa；温度范围：-55-120℃；品牌：NELES","台",1,"ISO5211","能源厂部","2024-10-27"]
[14,"A2247000790088",5712100015,"离心通风机","G4-73№11D","含主轴.轴承.叶轮.联轴器,壳体;轴承座，电机及电机底座；电机容量Y280M-4/90Kw，风量53142-80570m3.全压2659-3943pa，转速1450","套",1,"GB/T19232-2003","180热轧","2024-10-27"]
[15,"A2248000170074",7501300139,"轴向型不锈钢波纹补偿器","轴向型SDZ1-1200III","轴向型SDZ1-1200III L=1100 通径：DN1200，波纹部分长度230，总长1100，双层波纹管，内层材质254SMO外层材质316L不锈钢，单层波纹管厚度0.8mm；工作压力：1.0MPa；补偿量轴向位移50mm,；介质：高炉煤气:时温300C；接管管径1220x8;含内衬.两端配对法兰，垫片及螺栓、螺母联接件","件",1,"GB/T12777-1999","高辅工段","2024-10-27"]
[16,"A2248000190001",5500800015,"旋风除尘输灰机","DS100T-AZ","16Mn DS100T-AZ 含机壳.轴.轴承座、带防爆电机、减速机、螺旋叶片(耐磨合金 厚度12mm).，电机型号YB3-200L-4,30KW,转速1470r/min,电机轴直径110 搅拌叶片采用高铬抗磨铸铁，硬度HRC≥50壳体采用16Mn优质板材焊接而成 板厚12mm，焊缝采用坡口焊接 搅拌轴采用40Cr轴头和厚壁缝钢管焊接制作，喷水管材质采用1Cr18Ni9Ti 金属构件等应进行除锈，内表面采用防锈底漆两道，外表面采用防锈底漆两道，面漆两道。","套",1,null,"高炉","2024-10-27"]
[17,"A2248000480095",7502300072,"Y4高速天然气纯氧加热喷嘴","SX-HYY4-1.2.0","天然气耗量1-4Nm3/h;压力15-20KPa;氧气耗量2-8Nm3/h;压力0.2-0.3MPa","只",50,"GB5108-1985","炼钢厂部","2024-10-27"]
[18,"A2248000830126",7502400152,"压滤机滤布","长1.5米*宽1.5米","材质：3927；过滤面积400平方；滤板规格1.5米*1.5米","片",105,"JB/T4333-2013","180热轧","2024-10-27"]
[19,null,null,"烧结水泵房冷却塔","DBNL-100型逆流式","1.冷却水量100m3/h ；2.进塔水温55℃；3.出塔水温35℃；4.大气压力 1.0x105Pa 5.风量 71300 6.风机直径 1800 7.电机功率 3kw  8.噪声 50.0dB（A）                            说明：1、所有基础在同一水平面上误差不大于3mm。2、进出水口方向可做90°、180°、270°调整。3、中间基础荷载为运转重量25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。4、进出水管方向可根据现场确定。","台",1,null,"炼铁厂烧结机改造项目（HG202418）","2024-10-27"]
[{"$nulls":3},"烧结水泵房冷却塔","DBNL-200型逆流式","1.冷却水量200m3/h ；2.风机直径2800mm 3.风量118000m3/h 4.电机功率 5.5 KW 5.叶轮转速210 r/min 6.干塔重量 2.344吨 7.湿塔重量 6.305吨 8.噪声60dB（A）9.进水温度55℃ 10.出水温度35℃。                     说明：1、所有基础在同一水平面上误差不大于3mm。2、进出水口方向可做90°、180°、270°调整。3、中间基础荷载为运转重量25%，其余75%由外围长方形基础平均承担。4、进出水管方向可根据现场确定。","台",1]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2024年9月机械备件采购项目              项目编号：HG JY-G2024127"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]