{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,5501800012,"在线焦炭筛聚氨酯筛板（15*15）","15mm*15mm","包含整套焦炭筛所用聚氨酯HPM筛板和聚氨酯HW12接料筛板。堵孔率小于10%（非接料区），筛分效率大于90%，使用寿命大于9个月，筛面不用人工清理。","套",1,null,"炼铁分厂","2021-08-11"]
[2,5501000008,"槽下双层棒条筛板","1460*550","上筛网粒度＝6mm 下筛网粒度＝4mm GB10595-2009","套",6,"QB/T120307","炼铁分厂","2021-08-11"]
[3,5501000049,"焦碳筛聚氨酯筛板（28）","1310*300*40开孔（28mm*32mm）","包含整套焦碳筛所用聚氨酯HW12筛板和聚氨酯HW12接料筛板。堵孔率小于10%（非接料区），筛分效率大于90%，使用寿命大于9个月，筛面不用人工清理。","套",4,null,"炼铁分厂","2021-08-11"]
[4,5501000053,"块矿筛聚氨酯筛板（7）","1310*300*40开孔（7mm）","包含整套块矿筛所用聚氨酯HPM筛板和聚氨酯HW12接料筛板。堵孔率小于10%（非接料区），筛分效率大于90%，使用寿命大于9个月，筛面不用人工清理。","套",3,null,"炼铁分厂","2021-08-11"]
[5,5501400020,"烧结B2筛筛板;棒条筛板组合","HL15510220000SB","3070*1760 ，棒条直径12mm,间距16mm，棒条材质：60MnSi2弹簧钢。棒条筛板上面应保证平整，不能有弯曲、扭曲等现象  。","块",1,null,"炼铁分厂","2021-08-11"]
[6,5501400019,"烧结B3筛筛板;棒条筛板组合","HL15510320000SB","3070*1760 ，上排棒条直径8mm,上排棒条间距7mm，下排棒条直径6mm,下排棒条间距5.5mm，棒条材质：60MnSi2弹簧钢。3筛棒条筛板必须有振动棒，棒条筛板上面应保证平整，不能有弯曲、扭曲等现象。","块",2,null,"炼铁分厂","2021-08-11"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}