{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单附件"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单附件","index":0,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,6300100109,"PLC模块","1756-OF8;AB",null,"块",1,"IEC61508","高炉","2021-08-11"]
[2,6300500108,"无线通讯系统","LX-DL800E","包括安装调试","套",1,null,"原料工段","2021-08-11"]
[3,6200200251,"变频器主控制板","SK-R1-MCB1-PF753 AB","Rockwell PowerFlex 753系列变频器主控制板","块",2,null,"720厂部","2021-09-10"]
[4,6200200122,"变频器","20BC072A3AYNANCO AB E0.967X","输入电压：400V交流 输入电流：68.9A 输入频率：三相，50HZ：输出电压：0-400V 输出电流：72A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载：37KW","台",1,"E0.967X","高炉","2021-10-10"]
[5,6200200091,"变频器","E82EV113-4C200","输入电压AC400V 输出电流23.5A 功率11KW 可调频率0-650HZ","台",4,"GB/T12668","炼钢厂部","2021-10-10"]
[6,6200200129,"变频器","20F1ANC456AA0NNNNN AB","输入电压：400V交流 输入电流：446.7A 输入频率：三相，50HZ：输出电压：0-400V 输出电流：456A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载：280KW","台",1,"IEC61800","管加工厂部","2021-10-10"]
[7,6100400370,"无触点控制器","TDF-100A-4TH","电源380V，无触点通断，可带四路电阻切换，HMI编程面板，故障报警可储存，通断无火花，实时电流监视。","只",3,null,"炼钢厂部","2021-08-27"]
[8,6100400370,"无触点控制器","TDF-100A-4TH","电源380V，无触点通断，可带四路电阻切换，HMI编程面板，故障报警可储存，通断无火花，实时电流监视。","只",1,null,"720厂部","2021-08-27"]
[9,4000300192,"扬声器","YH20-6","20W","只",10,"IS09002：2000","炼钢厂部","2021-08-27"]
[10,6100100012,"控制变压器","BK-100 380V/36V","380V/36V","只",5,"GB/T18494.1-2001","炼钢厂部","2021-08-27"]
[11,4100500392,"防雨型控制按钮","COB  63A","AC500V,2A，8按钮","个",3,null,"高炉","2021-08-27"]
[12,6100100056,"控制变压器","BK-100","380V-220V/110V 36V/24V 100VA JB/T5555-2001","只",10,"JB/T5555-2001","炼钢厂部","2021-08-11"]
[13,6100100012,"控制变压器","BK-100 380V/36V","380V/36V","只",8,"GB/T18494.1-2001","管加工厂部","2021-08-11"]
[14,6400300049,"接近开关","JLXK1-111","AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62","只",10,"JB/T 5553-2006","89油管车丝委外","2021-08-27"]
[15,6400300110,"限位开关","DXZ-3/4","AC380V DC220V:0.5A:","只",3,"GB14648.5-2008","89油管车丝委外","2021-08-27"]
[16,6300300131,"64位扩展模块","VMER 64","Memory Extension Board R64 with 64 MByte RAM with VME64 handles;MAT.CODE:7153052;DWG:M9747722/10046715","块",1,null,"180厂部","2021-08-27"]
[17,6600200730,"不间断电源（UPS）","H020K310","容量20KVA/16KW;输入3*380VAC50HZ;输出220VAC50HZ;带电池12V×16PCS","台",1,"DL/T526-2013","炼钢厂部","2021-08-26"]
[18,6200200776,"可控硅模块","SD-350/20","绝缘耐压Viso 2500V，反向（断态）重复峰值电压VRRM(VDRM)1600V,反向（断态）重复峰值电流LRRM(LDRM)0.3MA,正向（通态）峰值压降VFM(VTM)1.5V,门极触发电流LGT 40-60MA,门极触发电压VGT 1.0-1.2V。","只",5,"JB/T8950-1999","管加工厂部","2021-08-26"]
[19,6200200751,"变频器","H3n5-Lenze-strabe 1;31855 Aerzen GERMANY","INPUT Heavy Duty:3/PE 400/480v AC 50/60HZ 28.4/23.7A;Ouput Light Duty:0-400/480V AC 0-599HZ 28.2/25.2A 15Kw/20HP","台",4,"GB/T12668","炼钢厂部","2021-09-26"]
[20,6200200777,"塞棒伺服驱动器","MHDA1008N00","输入电压;单相230V;输入频率50-60HZ;输出电压三相0-230V;输出电流3A;输出频率0-450HZ;17D","台",1,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2021-08-27"]
[21,6100400376,"接触器","AF400-30","AC220V +CAL18-11+VM300H/400H;AC220V;辅助触头NO+NC","台",2,"IEC60947-4-1","炼钢厂部","2021-08-27"]
[22,6400600431,"防爆浮球液位控制器","UQK-O2-dⅡBT3","防爆型:dⅡBT3;动作界限:25～550mm,浮球杆采用加长型,调定方式:有级可调;浮球液位控制器连接法兰标准:JB/T82.1或HG5016,不锈钢材质,PN4.0MPa,DN80法兰,带接长杆","件",2,"JB/T2785-2010","能源厂部","2021-08-27"]
[23,6100700011,"电流感应开关","M3080","触点电容：0.3A@240V AC/DC；电流阀值可调范围：1-200A；尺寸：80*70*26MM，孔径：20MM","只",10,"GB1208-2006","340热轧","2021-08-27"]
[24,6100100174,"DF-12机车;直流变压器","DF12-0163","输入：DC110V 输出：DC22V","台",4,null,"物流中心","2021-08-27"]
[25,4100800118,"凸轮控制器触头","KT10-100A","额定电流100A，A级","付",50,"GB/T14048-2008","219厂部","2021-08-27"]
[26,6000300213,"碳刷架","32*42","刷握材料:全铜 含两个恒压簧   外形尺寸:93*38*50(长*宽*高)","只",30,"JB/T 9580-1999","219厂部","2021-08-27"]
[27,6000300214,"高铜碳刷","J164  32*42*65","32*42*65  底部水平 材料级别：国标S级  铜线总平方数：40平方（10平方*4根）","只",30,"JB/T 9580-1999","219厂部","2021-08-27"]
[28,6300700059,"DF-12机车：微机","LK9000-DF12微机","110V","台",1,null,"物流中心","2021-08-27"]
[29,6100900095,"120/45 通用车控电气控制柜","LC8911","含电机断路器（GV2ME14C+GV AE-11)1台、直流接触器（LC1D12BDC DC24V)1台、可编程控制器（14IN-10 OUT)1台、继电器模组（MZ-16A 4路DC24V）1只、红色指示灯（DC24V)3只、绿色指示灯（DC24V)1只、熔断器（RT28N 2A)2只、端子排（30*3+15*30）一组","台",2,null,"物流中心","2021-08-27"]
[30,6300100110,"120/45 通用可编程控制器","14 IN-10 OUT(车柜）","输入14点，输出10点","块",5,null,"物流中心","2021-08-12"]
[31,6100500399,"120/45 通用继电器模组","MZ-16A","六路，DC24V","块",5,null,"物流中心","2021-08-12"]
[32,6100500400,"120/45 通用继电器模组","MZ-16A，4路","DC24V","块",5,null,"物流中心","2021-08-12"]
[33,6100400378,"120/45 通用交流接触器","LC1D12BDC","DC24V","台",20,null,"物流中心","2021-08-12"]
[34,4100700180,"整流二极管；","ZPA2700-28","110V；CKD6E机车","个",25,null,"物流中心","2021-08-12"]
[35,4100400259,"铜接线端子","UT1.5-4","带预绝缘套，叉形铜质端子Y型冷压接，可接1.5mm2的线缆，安装螺丝孔M4","个",300,null,"219厂部","2021-08-27"]
[36,6400600053,"传感器","LT600MQ21LU2X3-H1141","配附件","只",1,"GB/T14048","89热轧","2021-08-27"]