{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单附件"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单附件","index":0,"n_rows":64,"n_cols":10,"rows_kept":64}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,5501500008,"气动陶瓷出料阀","SZ674TC","公称通径DN200MM，公称压力PN1.0-2.5MPa，铸钢衬陶瓷，双作用，质保3年","个",4,null,"烧结","2021-08-27"]
[2,7101800113,"球阀","Q41F-16-25",null,"只",5,"GB/T12237","炼钢厂部","2021-08-27"]
[3,7101800010,"不锈钢法兰式球阀","Q41F-25P-25 DN25,PN2.5","GB/T12221-2005,公称直径：DN25，压力等级：P≤2.5Mp，阀体长度：165mm，阀体不锈钢","只",5,"GB/T12237","炼钢厂部","2021-08-27"]
[4,7102000002,"多功能止回阀","DY30AX DN250；压力10",null,"只",1,"GB/T12235-89","炼钢厂部","2021-08-27"]
[5,7101800149,"气动球阀","V634412","DN125 PN1.6","只",2,"GB/T8100-2009","管加工厂部","2021-08-27"]
[6,7101800099,"内螺纹不锈钢球阀","Q11F-16P-15，DN15,PN1.6","GB/T12221-2005,公称直径：DN15，压力等级：P≤1.6Mp，阀体长度：60mm，阀体不锈钢","只",50,"GB/T 12230-2005","能源厂部","2021-08-27"]
[7,7101800211,"气动球阀","V634412","DN25;PN1.6，带电磁阀","台",6,"GB/T8100-2011","180厂部","2021-08-27"]
[8,5711100106,"步进炉风机入口调节阀","9-19-14D；左90°","风量：25916m3/h；全压：11771Pa；转速：1450n/m","件",1,"GB/T19232-2003","340热轧","2021-08-27"]
[9,7101600102,"手动蝶阀","Z41H-16C","DN200","只",2,"GB/T12238-2008","340热轧","2021-08-27"]
[10,7101700014,"弹性座封闸阀","RVHX-0100","PG16 DN100 连接形式法兰 DN100 压力:1.0～2.5MPa","只",3,"GB/T12221-1989","340热轧","2021-08-27"]
[11,7101600047,"手动蝶阀","D341X-80 DN80","压力1.6Mpa DN80","只",18,"GB/T12238-1989","340热轧","2021-08-27"]
[12,7101600110,"手动蝶阀","D343H-16;DN150",null,"只",1,"GB/T3037-1994","340热轧","2021-08-27"]
[13,7101800036,"二片式不锈钢球阀","Q211F-16P-DN15","压力1.6MPa DN15","只",30,"GB/T12237-2007","炼钢厂部","2021-08-27"]
[14,7101800038,"二片式不锈钢球阀","Q211F-16P-DN25","压力1.6MPa DN25","只",90,"GB/T12237-2007","炼钢厂部","2021-08-27"]
[15,7101800120,"三片式不锈钢球阀","Q311F-25P-40","不锈钢手动球阀 浮动直通式 氟塑料 压力2.5mpa DN40","只",180,"GB/T12237","炼钢厂部","2021-08-27"]
[16,7101800015,"不锈钢球阀","Q11F-25P-20","不锈钢手动球阀 内螺纹 浮动直通式 氟塑料 压力2.5mpa DN20","只",50,"GB/T 12230-2005","炼钢厂部","2021-08-27"]
[17,7101800099,"内螺纹不锈钢球阀","Q11F-16P-15，DN15,PN1.6","GB/T12221-2005,公称直径：DN15，压力等级：P≤1.6Mp，阀体长度：60mm，阀体不锈钢","只",50,"GB/T 12230-2005","炼钢厂部","2021-08-27"]
[18,7101700049,"弹性座封闸阀","RVHX-0150","PG16 DN150","只",4,"GB/T28776-2012","炼钢厂部","2021-08-27"]
[19,7101700056,"弹性座封闸阀","RVHX-0125；PN16；",null,"只",2,"GB/T12237","炼钢厂部","2021-08-27"]
[20,7101800036,"二片式不锈钢球阀","Q211F-16P-DN15","压力1.6MPa DN15","只",80,"GB/T12237-2007","炼钢厂部","2021-08-27"]
[21,7101800037,"二片式不锈钢球阀","Q211F-16P-DN20","压力1.6MPa DN20","只",80,"GB/T12237-2007","炼钢厂部","2021-08-27"]
[22,7101700085,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-250","DN250;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质","只",1,"GB/T12234","炼钢厂部","2021-08-27"]
[23,7101800009,"不锈钢法兰式球阀","Q41F-25P-DN32",null,"只",5,"GB/T12224-1989","炼钢厂部","2021-08-27"]
[24,7101800083,"高压球阀","KHM-50-F6-11141-06X","ISO9001:2000","只",4,"GB/T3452.1-1992","炼钢厂部","2021-08-27"]
[25,7102000043,"止回阀","H44W-10-400",null,"只",2,null,"管加工厂部","2021-08-27"]
[26,7102000048,"消声止回阀","H41X-10;DN500","铸钢","只",1,"GB/T2100-1980","管加工厂部","2021-08-27"]
[27,7101600174,"电动蝶阀","D971X","公称直径:DN150;耐压等级:1.0Mpa,带电动装置;电压等级:380V","台",16,"JB/T308-2004","能源厂部","2021-08-27"]
[28,7101600115,"电动对夹式蝶阀","D971X-16","DN200","只",4,"JB/T8528-1997","能源厂部","2021-08-27"]
[29,7102700001,"快开排污阀","Z44H-25-25","铸造 GB/T13927","只",5,"GB/T13927","能源厂部","2021-08-27"]
[30,7101800041,"法兰式球阀","Q41F-25-25",null,"只",10,null,"能源厂部","2021-08-27"]
[31,7101800084,"高压球阀","KHM-G1 1/2-1112-01X",null,"只",5,"ISO 228","720厂部","2021-08-27"]
[32,7101800085,"高压球阀","KHM-G1 1/4-1112-01X",null,"只",5,"ISO 228","720厂部","2021-08-27"]
[33,7101800092,"高压球阀","KHM-G2-1212*01X",null,"只",5,"GB/T9065.2-2010","720厂部","2021-08-27"]
[34,7101800141,"液控快开快闭偏心半球阀","DYQ740H(X)-400-25","DN400 P=2.5MPa","只",1,"GB/T122202-1980","720厂部","2021-08-27"]
[35,7102600006,"底阀","H45X-10","DN350 阀体铸铁 阀板球墨铸铁 轴材不锈钢","只",2,"GB/T12235-2007","720厂部","2021-08-27"]
[36,7101600032,"气动控制阀门","D376XE74",null,"只",2,"JB/T6375-1992","720厂部","2021-08-27"]
[37,7102100010,"气动控制阀门","D376XE69",null,"只",2,"ISO5211","720厂部","2021-08-27"]
[38,7101800053,"高压球阀","BKH-16S-1123",null,"只",16,"GB/T12230-2005","340热轧","2021-08-27"]
[39,7101800055,"高压球阀","BKH-20S-1123",null,"只",12,"GB/T9065.2-2010","340热轧","2021-08-27"]
[40,7101800067,"高压球阀","KHB-38SR-1112-01X",null,"只",4,"ISO228","340热轧","2021-08-27"]
[41,7101800015,"不锈钢球阀","Q11F-25P-20","不锈钢手动球阀 内螺纹 浮动直通式 氟塑料 压力2.5mpa DN20","只",20,"GB/T 12230-2005","180厂部","2021-08-27"]
[42,7101800017,"不锈钢球阀","Q11F-25P-25","不锈钢手动球阀 内螺纹 浮动直通式 氟塑料 压力2.5mpa DN25","只",20,"GB/T12234","180厂部","2021-08-27"]
[43,7102000052,"持压泄压阀","500X-25;DN250","DN250;PN2.5MPa;出厂时请调整为1.0～1.3MPA泄压","只",1,null,"180厂部","2021-08-27"]
[44,7101800081,"高压球阀","KHM-38SR-1212-02X DN32,31.5MPa",null,"只",10,"GB/T9065.2-2010","180厂部","2021-08-27"]
[45,7101800055,"高压球阀","BKH-20S-1123",null,"只",10,"GB/T9065.2-2010","89热轧","2021-08-27"]
[46,7101800056,"高压球阀","BKH-25S-1124",null,"只",10,"GB/T9065.2-2010","89热轧","2021-08-27"]
[47,7101800079,"高压球阀","BKH-12S-1123",null,"只",10,"GB/T9065.2-2010","89热轧","2021-08-27"]
[48,7101800089,"高压球阀","CJZQ-H32L","压力:31.5MPa 外螺纹M52*2","只",10,"GB/T9065.2-2010","89热轧","2021-08-27"]
[49,7101800115,"球阀","Q41F-16-80",null,"只",4,"JB/T6376-2005","219厂部","2021-08-27"]
[50,7101800246,"球阀","Q41F-16-40",null,"只",2,"JB/T6376-2005","219厂部","2021-08-27"]
[51,7101800101,"内螺纹不锈钢球阀","Q11F-16P-20，DN20，PN1.6","GB/T12221-2005,公称直径：DN20，压力等级：P≤1.6Mp，阀体长度：67.3mm，阀体不锈钢","只",20,"GB/T 12230-2005","检验检测中心","2021-08-27"]
[52,7101800099,"内螺纹不锈钢球阀","Q11F-16P-15，DN15,PN1.6","GB/T12221-2005,公称直径：DN15，压力等级：P≤1.6Mp，阀体长度：60mm，阀体不锈钢","只",10,"GB/T 12230-2005","检验检测中心","2021-08-27"]
[53,7101600096,"气动蝶阀","D641F-16C","DN200","只",1,"GB/T8100-2006","89热轧","2021-08-27"]
[54,7101600109,"气动蝶阀","D641X-10;DN250;","L=250;带执行器","只",2,"GB/T28776-2012","89热轧","2021-08-27"]
[55,7101800104,"气动球阀","Q641PPL-16C DN100 带电磁阀及回迅器",null,"只",1,"GB12237-1989","89热轧","2021-08-27"]
[56,7101800024,"不锈钢球阀","Q11F-64P-50",null,"只",10,"GB/T 21385-2008","219厂部","2021-08-27"]
[57,7101700085,"不锈钢闸阀","Z41W-16P-250","DN250;PN16;阀体、阀芯、阀杆为不锈钢材质","只",2,"GB/T12234","高辅工段","2021-08-27"]
[58,7101800037,"二片式不锈钢球阀","Q211F-16P-DN20","压力1.6MPa DN20","只",60,"GB/T12237-2007","340热轧","2021-08-27"]
[59,7101700014,"弹性座封闸阀","RVHX-0100","PG16 DN100 连接形式法兰 DN100 压力:1.0～2.5MPa","只",5,"GB/T12221-1989","89热轧","2021-08-27"]
[60,7101800149,"气动球阀","V634412","DN125 PN1.6","只",1,"GB/T8100-2009","89油管车丝委外","2021-08-27"]
[61,7101600189,"电动法兰蝶阀","D943SH-2.5C","DN2000;阀体材质Q235;阀板材质：16Mn，阀杆材质：2Cr13；带电动装置：Z90-5000","台",2,null,"高炉","2021-08-27"]
[62,7100100218,"自力式压力调节阀","V230D02;DN60;PN1.6MPa;0.3-1.1MPa;<140℃","调压范围0.3-1.1MPa;使用温度<140℃","台",1,"SB/T11049-2010","高辅工段","2021-08-27"]
[63,7101800262,"二片式不锈钢球阀","Q11F-16P-DN65","压力1.6MPa DN65，螺纹连接ZG2 1/2，不锈钢316","只",4,"GB/T12237-2007","管加工厂部","2021-08-27"]