{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单附件"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单附件","index":0,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5705300022,"带锯机","G4250/85",null,"台",1,"JB/T4318.4-2002","管加工厂部","2021-09-11"]
[2,5100100528,"带制动轮梅花联轴器","MLL4-Ⅰ-160;38*82/J24*38",null,"套",1,"GB5272-1985","原料工段","2021-08-27"]
[3,5000600031,"取样机：蜗杆电机减速箱","KF107-10-12-YEJ-11Kw","带电机Y160M-4-11KW","台",1,"JB/T11619-2013","原料工段","2021-08-27"]
[4,5000400105,"汽车取样机:大车行走电机减速箱总成","LDA-30m/min","带电机ZDY21-4(D)/0.8Kw;减速箱输出齿模数5，齿数11","台",1,"JB/T11619-2013","原料工段","2021-08-27"]
[5,6600100392,"定量给料机","GM—BSC22—S02","使用准确度±0.5%;皮带宽度800mm;流量0-25t/h;配CFC-2000型控制仪表和SEW变频电机减速机;三路4-20mA信号输出;采用DUB2高精度数字式称重传感器和LE627测速传感器;50Kg/m*2m1根;下置式并带安装附件","套",2,"GB/T7721-2007","烧结","2021-08-27"]
[6,5602300134,"220-330结晶器足辊喷嘴","490.724.T8.CC.00","莱克勒 Cu J11Q20961R3M","只",100,null,"炼钢厂部","2021-08-27"]
[7,5000300114,"圆柱齿轮减速机","ZQA400-20-ⅦZ","i=20.49","台",1,"JB1585-1975","720厂部","2021-08-27"]
[8,6600300127,"89分厂2#线自力式减压阀","DN100,SGV 100F4B,Pmax=4bar;PL:50~80mbar;工作温度-15℃~-60℃",null,"台",1,null,"720厂部","2021-09-26"]
[9,7001300003,"超高压清洗机","AR500","最大压力500kg/cm2;最大流量23L/min;22kw;380V","台",1,"GB/T26135-2010","340热轧","2021-08-27"]
[10,4201700124,"机床冷却喷雾器","YS-BPV-300","带金属万向管长300mm","套",10,"GB/T24679.2-2009","340热轧","2021-09-26"]
[11,7501600003,"储液罐装置","塑料加药罐20m3加抱筋保护套","配卸药泵一台（30m3/h，扬程＞10m），配计量泵一台（流量500l/h，压力0.5MPa），PVC管件及阀门一批","套",2,"GB4806-2016","89热轧","2021-08-27"]
[12,7501600004,"加药罐装置","PT-3000L","3m3，PE材质，配计量泵一台（耐腐蚀泵，500l/h，0.5MPa），配搅拌装置（304不锈钢搅拌杆和叶轮，1.1kw），PPR阀门及水管一批","套",2,"GB4806-2016","89热轧","2021-08-27"]
[13,5000100007,"摆线减速机","BWY27-87-2.2","带电机2.2Kw","台",1,"JB/T2982-1994","烧结","2021-08-27"]
[14,5603200019,"除尘卸灰刮板机","MS40*22m","连杆、销轴材质40Cr;表面淬火处理;表面硬度HRC40-45;刮板材质16Mn;含电机及其他传动部分","台",1,"按技术要求","高辅工段","2021-08-27"]
[15,5722600094,"带锯床导向臂","G4250/70;","材料ZG310-570；  重量28kg;","对",3,"JB/T8853-1999","管加工厂部","2021-08-27"]
[16,5502000026,"波纹管补偿器","DN150,L=230","设计压力1.6MPa;设计温度300℃；工作介质：除尘灰；材质：不锈钢；内衬管表面有陶瓷耐磨涂层，厚5mm","只",2,"审核图纸","高炉","2021-08-27"]
[17,7402500071,"CKD6E机车；柴油机空气进行气管道密封橡胶圈","6240ZJA","330*200","个",30,null,"物流中心","2021-08-27"]
[18,7000200003,"螺杆泵","3GR42*4AW21",null,"台",1,"GBT10886-2002","高辅工段","2021-08-27","天津工业泵、黄山工业泵"]
[19,5000400025,"九辊布料器星轮减速器","HJMW25B-45-11Kw/4D","铸造、锻造 带电机：YPEJ160L-6,11KW","台",1,null,"烧结","2021-09-10","长沙星轮传动设备有限公司、长沙星航、沧州万象重型传动机械有限公司、江苏泰隆"]
[20,7001200330,"除鳞喷嘴头","订货号： 682.497.27 ，开槽结构拆卸卡槽厚度5mm 喷嘴材质：碳化钨+不锈钢 0.085Kg，","喷射角30度，水流量P=200bar@16.97L/MIN 最大工作压力451bar 厂家：莱克勒","只",39,"DIN28025-2003","管加工厂部","2021-08-26"]
[21,7001200328,"除鳞喷嘴过滤稳流器","订货号：064.250.16，外丝螺纹带过滤器","材质：黄铜 +不锈钢导流器， 0.085Kg，S=110,   厂家：莱克勒","只",39,"LECHLER","管加工厂部","2021-08-26"]
[22,7001200329,"除鳞喷嘴密封垫","订货号：095.015.34.04.02.0     内径20","喷嘴材质：纯铜   0.004Kg，","只",39,"LECHLER","管加工厂部","2021-08-26"]
[23,7001800315,"多级离心泵","KQDW200-30*7-Ⅱ","转速1480r/min;流量280m3/h;扬程:210m;叶轮不锈钢;不含电机","台",1,null,"720厂部","2021-08-27"]
[24,7001200319,"电动往复泵","5XNW-28/30  280KW","流量28m3/h;额定30MPa;含润滑系统.柱塞60、行程98，，带全套联轴器，带泵和电机安装底座，不带电机（电机型号Y355L-8 220KW）","台",1,"GB/T9234-2008","管加工厂部","2021-09-26"]
[25,7001800272,"水泵","QDX15-10;0.75Kw",null,"台",3,"GB-T2817-1991","炼钢厂部","2021-08-27"]
[26,7001900004,"离心水泵 隔膜泵","GB0600PP4MNN","Q=583L/h 0.75MPa","台",1,"DIN20379-1990","340热轧","2021-08-27"]
[27,7001800377,"轻型立式多级离心泵","CDLF42-40-2","额定功率15Kw;额定流量42m3/h;扬程73m;197Kg;2900转/分钟;带电机、底座","台",1,"JB/T2727-93","炼钢厂部","2021-08-27"]
[28,5603200008,"轴流风机","SWF-1","37350m3/h 809Pa 1450r/min 15Kw 斜流式","台",4,"GB/T13933-2008","炼钢厂部","2021-08-27"]