{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,6100300268,"分闸线圈","ZN5","DC220V,线径0.31mm，匝数3660，","个",20,"GB/T14048","89热轧","2021-09-26"]
[2,6400200091,"安全光栅传感器","GM20-20","工作电压：24VDC,感应距离3米，光轴间距20mm数量20,响应时间小于10ms,保护高度340mm。","套",2,"GB 16454-1996","检验检测中心","2021-09-26"]
[3,6200200187,"变频器","EV2100-4T2000P","输入电压380V-440V,允许电压工作范围 320V-460V 输出功率200KW 过载能力额定电流110%","台",1,null,"89热轧","2021-12-10"]
[4,6400600425,"流量开关","WFHDU1/S11","U:24V  Iout:5A  Tmax:80度","只",1,"GB/T15768-1995","89油管车丝委外","2021-09-26"]
[5,6300200065,"输入模块","1794-IB32 AB","32点输入","块",2,"IEC61508","89油管车丝委外","2021-12-10"]
[6,6200200783,"AB PF755逆变器24VDC 电源线","20-750-PH1F8","750系列通用","根",1,"E0.967X","219厂部","2021-10-26"]
[7,6200200784,"AB PF755逆变器控制网网卡","20-750-CNETC","750系列通用","块",1,"E0.967X","219厂部","2021-10-26"]
[8,6200200786,"AB PF755逆变器增量编码器反馈卡","20-750-ENC1","750系列通用","块",1,"E0.967X","219厂部","2021-10-26"]
[9,6200200788,"AB PF755逆变器POD控制头","20-750-POD1F8","750系列通用","套",1,"E0.967X","219厂部","2021-10-26"]
[10,6200200789,"AB PF755逆变器24VDC IO卡","20-750-2262C2R","750系列通用","块",1,"E0.967X","219厂部","2021-10-26"]
[11,6100600116,"低压熔断器芯子","RL1-60/30A",null,"只",20,null,"340热轧","2021-09-26"]
[12,5300600095,"起重电动葫芦按钮开关","COB-61H AC15 IP65 Ue=380V Ie=5A 按钮开关带急停控制",null,"只",2,"GB14048.5-2001","180厂部","2021-09-11"]
[13,6200200215,"变频器","20BC037A3AYNANCO 18.5Kw/15Kw AB",null,"台",1,"GB/Z22720.2-2013","管加工厂部","2021-12-10"]
[14,4100700178,"防爆线圈",1360,"DC24V,18W","个",15,null,"高炉","2021-09-26"]
[15,4100500395,"万能转换开关","LW6D-3/C037","380v/5A","个",5,"GB 2682-81","能源厂部","2021-09-26"]
[16,6100200030,"万能转换开关","LW5-16D1369/5",null,"个",8,null,"能源厂部","2021-09-26"]
[17,6100400374,"行车切电阻接触器","SDM-1J0100","工作电源220/380VAC;额定电流100A;控制电压220/380VAC;2NO","台",2,"GB8871-2001","炼钢厂部","2021-09-11"]
[18,6200200773,"调压调速控制器","QY2-1200S","工作电压AC380V;控制电压AC220V;控制单元QY2-L;带电流互感器","台",1,"Q/IRKJI-2013","炼钢厂部","2021-09-26"]
[19,6200200442,"调压调速控制器","QY2-700S","QY2-L型号 Q/IRKJI-2013 容量700A 含3个可控硅 QY2-L升降控制单元","台",1,"Q/IRKJI-2013","炼钢厂部","2021-10-11"]
[20,6200200392,"软起动器","150-B360NBDB AB 升级为150-F361NBD","输入电压3AC 380V 功率355Kw 允许电动机最大电流625A","台",1,"IEC947","炼钢厂部","2021-12-10"]
[21,6400200093,"光电开关","GS10-D4311","外形:矩形 外壳材质:金属 检测模式/感应类型:漫反射式 供电范围:10-30VDC 感应范围:典型最大10-1200MM 输出形式:PNP/NPN 输出特性:常开1点，常闭1点 , 防护等级:IP67","只",5,"JB/T 6475-1992","管加工厂部","2021-10-26"]
[22,6400200092,"光电开关","GS10-P4311","外形:矩形 外壳材质:金属 检测模式/感应类型:漫反射式 供电范围:10-30VDC 感应范围:典型最大10-1200MM 输出形式:PNP/NPN 输出特性:常开1点，常闭1点 , 防护等级:IP67","只",5,"JB/T 6475-1992","管加工厂部","2021-10-26"]
[23,6400600376,"干式变压器温度控制器及PT100温度传感器探头","LD-B10-10D","测量范围：-30.0～240.0℃ ; 输入类型：pt100;超温跳闸；165.0℃超温报警:145.0℃;控制目标52.5℃；精度等级；0.5","台",1,null,"720厂部","2021-09-26"]
[24,6200200428,"调压调速控制器","QY2-100Y/T1",null,"台",1,"Q/IRKJI-2013","720厂部","2021-10-11"]
[25,6200200161,"逆变器","20G14NC205JA0NNNNN","110Kw ND 205A 90KW HD 400VAC  FRAME6 配 20-750-2262C-2R和20-HIM-A6","台",1,"E0.967X","720厂部","2021-12-10"]
[26,6200200786,"AB PF755逆变器增量编码器反馈卡","20-750-ENC1","750系列通用","块",2,"E0.967X","720厂部","2021-10-26"]
[27,6400600053,"传感器","LT600MQ21LU2X3-H1141","配附件","只",1,"GB/T14048","89热轧","2021-09-26"]
[28,6400300049,"接近开关","JLXK1-111","AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62","只",10,"JB/T 5553-2006","89油管车丝委外","2021-09-26"]
[29,6400300110,"限位开关","DXZ-3/4","AC380V DC220V:0.5A:","只",3,"GB14648.5-2008","89油管车丝委外","2021-09-26"]
[30,6300700059,"DF-12机车：微机","LK9000-DF12微机","110V","台",1,null,"物流中心","2021-09-26"]
[31,4100700180,"整流二极管；","ZPA2700-28","110V；CKD6E机车","个",25,null,"物流中心","2021-09-26"]
[32,4100400259,"铜接线端子","UT1.5-4","带预绝缘套，叉形铜质端子Y型冷压接，可接1.5mm2的线缆，安装螺丝孔M4","个",300,null,"219厂部","2021-09-26"]
[33,6400300049,"接近开关","JLXK1-111","AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62","只",20,"JB/T 5553-2006","89热轧","2021-10-11"]
[34,4000300192,"扬声器","YH20-6","20W","只",10,"IS09002：2000","炼钢厂部","2021-09-26"]
[35,6100100012,"控制变压器","BK-100 380V/36V","380V/36V","只",5,"GB/T18494.1-2001","炼钢厂部","2021-09-26"]
[36,4100500392,"防雨型控制按钮","COB  63A","AC500V,2A，8按钮","个",3,null,"高炉","2021-09-26"]
[37,6200200091,"变频器","E82EV113-4C200","输入电压AC400V 输出电流23.5A 功率11KW 可调频率0-650HZ","台",4,"GB/T12668","炼钢厂部","2021-10-10"]
[38,6100100056,"控制变压器","BK-100","380V-220V/110V 36V/24V 100VA JB/T5555-2001","只",10,"JB/T5555-2001","炼钢厂部","2021-09-26"]
[39,6100100012,"控制变压器","BK-100 380V/36V","380V/36V","只",8,"GB/T18494.1-2001","管加工厂部","2021-09-26"]
[40,6200200777,"塞棒伺服驱动器","MHDA1008N00","输入电压;单相230V;输入频率50-60HZ;输出电压三相0-230V;输出电流3A;输出频率0-450HZ;17D","台",1,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2021-09-26"]
[41,6100400376,"接触器","AF400-30","AC220V +CAL18-11+VM300H/400H;AC220V;辅助触头NO+NC","台",2,"IEC60947-4-1","炼钢厂部","2021-09-26"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}