{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":10,"rows_kept":36}
["序号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,"法兰闸阀","Z41H-16C,DN125；碳钢","；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",2,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[2,"法兰闸阀","Z41H-16C,DN100；碳钢","；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",2,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[3,"法兰闸阀","Z41H-16C,DN65；碳钢","；介质：水蒸气，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",4,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[4,"法兰闸阀","Z41H-16C,DN50；碳钢","；介质：锅炉排污水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",1,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[5,"法兰闸阀","Z41H-16C,DN25；碳钢","；介质：水蒸气，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",4,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[6,"法兰闸阀","Z41H-16C,DN20；碳钢","；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",4,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[7,"法兰截止阀","J41H-16C，DN125；碳钢","；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",2,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[8,"法兰截止阀","J41H-16C，DN80；碳钢","；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",2,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[9,"法兰截止阀","J41H-16C，DN65；碳钢","；介质：水蒸气/除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",4,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[10,"法兰截止阀","J41H-16C，DN50；碳钢","；介质：锅炉排污水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",1,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[11,"法兰截止阀","J41H-16C，DN40；碳钢","；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",3,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[12,"焊接直通截止阀","J61H-63，DN15；碳钢","；介质：除氧水/水蒸气，介质温度：104℃","个",4,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[13,"止回阀","H44H-16C，DN80；碳钢","；介质：饱和蒸汽，介质温度：151.8℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",1,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[14,"止回阀","H42H-16C，DN65；碳钢","；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",3,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[15,"Y型过滤器（法兰连接）","PN16，DN100；壳体：碳钢，滤网：不锈钢，30目","；介质：除氧水，介质温度：104℃，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",2,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[16,"临时过滤器","SC24S-H25,DN65；不锈钢","；介质：软化水，介质温度：常温，配套法兰、螺栓及紧固密封垫，密封垫要求金属缠绕密封垫","个",1,"GB/T12221-2005","热力除氧水汽系统(HG202019-B)","2021-09-25"]
[17,"内螺纹球阀","Q11F-16C,DN15,PN16","碳钢","个",23,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[18,"法兰截止阀","J41H-16C，DN25,PN16","碳钢DN25，P=1.6MPa,带配套法兰、垫片及紧固件","个",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[19,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-25C，DN150，P=2.5MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=2.5MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",{"$f":"2+1","v":3},"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[20,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-25C，DN200,P=2.5MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=2.5MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",2,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[21,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-10C，DN150,P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[22,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-10C，DN100,P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",{"$f":"1+2","v":3},"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[23,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-10C，DN80,P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",8,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[24,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-10C，DN65，P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",3,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[25,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-10C，DN50，P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=1.0MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",2,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[26,"双向硬密封法兰蝶阀","D343SH-10C，DN40,P=2.5MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢P=2.5MPa；使用环境：室内；品级：优级品；颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02带配套法兰、垫片及紧固件","台",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[27,"轴向型滑动式钢制多功能伸缩节","HJL2F，DN150，P=2.5MPa","碳钢；介质条件：直接冷却水，SS＜50mg/l，水温≤45℃，带限位装置，配对法兰、紧固件及密封垫，使用环境：室内","台",2,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[28,"微阻缓闭消音止回阀","HDH48X-25Q，DN150，P=2.5MPa","阀体材质：球墨铸铁阀板材质：球墨铸铁衬胶轴材质：不锈钢；P=2.5MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）GB3181-82  PB02配套法兰、垫片及紧固件","台",2,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[29,"双向硬密封法兰电动蝶阀","D943SH-25C DN150，P=2.5MPa","阀体材质：WCB阀板材质：WCB轴材质：不锈钢；P=2.5MPa使用环境：室内；品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配电动头（带开闭、过转矩信号）开闭时间：≤25秒，防护等级IP54GB3181-82  PB02配套法兰、垫片及紧固件","台",2,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[30,"气动蝶阀","D643SH-10C，DN125,P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢；P=1.0MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配气动执行机构及气动三联件，带全开全关反馈信号）PB02配套法兰、垫片及紧固件","个",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[31,"气动蝶阀","D643SH-10C，DN150，P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢；P=1.0MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配气动执行机构及气动三联件，带全开全关反馈信号）PB02配套法兰、垫片及紧固件","个",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[32,"气动蝶阀","D643SH-10C，DN100,P=1.0MPa","阀体材质：WCB；阀板材质：WCB；轴材质：不锈钢；P=1.0MPa使用环境：室内品级：优级品颜色（整体）：深蓝色（酞青）配气动执行机构及气动三联件，带全开全关反馈信号）PB02配套法兰、垫片及紧固件","个",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[33,"持压泄压阀","500X，DN40,P=2.5MPa","阀体材质：球墨铸铁；密封圈O型圈：丁晴橡胶；阀杆2Cr13；弹簧50CrVA，针型阀：铜合金；球阀：铜合金；泄压导阀：铜合金；；DN40,P=2.5MPa，阀门要求在2.0MPa泄压，使用环境：室内，配套法兰、垫片及紧固件","个",1,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[34,"球形污水止回阀","HQ41X-16Q，DN50，P=1.0MPa","阀体材质：球墨铸铁；球体：碳钢包橡胶；DN50，P=1.0MPa，使用环境：室内，品级：优级，颜色（整体）：深蓝色（酞青），配套法兰、垫片及紧固件","个",2,"GB/T12221-2005","公辅专业其它阀门（HG202102）","2021-09-30"]
[35,"防火阀","70℃熔断，规格：：470*470","进出风口带100mm短管各1台，短管与阀门法兰连接，指导安装","个",2,null,"720机组高端工程用管研发及产业化改造项目","2021-09-30"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}