{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11}
["序号","资材编码","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7101600203,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-250","对夹式;通径250;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-09-30"]
[2,7101600204,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-300","对夹式;通径300;压力1MPa","台",3,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-09-30"]
[3,7101600207,"气动开关蝶阀","710EB12L DN250 PN16","公称通径:DN250;阀板形状:偏心型部分球面阀板;阀体材质:SCS14A;阀板材质:SCS14A／镀硬铬;阀杆材质:SUS316;压圈:SUS316;轴承:SUS316／镀硬铬;密封环:CS／R.TFE ?;垫环:SUS316;连接方式:对夹;执行机构:63B5RB 双作用气缸;限位开关:APL-310N;电磁阀;ASCO G551A001MS","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-10-31"]
[4,7101600208,"气动开关蝶阀","Z011-A;DN350;PN16","\"阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM\n连接方式;对夹;阀板工作压力;6bar;带执行机构;EB9.1-SYD双作用气缸、限位开关;SBU机械式、电磁阀;ASCO DC24V/3.0W\"","台",3,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-09-30"]
[5,7101700088,"电动闸阀","Z942H-25-150","PN25;DN150;温度300℃;介质:水蒸汽","台",1,"GB/T12232-2005","炼钢厂部","2021-09-30"]
[6,7101600197,"气力输灰气动耐磨合金陶瓷阀DN200","GLS-HG20-200B2","公称通径：200MM,公称压力1.0-2.5MPa,，阀体铸钢陶瓷，阀板双面全陶瓷耐磨，侧阀座和阀门接触面为耐磨陶瓷材料 .","台",2,null,"烧结","2021-09-26"]
[7,7101600198,"气力输灰气动耐磨合金陶瓷阀DN80","GLS-HG20-80C3","公称通径：80MM,公称压力1.0-2.5MPa,，阀体铸钢陶瓷，阀板双面全陶瓷耐磨，侧阀座和阀门接触面为耐磨陶瓷材料","台",2,null,"烧结","2021-09-26"]
[8,7101600199,"气力输灰气动耐磨合金陶瓷阀DN65","GLS-HG20-65C2","公称通径：65MM,公称压力1.0-2.5MPa,，阀体铸钢陶瓷，阀板双面全陶瓷耐磨，侧阀座和阀门接触面为耐磨陶瓷材料","台",2,null,"烧结","2021-09-26"]
[9,7101600200,"气力输灰气动耐磨合金陶瓷阀DN50","GLS-HG20-50C1","公称通径：50MM,公称压力1.0-2.5MPa,，阀体铸钢陶瓷，阀板双面全陶瓷耐磨，侧阀座和阀门接触面为耐磨陶瓷材料","台",1,null,"烧结","2021-09-26"]
[10,5500800003,"电动扇型耐磨盲板阀","DN600","铸钢 型号 防爆型 F943X-2.5,工作压力0.25MPa,带电动装置,密封条材质氟橡胶246,工作温度-20℃-300℃;法兰JB/T8527-1997， 配2片金属缠绕垫600*670*10;电动装置型号 Z39-18B, 电机功率 0.5KW 电压 380V ,输出转矩 300N.m ,输出转速 18r/min,启闭时间20S；双层不锈钢金属波纹管材质为254SMo,厚度1.2mm*2;密封槽尺寸及电装联结结构尺寸需按技术规格书要求标准制造。","只",10,"JB/T18527-1997","高辅工段","2021-10-11"]