{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":4,"n_cols":10,"rows_kept":4}
["序号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,"除氧器低压给水泵控制","GGD2200*800*600mm","详见图纸","套",1,null,"富余煤气和冶炼余热综合利用 (HG202019）","2021-09-28"]
[2,"除氧器IO站","2200*800*600mm，包含24VDC电源、PN网络模块、输入输出模块等","详见图纸","套",1,null,"富余煤气和冶炼余热综合利用 (HG202019）","2021-09-28"]
[3,"中压给水泵操作柱","外形尺寸:宽300X高400X深200","详见图纸","套",2,null,"富余煤气和冶炼余热综合利用 (HG202019）","2021-09-28"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}