{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,6300200165,"以太网TCP/TP模块","140 NOE 77101","ETHL-RNET 10/100","块",2,null,"物流中心","2021-11-26"]
[2,6100800017,"电涌防雷器","DHTD SPD20-385Q","AC：385v；DC：505V；In:2KA","个",20,null,"物流中心","2021-11-26"]
[3,6100800018,"电涌防雷器","DHTD SPD20-550Q","AC：550V；DC：754V；In：20KA","个",4,null,"物流中心","2021-11-26"]
[4,6100800019,"电涌保护器","DHTD SPD10-130Q","AC：95V；DC：150V；In：10KA；2P","个",10,null,"物流中心","2021-11-26"]
[5,6100900100,"行车电源柜","电流250A,非标","附图","台",1,"GB50054-2011","89热轧","2021-11-26"]
[6,6100900101,"调压调速控制器柜","QY2-150S/T","含QY2-150S/T，配不锈钢电阻箱，适用卷扬电机37Kw","台",1,"Q/IRKJI-2013","89热轧","2021-11-26"]
[7,6200200752,"变频器","PowerFlex 753；20F11NC043JA0NNNNN  AB","输入电压：400V交流 输入频率：三相，47-63HZ：输出电压：0-400V 输出电流：43A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载：22KW","台",1,"IEC61800","89油管车丝委外","2021-11-26"]
[8,6100200048,"Elx万能转换开关（带钥匙）","LW21-16NZTS6B-5ASC","5档5节，面板文字带远方、就地、分、合，通用互开型钥匙，面板不带指示灯。","个",4,null,"219厂部","2021-11-26"]
[9,6200200796,"变频器","MD480T200G","三相380V，重载型，输出功率200Kw，输出电流377A，安装尺寸W*D*H，300*500*1086","台",1,"IEC61800","219厂部","2021-11-26"]
[10,4100400260,"工业防水航空插头座","HE-16芯，侧出","电流：16A；电压：500V；耐受：6KV；尺寸：113*（左103，右87）*43mm","套",50,"ECBT2-E75770","物流中心","2021-11-26"]
[11,6200300085,"中频加热炉","GTR-120","功率300KW  中频电压750V 中频频率2500HZ 孔径125 尺寸500*450*600","台",2,"审核图纸","89油管车丝委外","2022-01-06"]
[12,6300500234,"UPS电源","G3HT80KHLS;Galaxy 300 80kVA 400V ，0min启动5x8；高1900mm，宽700mm，深950mm；工作温度0-40°C","输出功率容量64.0K瓦数/80.0kVA；最大可配置功率(瓦)72.0K瓦数/80.0kVA；额定输出电压400V 3PH；输出电压注释可配置用于380、400或415V3相额定输出电压；满负载效率93.5%；输出电压失真低于5%；输出频率50/60Hz+/-1Hz；拓朴双转换联机；过载运行125%时为10分钟，150%时为60秒；旁路内置静态旁路；额定输入电压400V 3PH；输入频率45-65Hz；输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；满负载效率93.5%；输入总谐波失真少于5%的满负荷；所需输入保护类型3极断路器；最大耐受短路电流(Icw)16.0kAmps；最大输入电流122.0A","台",1,"Q/CP BLH003-2001","高炉","2021-11-26"]
[13,6100900099,"抽屉配电控制箱","GCS;编号1120081","抽屉配电箱尺寸53.5*46*28cm;抽屉内带成套电器元件，电器元件详情见附表;中国江西通用电力开关有限公司","套",2,null,"180厂部","2021-11-26"]
[14,6200200132,"变频器","EV2100-4T2200 带制动单元及电阻.电抗器,配630A施耐德空气开关",null,"台",2,null,"180厂部","2022-01-10"]
[15,6200200186,"变频器","EV2100-4T1320P","进线电压：3相 380V-480VAC 额定功率132KW 额定电流253A 带制动单元及电阻.电抗器","台",2,"GB/T12668","180厂部","2022-01-10"]
[16,6100700012,"电压互感器","JDZ-10/0.1","精度：0.2级；25VA","台",2,"GB20840.3-2013","能源厂部","2021-11-26"]
[17,6300300135,"控制模块","QR-ZNKZ-1002R2A-D24-V2","电源：18-27vdc 连续计量 含程序，独立显示各点润滑状态","块",5,null,"高炉","2021-11-26"]
[18,6200200758,"晶闸管","THM300-B（共久）","300A,耐压1600V，厂家共久","块",10,null,"720厂部","2021-11-26"]
[19,6200200793,"变频器控制柜","内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800","额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图","台",1,"E0.967X","720厂部","2021-11-26"]
[20,6200200782,"变频器","MD880-01S-0217-4","供电电压AC380V，重载90kw，额定电流176A，额定输入频率50HZ，输出0-300hz，含HDP-10和MDBUN-90-T","台",1,null,"720厂部","2021-11-26"]
[21,5602100005,"电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","套",2,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2021-11-26"]
[22,6400600426,"电流传感器","CT1005-S/SP2","额定输入1000A;额定输出200mA;电源±15V-±24V","台",5,"额定输入1000A;额定输出200mA;电源±15V-±24V","炼钢厂部","2021-11-26"]
[23,6100100164,"输入电抗器","AKSG","电压400V;电流330A;压降5V;绝缘等级F级;耐压5000V;","台",2,"GB/T1094.6-2011","炼钢厂部","2021-11-26"]
[24,6200200437,"调压调速控制器","QY2-30Y/T3 H1A1","已升级须T5型号 Q/IRKJI-2013 容量30A 含5个可控硅 QY2-T5 平移控制单元","台",2,"Q/IRKJI-2013","炼钢厂部","2021-11-26"]
[25,6300700038,"摇控器","发射端 F21-E1 TX","CH/F RDQ 0470 FCC TELECRANE","台",1,"TB/T2654-1995","炼钢厂部","2021-11-26"]
[26,6300700039,"遥控器","接收端F21-E1 RX","0470 FCC  TELECRANE","台",1,"TB/T2654-1995","炼钢厂部","2021-11-26"]
[27,6200200440,"调压调速控制器","QY2-500S/T","已升级须T5型号 Q/IRKJI-2013 容量500A 含5个可控硅 QY2-T5升降控制单元","台",1,"Q/IRKJI-2013","炼钢厂部","2021-11-26"]
[28,6200200159,"变频器","20BC105A0AYNANC0 E0.967X","55Kw 105A 400VAC AB","台",1,"E0.967X","管加工厂部","2022-01-10"]
[29,6300500234,"UPS电源","G3HT80KHLS;Galaxy 300 80kVA 400V ，0min启动5x8；高1900mm，宽700mm，深950mm；工作温度0-40°C","输出功率容量64.0K瓦数/80.0kVA；最大可配置功率(瓦)72.0K瓦数/80.0kVA；额定输出电压400V 3PH；输出电压注释可配置用于380、400或415V3相额定输出电压；满负载效率93.5%；输出电压失真低于5%；输出频率50/60Hz+/-1Hz；拓朴双转换联机；过载运行125%时为10分钟，150%时为60秒；旁路内置静态旁路；额定输入电压400V 3PH；输入频率45-65Hz；输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；满负载效率93.5%；输入总谐波失真少于5%的满负荷；所需输入保护类型3极断路器；最大耐受短路电流(Icw)16.0kAmps；最大输入电流122.0A","台",1,"Q/CP BLH003-2001","340热轧","2021-11-26"]
[30,6400300230,"磁感应开关","SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE","三线;24V;常开触点;订货号543862;FESTO","只",10,null,"180厂部","2021-11-26"]
[31,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,"个",5,null,"高炉","2021-11-26"]
[32,6200200801,"伺服放大器","ES660T100-C1","输入：AC380V;输出：AC0-380V","台",1,"德国IEC947","管加工厂部","2021-11-26"]
[33,6200200798,"制动电阻","RXFG-4000W28RJ","4KW；28欧姆","套",2,"IEC61800","管加工厂部","2021-11-26"]
[34,6200200799,"输入电抗器","MD-ACL-150-0.095-4T-2%","额定电流：150A;电感值：0.095H；额定电压380V；压降百分比：2%","台",1,"GB/T1094.6-2011","管加工厂部","2021-11-26"]
[35,6200200800,"输出电抗器","MD-OCL-150-0.047-4T-1%","额定电流：150A;电感值：0.047H；额定电压380V；压降百分比：1%","台",1,"GB/T1094.6-2011","管加工厂部","2021-11-26"]
[36,6400300049,"接近开关","JLXK1-111","AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62","只",10,"JB/T 5553-2006","89油管车丝委外","2021-11-26"]
[37,6400300110,"限位开关","DXZ-3/4","AC380V DC220V:0.5A:","只",3,"GB14648.5-2008","89油管车丝委外","2021-11-26"]
[38,4100700180,"整流二极管；","ZPA2700-28","110V；CKD6E机车","个",25,null,"物流中心","2021-11-26"]
[39,4100400259,"铜接线端子","UT1.5-4","带预绝缘套，叉形铜质端子Y型冷压接，可接1.5mm2的线缆，安装螺丝孔M4","个",300,null,"219厂部","2021-11-26"]
[40,6100300268,"分闸线圈","ZN5","DC220V,线径0.31mm，匝数3660，","个",20,"GB/T14048","89热轧","2021-11-26"]
[41,6400300049,"接近开关","JLXK1-111","AC380V DC220V:5A:防护等级：IP62","只",20,"JB/T 5553-2006","89热轧","2021-11-26"]
[42,4000300192,"扬声器","YH20-6","20W","只",10,"IS09002：2000","炼钢厂部","2021-11-26"]
[43,6100100012,"控制变压器","BK-100 380V/36V","380V/36V","只",5,"GB/T18494.1-2001","炼钢厂部","2021-11-26"]
[44,4100500392,"防雨型控制按钮","COB  63A","AC500V,2A，8按钮","个",3,null,"高炉","2021-11-26"]
[45,6100600116,"低压熔断器芯子","RL1-60/30A",null,"只",20,null,"340热轧","2021-11-26"]
[46,6200200091,"变频器","E82EV113-4C200","输入电压AC400V 输出电流23.5A 功率11KW 可调频率0-650HZ","台",4,"GB/T12668","炼钢厂部","2021-11-26"]
[47,6100100012,"控制变压器","BK-100 380V/36V","380V/36V","只",8,"GB/T18494.1-2001","管加工厂部","2021-11-26"]
[48,6200200777,"塞棒伺服驱动器","MHDA1008N00","输入电压;单相230V;输入频率50-60HZ;输出电压三相0-230V;输出电流3A;输出频率0-450HZ;17D","台",1,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2021-11-26"]
[49,6100400376,"接触器","AF400-30","AC220V +CAL18-11+VM300H/400H;AC220V;辅助触头NO+NC","台",2,"IEC60947-4-1","炼钢厂部","2021-11-26"]
[50,4100700178,"防爆线圈","1360","DC24V,18W","个",15,null,"高炉","2021-11-26"]
[51,4100500395,"万能转换开关","LW6D-3/C037","380v/5A","个",5,"GB 2682-81","能源厂部","2021-11-26"]
[52,6100200030,"万能转换开关","LW5-16D1369/5",null,"个",8,null,"能源厂部","2021-11-26"]