{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7101600205,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-900","对夹式;通径900;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-11-28"]
[2,5710100098,"减速机","268.01SB0440-63g1","部件 i=159.9 出气孔在箱子顶部","台",2,"审核图纸","340热轧","2022-01-10"]
[3,5800100033,"蝶型弹簧","20.4*40*2.25","材质；17-7-PH15-7PH17-4PH304;重量；0.01KG；","个",300,"GB/T1972-2005","180厂部","2021-11-28"]
[4,5701800027,"双孔轴端挡圈","φ60mm","Q235;配20*45止动垫片","套",30,"JB/ZQ4349-2006","89油管车丝委外","2021-11-28"]
[5,5500800033,"新型卸灰伸缩装置","HJN2106-368","散装头升降行程2000mm；散装头升降速度5m/min；散装头卸料能力100t/h;进料口直径φ273；吸尘管直径；φ108；升降机功率0.75Kw；吸尘电机功率3Kw；总功率3.75Kw","套",1,"审核图纸","高辅工段","2021-11-28"]
[6,7101600207,"气动开关蝶阀","710EB12L DN250 PN16","公称通径:DN250;阀板形状:偏心型部分球面阀板;阀体材质:SCS14A;阀板材质:SCS14A／镀硬铬;阀杆材质:SUS316;压圈:SUS316;轴承:SUS316／镀硬铬;密封环:CS／R.TFE ?;垫环:SUS316;连接方式:对夹;执行机构:63B5RB 双作用气缸;限位开关:APL-310N;电磁阀;ASCO G551A001MS","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-11-28"]
[7,7001800256,"水泵泵头","IS125-100-200A",null,"台",2,"GB/T16907-2014","89油管车丝委外","2021-11-28"]
[8,5500700027,"烟气炉然烧器","THL40 带烧嘴","16锰 带烧嘴","套",1,null,"高辅工段","2021-11-28"]
[9,5502000026,"波纹管补偿器","DN150,L=230","设计压力1.6MPa;设计温度300℃；工作介质：除尘灰；材质：不锈钢；内衬管表面有陶瓷耐磨涂层，厚5mm","只",2,"审核图纸","高炉","2021-11-28"]
[10,7001800191,"潜水泵","QY15-26-2.2","2.2Kw","台",10,"GB/T25409-2010","180厂部","2021-12-12"]
[11,5712400018,"卧式带锯机","G42100；含电气、液压控制系统及前后两组对中夹紧装置；","含电气、液压控制系统及前后两组对中夹紧装置；","台",2,"GB/16454-2008","720厂部","2021-12-02"]
[12,7001700011,"连轧机水坑泥浆泵","NL50A-8","N=1450r/min  Q=20-30M3/H  扬程8M  电机功率1.5KW 带电机","台",2,"ISO9001","89热轧","2021-11-28"]
[13,5716700054,"套管1号线换热器","烟气量18000Nm3/h ;入口烟气温度850℃","空气预热温度 ~300℃;材质:高温段采用1Cr18Ni9钢管,低温段采用20号钢","套",1,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-10"]
[14,5501800024,"整套圆盘（不含减速机）","PDX25HLS","定量圆盘给料系统，盘面直径2500，硬齿面回转轴承QND900.25AZ，底架组装件,盘面及附属密封、管路螺栓等，不包括减速箱及减速箱润滑系统。","套",1,null,"烧结","2021-11-28"]
[15,7001800287,"长轴立式泵","250LD2-40","带90KW电机","台",1,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2021-12-12"]
[16,5100100525,"弹性套柱销联轴器","LT8；YA65*142/YA65*142","轴孔尺寸65*142（交货配2整套的橡胶弹性套、螺栓、螺母、弹垫）","套",4,"GBT4323-2002","管加工厂部","2021-11-27"]
[17,5722700002,"螺旋升降机","SWL25T-1-AIV-150FZ;     图号：02680018DR5008ME029-61","行程：150㎜，  传动比：32:1，  导程：0.5毫米","套",2,"审核图纸","管加工厂部","2021-12-27"]
[18,5722700003,"螺旋升降机","SWL25M-1-AIV-180FZ;    图号：02680018DR5008ME009-25","行程：180㎜， 传动比：32:1， 导程：0.5毫米；","套",2,"审核图纸","管加工厂部","2021-12-27"]
[19,7001800318,"水泵柱销","SBS250-370F","45","只",100,"GB/T5015-2003","能源厂部","2021-12-12"]
[20,7001800390,"轻型卧式多级离心泵","CHL16-30LSWSC","流量：16m3/h；扬程：34m；\n功率：3kw ；重量：34kg ；转速：2860r/min","台",2,"GB/T3214-1991","能源厂部","2021-11-27"]
[21,7502400139,"手轮启闭机","MXF400×1000","闸门材质：铸铁，介质：废水；配启闭机：N=1.1kw，最大启闭力3T","套",1,"SD298-88","能源厂部","2021-11-27"]
[22,5201500012,"直线导轨","BRH45C4PZ1ATBL1935Ⅱ","带4个滑块，导轨安装螺栓孔距105mm,导轨长度1935mm。","件",2,null,"180厂部","2022-01-26"]
[23,7001800381,"端吸离心泵","NIS080-65-160","扬程23m;流量40m3/h;转速2900r/min;功率3Kw","台",1,"Q/HNB014","炼钢厂部","2021-11-28"]
[24,5602600056,"等压式喷粉装置","PF07","容积90L;压力1bar;带喷枪、管夹","套",4,"Q/AEDU04-2012","炼钢厂部","2021-11-28"]
[25,7101000070,"气动调节阀","501T-5241LADN","口径5\"*4\";ANSI150#;额定CV:175;S=20","只",1,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2021-12-27"]
[26,6600300134,"气动薄膜式调节阀","501T","口径:25A*20A;Pg:ANSI150#;CV:8;行程:20mm;KOSO","只",1,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2021-12-27"]
[27,6600300135,"气动薄膜式调节阀","501T;","口径:25A*25A;Pg:ANSI150#;CV:13;行程:20mm;KOSO","只",1,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2021-12-27"]
[28,7001800368,"立式水泵","SLW150-250(I)B","Q=200m3/h;H=60m;配套电机YE2-225M-2, 45kw;标准轴，一线品牌电机，SKF轴承；进口机封","台",1,null,"烧结","2021-12-27"]
[29,7001800369,"立式水泵","SLW80-250A","Q=46m3/h;H=70m;配套电机YE2-160L-2, 18.5kw;标准轴，一线品牌电机SKF轴承；进口机封","台",1,null,"烧结","2021-12-27"]
[30,7001800370,"立式水泵","SLW100-250","Q=100m3/h;H=80m;配套电机YE2-200L2-2, 37kw;标准轴，一线品牌电机SKF轴承；进口机封","台",1,null,"烧结","2021-12-27"]
[31,7502300035,"400~800活动段喷嘴","HPZ2.3-90QZ2","材质;黄铜;最大喷射角度90度:水流量2.3l/min(2bar)","只",100,"J11Q20961R3M","炼钢厂部","2021-11-12"]