{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,4000300192,"扬声器","YH20-6","20W","IS09002：2000","只",10,"炼钢厂部","2021-12-27"]
[2,6300500234,"UPS电源","G3HT80KHLS;Galaxy 300 80kVA 400V ，0min启动5x8；高1900mm，宽700mm，深950mm；工作温度0-40°C","输出功率容量64.0K瓦数/80.0kVA；最大可配置功率(瓦)72.0K瓦数/80.0kVA；额定输出电压400V 3PH；输出电压注释可配置用于380、400或415V3相额定输出电压；满负载效率93.5%；输出电压失真低于5%；输出频率50/60Hz+/-1Hz；拓朴双转换联机；过载运行125%时为10分钟，150%时为60秒；旁路内置静态旁路；额定输入电压400V 3PH；输入频率45-65Hz；输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；满负载效率93.5%；输入总谐波失真少于5%的满负荷；所需输入保护类型3极断路器；最大耐受短路电流(Icw)16.0kAmps；最大输入电流122.0A","Q/CP BLH003-2001","台",1,"高炉","2021-12-27"]
[3,6000200469,"移开式真空断路器小车","YDDMB-SD40.5/D1600-31.5KA 附技术要求","额定电压：40.5V ,额定频率：50Hz,额定电流Ie：1600A ,工频耐压 ：95v额定雷电冲击耐压：185V,开断电流：31.5KA,关合电流(峰值)：80KA,真空灭弧室动作寿命：30000次以上","GB1984-2001","台",1,"炼钢厂部","2021-12-27"]
[5,6100900099,"抽屉配电控制箱","GCS;编号1120081","抽屉配电箱尺寸53.5*46*28cm;抽屉内带成套电器元件，电器元件详情见附表;中国江西通用电力开关有限公司",null,"套",2,"180厂部","2021-12-27"]
[6,6200200758,"晶闸管","THM300-B（共久）","300A,耐压1600V，厂家共久",null,"块",10,"720厂部","2021-12-27"]
[7,6200200793,"变频器控制柜","内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800","额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图","E0.967X","台",1,"720厂部","2021-12-27"]
[8,6200200782,"变频器","MD880-01S-0217-4","供电电压AC380V，重载90kw，额定电流176A，额定输入频率50HZ，输出0-300hz，含HDP-10和MDBUN-90-T",null,"台",1,"720厂部","2021-12-27"]
[{"v":9.42857142857143,"d":"9"},5602100005,"电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","Q/ENGD001-2008","套",2,"炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":10.6428571428571,"d":"11"},6200200437,"调压调速控制器","QY2-30Y/T3 H1A1","已升级须T5型号 Q/IRKJI-2013 容量30A 含5个可控硅 QY2-T5 平移控制单元","Q/IRKJI-2013","台",2,"炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":11.8571428571428,"d":"12"},6200200440,"调压调速控制器","QY2-500S/T","已升级须T5型号 Q/IRKJI-2013 容量500A 含5个可控硅 QY2-T5升降控制单元","Q/IRKJI-2013","台",1,"炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":13.0714285714285,"d":"13"},6300500234,"UPS电源","G3HT80KHLS;Galaxy 300 80kVA 400V ，0min启动5x8；高1900mm，宽700mm，深950mm；工作温度0-40°C","输出功率容量64.0K瓦数/80.0kVA；最大可配置功率(瓦)72.0K瓦数/80.0kVA；额定输出电压400V 3PH；输出电压注释可配置用于380、400或415V3相额定输出电压；满负载效率93.5%；输出电压失真低于5%；输出频率50/60Hz+/-1Hz；拓朴双转换联机；过载运行125%时为10分钟，150%时为60秒；旁路内置静态旁路；额定输入电压400V 3PH；输入频率45-65Hz；输入端子类型Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)；满负载效率93.5%；输入总谐波失真少于5%的满负荷；所需输入保护类型3极断路器；最大耐受短路电流(Icw)16.0kAmps；最大输入电流122.0A","Q/CP BLH003-2001","台",1,"340热轧","2021-12-27"]
[{"v":14.2857142857143,"d":"14"},6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2021-12-27"]
[{"v":15.5,"d":"16"},6200200801,"伺服放大器","ES660T100-C1","输入：AC380V;输出：AC0-380V","德国IEC947","台",1,"管加工厂部","2021-12-27"]
[{"v":16.7142857142857,"d":"17"},6200200798,"制动电阻","RXFG-4000W28RJ","4KW；28欧姆","IEC61800","套",2,"管加工厂部","2021-12-27"]
[{"v":17.9285714285714,"d":"18"},6200200799,"输入电抗器","MD-ACL-150-0.095-4T-2%","额定电流：150A;电感值：0.095H；额定电压380V；压降百分比：2%","GB/T1094.6-2011","台",1,"管加工厂部","2021-12-27"]
[{"v":19.1428571428571,"d":"19"},6200200800,"输出电抗器","MD-OCL-150-0.047-4T-1%","额定电流：150A;电感值：0.047H；额定电压380V；压降百分比：1%","GB/T1094.6-2011","台",1,"管加工厂部","2021-12-27"]
[{"v":20.3571428571428,"d":"20"},6100900083,"BCM数字式吸盘控制装置","BCM 140A 220BS","140A  220V","GB/T3235-1999","台",2,"炼钢厂部","2021-11-27"]
[{"v":21.5714285714285,"d":"22"},6200200123,"变频器","20BC140AOAYNANCO AB E0.967X","输入电压：400V交流 输入电流：136A 输入频率：三相，50HZ：输出电压：0-400V 输出电流：140A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载:75KW","E0.967X","台",1,"管加工厂部","2022-02-10"]
[{"v":22.7857142857142,"d":"23"},6200200793,"变频器控制柜","内含变频器：MD500T160G-PLUS，外形尺寸：1000*600*1800","额定功率：160KW，额定电流：304A，电源容量：263KVA,汇川，含输出电抗：MF-0CL-330-4T-164-1%，含通讯卡：MD500-EN1，内含400A断路器，外形尺寸：1000*600*1800，附图","E0.967X","台",1,"管加工厂部","2021-12-27"]
[24,4100400261,"石墨烯复合接地棒","φ16,1200mm","棒芯为1.2m长φ16的圆钢，表面采用石墨烯、银粉、铝粉、锌粉、铜粉等多种金属合金材料通过热镀工艺制成","GB/T50169-2006","根",66,"能源厂部","2021-11-27"]
[{"v":25.2142857142857,"d":"25"},4100400262,"石墨烯合金连接导线","φ13","直径13mm,芯材质：优质合金为，表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层","GB/T50169-2006","米",88,"能源厂部","2021-11-27"]
[{"v":26.4285714285714,"d":"26"},4100400263,"石墨烯合金一字连接器","φ13-φ13一字连接器","优质合金材质，外表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层","GB/T50169-2006","个",22,"能源厂部","2021-11-27"]
[{"v":27.6428571428571,"d":"28"},4100400264,"石墨烯合金十字连接器","φ16-φ13十字连接器","优质合金材质，外表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层","GB/T50169-2006","个",22,"能源厂部","2021-12-27"]
[{"v":28.8571428571428,"d":"29"},6100600214,"电容","CJ40-1","4u/1600V",null,"个",10,"能源厂部","2021-12-27"]
[{"v":30.0714285714285,"d":"30"},6100900100,"行车电源柜","电流250A,非标","附图","GB50054-2011","台",1,"89热轧","2021-12-27"]
[{"v":31.2857142857142,"d":"31"},6100900101,"调压调速控制器柜","QY2-150S/T","含QY2-150S/T，配不锈钢电阻箱，适用卷扬电机37Kw","Q/IRKJI-2013","台",1,"89热轧","2021-12-27"]
[{"v":32.5,"d":"33"},6100200048,"Elx万能转换开关（带钥匙）","LW21-16NZTS6B-5ASC","5档5节，面板文字带远方、就地、分、合，通用互开型钥匙，面板不带指示灯。",null,"个",4,"219厂部","2021-12-27"]
[{"v":33.7142857142857,"d":"34"},6200200796,"变频器","MD480T200G","三相380V，重载型，输出功率200Kw，输出电流377A，安装尺寸W*D*H，300*500*1086","IEC61800","台",1,"219厂部","2021-12-27"]
[{"v":34.9285714285714,"d":"35"},6300500241,"UPS电源","SP20KL-31P","输入电压：交流380V；输出电压：交流220V；输出功率：20KVA/18KW；持续供电60分钟；尺寸：576×250 ×592；带故障, 负载容量, 电池容量, 旁路, 市电模式, 电池模式, 电池故障, 过载显示功能；配套电池：12V65AH（松下）20只；电池柜：A20,尺寸：959× 470 ×1210。",null,"套",1,"219厂部","2021-12-27"]
[{"v":36.1428571428571,"d":"36"},6300600076,"行车遥控发射接收器","F24-12S   一发一收   控制电压AC36V","防护等级IP65 186*61*51 遥控距离100米  11个单速按钮","GB/T22084.2-2008","套",2,"219厂部","2021-12-27"]
[{"v":37.3571428571428,"d":"37"},6000200467,"移开式真空断路器 小车合闸线圈","YDDMB-SD40.5/D1600-31.5KA","永磁式操作机构及机械传动部分动作寿命：60000次及120000次","GB1984-2001","台","1","炼钢厂部","2022-01-11"]
[{"v":38.5714285714285,"d":"39"},4100600065,"指示灯","LD11-22D/21； 红色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V",null,"个","5","物流中心","2021-11-27"]
[{"v":39.7857142857142,"d":"40"},4100600066,"指示灯","LD11-22D/21 ； 绿色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V",null,"个","5","物流中心","2021-11-27"]
[41,4100700186,"信号智能隔离器","NPTLA-C1D","1、对信号类型、信号范围等可进行组态设置。2、介电强度：大于等于1500VAC",null,"个","5","高炉","2021-11-27"]
[{"v":42.2142857142857,"d":"42"},6100100181,"整流变压器","ZSG-65KVA","输入3AC380V/50Hz;输出AC220V;容量65KVA;全铜绕组","GB/T18494.1-2014","台","3","炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":43.4285714285714,"d":"43"},6200200699,"伺服放大器","BXTZ380X55","55KW INAC 3PH 380V 113A 50/60HZ OUTAC0-380V 112A 0-300HZ","GB/T29486-2013","台","1","89油管车丝委外","2022-02-10"]
[{"v":44.6428571428571,"d":"45"},6200200803,"变频输入端专用滤波器","ME920-45","440VAC;45A;50/60Hz;-25°--+85°","GB/T29486-2013","台","1","炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":45.8571428571428,"d":"46"},6200200804,"滤波器","CW4L2-30A-S(005)","115/250V,50/60Hz","GB/T29486-2013","台","2","炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":47.0714285714285,"d":"47"},6200200805,"变频器","6SL3210-1KE24-4UF1","Power Module G120C;FS:07:RS:AD","德国IEC947","台","2","炼钢厂部","2022-01-26"]
[{"v":48.2857142857142,"d":"48"},6200200806,"变频器","MD500T15GB-PLUS+MD38DP2+MD38PG4","15kW,380V3AC输入，含MD38DP2 DP通讯卡1块，MD38PG4 旋变卡1块，S58-L-P31-X预制编码器电缆60m及3kW/38欧姆制动电阻","EN IEC 61800-3","套","1","89热轧","2021-11-27"]
[{"v":49.4999999999999,"d":"49"},6300500193,"8点AI用端子模块","CY-AI08-MA-C02-24VDC","8点A；重庆博峰产品","IEC947-7-1","块","4","管加工厂部","2021-12-27"]
[{"v":50.7142857142857,"d":"51"},6300500210,"8点DO继电器终端","CY-DO08-B01-24VDC","8点DO；重庆博峰产品","IEC947-7-1","块","4","管加工厂部","2021-12-27"]
[{"v":51.9285714285714,"d":"52"},6300500242,"8点AO用端子模块","CY-AO08-MA-C02-24VDC","8点AO","IEC947-7-1","只","4","管加工厂部","2022-01-26"]
[{"v":53.1428571428571,"d":"53"},6300500243,"16点DI用端子模块","CY-DI16-C03-24VDC/24VDC","16点DI","IEC947-7-1","只","4","管加工厂部","2022-01-26"]
[{"v":54.3571428571428,"d":"54"},6300500246,"读码器","WCS3B-LS311","可通过接口模块连接到各种网络中，可选读头自带SSI接口（25位格雷码）;订货号：199290-0010","DIN EN61000-6-2","个","1","180厂部","2021-12-27"]
[{"v":55.5714285714285,"d":"56"},6300500247,"串口服务器","TAS-LAN-463","RS232*1,RS485*1,LAN RJ45*1,双向透传，含电源","JB/T7486-2008","只","4","89热轧","2021-11-27"]
[{"v":56.7857142857142,"d":"57"},6300700038,"摇控器","发射端 F21-E1 TX","CH/F RDQ 0470 FCC TELECRANE","TB/T2654-1995","台","2","烧结","2021-12-27"]
[{"v":57.9999999999999,"d":"58"},6300700039,"遥控器","接收端F21-E1 RX","0470 FCC  TELECRANE","TB/T2654-1995","台","2","烧结","2021-12-27"]
[{"v":59.2142857142857,"d":"59"},6400600440,"压力变送器","PDS805GH-1FS01-D1DB/G710-G81-S  0-40MPa","电源：24VDC 输出4-20mA 防护等级：IP67 防爆等级Exla Ⅱ c t6 量程0-40MPa 精度0.04%FS，带LCD表头显示，配 安装支架、过程接头和阀组。工作温度-40-80℃",null,"台","1","高炉","2021-11-27"]
[{"v":60.4285714285714,"d":"60"},6400600442,"液位开关触点","MKS-1/K","触点类型（双稳态）：常开、常闭，最大工作电压：230V AC/DC ,最大负载：50VA,最大启动电流1A,插头连接：3针+PE，防护等级：IP65，商品编号：2888999","DIN43650","只","8","89热轧","2021-11-27"]
[{"v":61.6428571428571,"d":"62"},6600100427,"智能式变送器","EJA110A-EMS4A-92DA/NF11","两线制;4-20mADC输出;BRRIAN协议数字通讯 电源10.5-42VDC;量程:0-40KPa;最大工作压力1.6MPa","GB/T29817-2013","台","2","炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":62.8571428571428,"d":"63"},6600100428,"智能式变送器","EJA430A-EMS4A99GA/NF11","量程-6-0KPa;最大工作压力100KPa BRRIAN协议数字通讯 两线制4-20mA输出 电源DC24V","GB/T29817-2013","台","2","炼钢厂部","2021-12-27"]
[{"v":64.0714285714285,"d":"64"},6700400241,"连接插头","V15-G-ABG-PG9","5孔M12直型母插头;订货号：219137","DIN EN60068-2-78","个","1","180厂部","2021-12-27"]
[{"v":65.2857142857142,"d":"65"},6700400242,"安装支架","WCS-MB1","直角支架，带安装到C型导轨的螺帽;订货号：184098","DIN EN60068-2-6","件","20","180厂部","2021-12-27"]
[{"v":66.4999999999999,"d":"66"},6700400243,"拉紧装置","WCS-MT1","订货号：184106","DIN EN60068-2-27","件","1","180厂部","2021-12-27"]
[{"v":67.7142857142856,"d":"68"},6700400244,"漆膜冲击器","QCJ-100","高度范围：冲锤下落高度0-100cm 导管刻度：0-100cm 分度：1cm，","GB/T 1732-2020","台","1","检验检测中心","2021-12-27"]
[{"v":68.9285714285714,"d":"69"},7502500084,"高压变频器散热风机","R4D560-AQ03-01","Y/3;  AC380V 50HZ 2380W 1365min",null,"台","2","高炉","2021-11-27"]