{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5000400107,"电机减速机","B259G3-16","i=450,带变频自扇冷却制动电机1.5Kw,940rpm,带稀油滑润泵,270Kg","套",1,"审核图纸","炼钢厂部","2021-12-27"]
[2,5000400108,"电机减速器","B259G17-38","减速器DLB4HH5/i=80;电机YZP160M1-6-E-1ML1001/5.5KW;带制动器及联轴器","套",1,"审核图纸","炼钢厂部","2021-12-27"]
[3,5100100493,"齿轮联轴器","S116","Y38/Y30","件",4,"JB/T8854.2-2001","炼钢厂部","2021-12-27"]
[4,5100100530,"二混胶块联轴器","268.31LT050141-9-2","材质;ZG45#,重量;1845KG，左右两半联轴器同轴度≤0.05mm，安装橡胶块位置保证光滑，不能有毛刺、积瘤","套",1,"审核图纸","烧结","2021-11-27"]
[5,5300100994,"内齿圈","S1313-72","m=3,z=48","件",2,"GB/T26103.5-2010","炼钢厂部","2021-12-27"]
[6,5300100995,"外齿圈","S1313-71","m=3,z=48","件",2,"GB/T26103.5-2010","炼钢厂部","2021-12-27"]
[7,5500700053,"列管式冷却器","GPR-12-1.6","冷却面积12㎡，公称压力1.6MPa,工作温度≤100℃","台",1,"JB/T4715-1992","高辅工段","2021-11-27"]
[8,5502000033,"双轴粉尘加湿机","型号；LJS60，电机型号；YES 180N-4  22KW 380V 4P （防爆电机）","生存能力60m3/h,供水压力0.4-0.8MPa，叶片形式可拆卸式，叶片材质；95耐磨陶瓷，槽体板厚；10mm盖板厚度；10mm","台",1,"GB11352-89","高辅工段","2021-11-27"]
[9,5602100006,"3#机塞棒机构传动组件","R0508A.002500000","丝杆导程为5mm","件",4,"GB/T17587.3-1998","炼钢厂部","2021-12-12"]
[10,6100100177,"防爆型双呼吸吸湿器","XSII-3.0","ZW-006;全高340mm,玻璃高170mm,直径165mm,硅胶重量3.0kg;方形法兰，法兰边长85mm,螺孔中心距60mm,对角螺孔中心距85mm.","个",5,"GB38361-2000","180厂部","2021-12-27"]
[11,6100100180,"防爆型双呼吸吸湿器","XSII-5.0","ZW-007;全高425mm,玻璃高255mm,直径165mm,硅胶重量5.0kg;方形法兰，法兰边长85mm,螺孔中心距60mm,对角螺孔中心距85mm.","个",6,"GB38361-2000","180厂部","2021-12-27"]
[12,6600200780,"自动刮扫装置","ADE-RCXXT-LQCS","材质：不锈钢，含电动推杆 50mm","个",1,null,"高炉","2021-11-27"]
[13,6600300146,"雾化调节阀","OKV2107057-6","定位器 TYPE:RAD-RH/POS1 SIZE:400 BENCH SET:0-33 TRAVEL 90DegC PRESS UNITS: PSI  阀体 TYPE:1001 SIZE:3 PORT SIZE:3 RATING:CL150RF PLUG CF3M/CR PL STEM: S20910 BODY:WCC SEAT:S21800","台",1,"ASME","炼钢厂部","2021-12-27"]
[14,6600300147,"雾化调节阀","OKV2107057-5","定位器 TYPE:RAD-RH/POS1 SIZE:330 BENCH SET:0-33 TRAVEL 90DegC PRESS UNITS: PSI  阀体 TYPE:1001 SIZE:1 1/2 PORT SIZE:1 1/2 RATING:CL150RF PLUG CF3M/CR PL STEM: S20910 BODY:WCC SEAT:S21800","台",1,"ASME","炼钢厂部","2021-12-27"]
[15,7001200335,"喷嘴过滤稳流器国产化","与莱克勒 064.250.16 喷嘴过滤稳流器外形尺寸、接口尺寸一致","材质：黄铜 +不锈钢导流器， 带过滤器，外螺纹M16*1.5，长度110mm， 0.11Kg","只",50,"JBT12494-2015","管加工厂部","2022-01-26"]
[16,7001200336,"喷嘴密封垫国产化","与莱克勒 095.015.34.04.02.0 喷嘴密封垫接口尺寸一致","材质：纯铜 ， 外径29.8，内径24.4，厚度2，0.004Kg，300bar工作压力不得出现密封垫原因漏水","只",50,"JBT12494-2015","管加工厂部","2022-01-26"]
[17,7001200337,"高压水除鳞泵中塞","5XND-315-0103-GJ","0Cr18Ni9Ti     1.1kg","只",10,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[18,7001200338,"高压泵进水阀座","5XND-315-0104-GJ","0Cr18Ni9Ti  0.4kg","只",5,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[19,7001200339,"高压泵进水阀芯","5XND-315-0105-GJ","0Cr18Ni9Ti  0.4kg","只",10,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[20,7001200340,"高压泵出水阀座","5XND-315-0106-GJ","0Cr18Ni9Ti     0.5kg","只",10,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[21,7001200341,"高压泵出水阀芯","5XND-315-0107-GJ","0Cr18Ni9Ti     0.4kg","只",10,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[22,7001800391,"立式多级离心泵","SY-HY-CDL65-40/1","65m2/h;80m;2900r/min;22Kw变频电机;配稳压罐1只","台",1,"JB/T2727-93","炼钢厂部","2021-12-27"]
[23,7001800395,"单级双吸中开式离心泵","GTOS200-400(I)","流量420m3/h，扬程55m，转速1450r/min，配用功率90kw，原装厂家：上海高田制泵有限公司","台",1,"GB/T16907-1997","89热轧","2021-12-27"]
[24,7001800396,"潜水排污泵","AV14-4","电源380V,功率1.5KW,扬程5.8m,流量22m3/h,转速1450r/min,出口口径50mm,外形为锥形","台",2,"JB/5118-2001","能源厂部","2021-12-27"]
[25,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2021-12-27"]
[26,7502500085,"不锈钢轴流风机","型号；YZF-10C","风量45000，风压400，转速1450，电机功率11KW，电机安装不锈钢防护罩","台",4,"JB/T10563-2006","高辅工段","2021-11-27"]
[27,7502500086,"多级离心式鼓风机","C40-1.65，总成","进口流量40m3/min,出口压力181.7kpa,电机功率75kw","台",1,"JB/T7258-2006","能源厂部","2022-01-11"]
[28,7502600011,"修磨枪叶片","尺寸：长44毫米，宽11毫米，厚3毫米，材质：树脂，桃木","QWM60/650","片",50,"QWM60/650","180厂部","2021-11-27"]
[29,5500800033,"新型卸灰伸缩装置","HJN2106-368","散装头升降行程2000mm；散装头升降速度5m/min；散装头卸料能力100t/h;进料口直径φ273；吸尘管直径；φ108；升降机功率0.75Kw；吸尘电机功率3Kw；总功率3.75Kw","套",1,"审核图纸","高辅工段","2021-12-27"]
[30,5716700054,"套管1号线换热器","烟气量18000Nm3/h ;入口烟气温度850℃","空气预热温度 ~300℃;材质:高温段采用1Cr18Ni9钢管,低温段采用20号钢","套",1,"审核图纸","管加工厂部","2021-12-27"]
[31,5501800024,"整套圆盘（不含减速机）","PDX25HLS","定量圆盘给料系统，盘面直径2500，硬齿面回转轴承QND900.25AZ，底架组装件,盘面及附属密封、管路螺栓等，不包括减速箱及减速箱润滑系统。","套",1,null,"烧结","2021-12-27"]
[32,7001200334,"喷嘴国产化","与 莱克勒 682.497.27 喷嘴外形尺寸、接口尺寸一致","材质：碳化钨+不锈钢 ，内螺纹M16*1.5，喷射角30度，水流量P=200bar条件下16.97L/min ，最大工作压力300bar， 0.085Kg","只",50,"JBT12494-2015","管加工厂部","2022-01-26"]
[33,7001500008,"大型双级液环泵","ELRC3500","流量3500m3/h;极限压力3300pa;No18484002","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2021-12-27"]