{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["清单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7101800260,"法兰不锈钢硬密封球阀","Q41W-16R","DN80；L=250mm","台",2,null,"高炉","2021-12-30"]
[2,7101800134,"气动球阀","Q641H-25P-300","铸造","只",1,"GB/T12237","高辅工段","2021-12-30"]
[3,7101600027,"对夹式蝶阀","DYD371X PN16 DN150",null,"只",2,"GB/T8527-1997","炼钢厂部","2021-12-30"]
[4,7101600065,"手动对夹式软密封蝶阀","D71X-16","DN80","只",12,"GB/T12238","89热轧","2021-12-30"]
[5,6600300151,"气动单座调节阀","T663Y205-40B-DN65","介质:水;DN65;PN40;等百分比;作用方式;气关式;阀体材质:316L;阀芯类型:笼式单座;阀座材质:316L;防护等级:IP65;泄漏等级:VI级;配进口阀门定位器","台",5,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2021-12-30"]
[6,6600300148,"气动单座调节阀","T663Y205-40B","介质:水;DN50;PN40;等百分比;作用方式;气关式;阀体材质:316L;阀芯类型:笼式单座;阀座材质:316L;防护等级:IP65;泄漏等级:VI级;配进口阀门定位器","台",5,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2021-12-30"]
[7,7102700014,"双层卸灰阀","XJY-30","铸造 GB16490-1996驱动方式重锤式，高度1260mm,法兰300*300mm,阀体宽度700*500mm,阀板材质45Mn 阀体承受负压≥20kPa,阀体材料厚度10mm,输送量15m?/h 300*300,Hs＝1200适用温度≤300℃ 电机功率0.75KW 重量≥0.45吨","只",1,"GB16490-1996","烧结","2021-12-30"]
[8,7101800069,"高压球阀","KHB-G3/4-1212-01X",null,"只",5,null,"高炉","2021-12-30"]
[9,7101800266,"气动球阀","Q641F-PN16-DN25","配对法兰;PN16;DN25;配AC220V二位五通电磁阀","只",2,"GB12237-1989","炼钢厂部","2021-12-12"]
[10,7101800267,"气动球阀","Q641F-PN16-DN80","配对法兰;PN16;DN80;配AC220V二位五通电磁阀","只",2,"GB12237-1989","炼钢厂部","2021-12-12"]
[11,6600300149,"自力式调压阀","ZZYP-16P-20（B阀后型）","DN20;PN1.6MPa;调节范围1.1-10bar;介质:蒸汽;B阀后型;材质:304不锈钢","台",1,"JB/T11049-2010","检验检测中心","2021-12-27"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}