{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,7101600160,"手动蝶阀","D7A1X-10","DN50","只",6,"DL/T746-2001","烧结","2022-02-11"]
[2,7101500078,"调节切断阀","HB2410-6K DN80","公称通径：80，流量系数：320;介质温度:-20~180℃;公称压力:0.8MPa;介质温度:-20~180℃","只",1,"GB/T4213-1993","烧结","2022-01-12"]
[3,7101500079,"调节切断碟阀","HB2410-6K DN400","公称通径：400，流量系数：9000;公称压力:0.8MPa;介质温度:-20~450℃","只",1,"GB/T12237","烧结","2022-01-07"]
[4,7101900065,"气动活塞O型切断球阀","HB2510;DN100","公称压力:PN1.6MPa,阀体/板材质:WCB/304;流量特性:快开;介质温度:-20~180℃;作用方式:气开,气源压力:400~700KPa","台",1,"GB/T4213-1993","烧结","2021-12-28"]
[5,7101800269,"四通球阀","DN15","材质：不锈钢  内螺纹","只",20,"GB/T14048","能源厂部","2022-01-12"]
[6,7101800240,"球阀 DN32(G1 1/4\")","Q11F-16C-32","Q11F-16C-32","只",10,"GB/T12237","340热轧","2022-02-26"]
[7,7101500083,"电动盲板阀","F943X-2.5;DN600","DN600 含防爆电机.控制箱及安装法兰.垫片及紧固件","只",1,"JB/T18527-1997","219厂部","2022-01-27"]
[8,7101600126,"电动金属硬密封蝶阀","D943W-2.5C","DN1200 Pg0.25MPa 温度≤300℃","只",2,"GB12237-1989","烧结","2022-01-11"]
[9,5500800005,"防爆气动钟形耐磨卸灰阀","DN300","铸钢 带电动装置 PN0.25MPa 工作温度300℃，气缸型号 FVBC/FXBC 单作用气缸行程156mm。","只",2,"GB/T13927-1992","高辅工段","2022-02-11"]
[10,6600300141,"气动单座调节阀","HZS647J—25P-40","介质:水;DN40/PN40;等百分比; 阀体/阀芯材质CF8 阀座材质304;防护等级IP65;泄漏等级ANSI Class Ⅳ;带西门子阀门定位器:6DR5010-ONG-0AAO","台",8,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2021-12-31"]
[11,7101600205,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-900","对夹式;通径900;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2021-12-31"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}