{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[22,3,22,4]]}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,4100400265,"石墨烯合金引出端子","φ13-φ16引出端子","优质合金材质，外表面为石墨烯、铜、锌、铝、银等金属热镀层","GB/T50169-2006","个",15,"能源厂部","2022-01-27"]
[2,6600400210,"配电器","DGP-1100;4-20mA","DC24V",null,"台",5,"720厂部","2022-02-11"]
[3,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-01-27"]
[4,6100900103,"检修电源开关箱","1000*800*300;带电器元件","配电器元件并安装，电器元件清单：1、RMM1-100S/3300 100A塑壳断路器1个；2、BK-150VA变压器1台 输入380V 220V 输出 36V ；3、63A/3P 380V漏电保护开关2只，40A/2P 220V漏电保护开关2只，16A/3P 36V漏电保护开关2只;4、380V 125A SF-044航空插头底座1个，380V 32A 3P+E航空插头底座1个，220V 16A3P+E航空插头底座1个，36V航空插头底座1个 ，要求航空插头底座安装在箱体下方固定门板上 ；5、检修电源箱内配好零线、地线、接线柱。","JB/T9265-1999","套",2,"180厂部","2022-01-27"]
[5,6200200807,"逆变控制设备","ZKNB-1500","变频器型号：LSD-G7000；输入电源：DC220，DC5A, 输出电压：AC380V,50HZ，",null,"台",1,"物流中心","2022-01-12"]
[6,6100100187,"稳压电源","TDY-110型","输入交流电压220V±10%,输出直流电压22-150V;输出电流10A;   输出功率1500W;","GB/T10261-1988","台",1,"物流中心","2022-01-27"]
[7,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2022-01-27"]
[8,6200200801,"伺服放大器","ES660T100-C1","输入：AC380V;输出：AC0-380V","德国IEC947","台",1,"管加工厂部","2022-01-27"]
[9,4100600065,"指示灯","LD11-22D/21； 红色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V",null,"个",5,"物流中心","2022-01-27"]
[10,4100600066,"指示灯","LD11-22D/21 ； 绿色","LE≤50 mA ;Ue:24V;Ui380V",null,"个",5,"物流中心","2022-01-27"]
[11,6200200826,"变频器  132kW","20F1ANC260JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率132kw，额定电流260A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-01-27"]
[12,6200200823,"变频器  5.5kW","20F11NC011JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率5.5kw，额定电流11A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-01-27"]
[13,6200200822,"变频器  75kW","20F1ANC140JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率75kw，额定电流140A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-01-27"]
[14,6200200821,"变频器  37kW","20F11NC072JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率37kw，额定电流72A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-01-27"]
[15,6200200798,"制动电阻","RXFG-4000W28RJ","4KW；28欧姆","IEC61800","套",2,"管加工厂部","2022-01-27"]
[16,6200200799,"输入电抗器","MD-ACL-150-0.095-4T-2%","额定电流：150A;电感值：0.095H；额定电压380V；压降百分比：2%","GB/T1094.6-2011","台",1,"管加工厂部","2022-01-27"]
[17,6200200800,"输出电抗器","MD-OCL-150-0.047-4T-1%","额定电流：150A;电感值：0.047H；额定电压380V；压降百分比：1%","GB/T1094.6-2011","台",1,"管加工厂部","2022-01-27"]
[18,6400300121,"限位开关","FTSB4 0.066387.B 8.117729.C DP 15301261 德国IEC947","触头1NO+1NC","德国IEC947","只",10,"炼钢厂部","2022-01-27"]
[19,6700300011,"漏电断路器","C20 DZ47LEII-50/3N",null,"GB10963.1-2005","只",20,"340热轧","2022-01-27"]
[20,6200200368,"导电率表","COND:8225-FKM-PVDF-55t-C=0.01 Art.no418950H 6110024","12-30VDC 4-20mA",null,"块",1,"340热轧","2022-04-12"]
[21,6300600076,"行车遥控发射接收器","F24-12S   一发一收   控制电压AC36V","防护等级IP65 186*61*51 遥控距离100米  11个单速按钮","GB/T22084.2-2008","套",2,"219厂部","2022-01-27"]
[22,null,"光纤式热金属检测仪","BTE-FSD85，成套供货，包含光纤放大器一只，4米光纤线，探头一个，L型安装支架一个，304不锈钢保护箱一个",null,null,"套",11,"340后部流程优化（HG202007）","2021-12-30"]