{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["清单","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5716700054,"套管1号线换热器","烟气量18000Nm3/h ;入口烟气温度850℃","空气预热温度 ~300℃;材质:高温段采用1Cr18Ni9钢管,低温段采用20号钢","套",1,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-10"]
[2,5501100029,"一次混合机小齿轮及轴","YHC3018-3-2-3/6","40Cr 小齿轮过盈0.10～0.20mm 齿顶圆表面硬度不低于HB230,齿面淬火硬度 齿顶圆直径?594 齿数Z=25 模数m=22 精度等级GB10095-988GJ","套",1,null,"烧结","2022-01-11"]
[3,5501800024,"整套圆盘（不含减速机）","PDX25HLS","定量圆盘给料系统，盘面直径2500，硬齿面回转轴承QND900.25AZ，底架组装件,盘面及附属密封、管路螺栓等，不包括减速箱及减速箱润滑系统。","套",1,null,"烧结","2022-01-11"]
[4,5300100994,"内齿圈","S1313-72","m=3,z=48","件",2,"GB/T26103.5-2010","炼钢厂部","2022-01-11"]
[5,5300100995,"外齿圈","S1313-71","m=3,z=48","件",2,"GB/T26103.5-2010","炼钢厂部","2022-01-11"]
[6,7001500008,"大型双级液环泵","ELRC3500","流量3500m3/h;极限压力3300pa;No18484002","台",1,"Q/SOEU17-2007","炼钢厂部","2022-01-11"]
[7,7101600205,"气动开关蝶阀","Z011-A-10-900","对夹式;通径900;压力1MPa","台",1,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2022-01-11"]
[8,5100100481,"联轴器","ZL6","J1-85*132/J1-70*142","件",1,"JB5015-1985","高辅工段","2022-01-11"]
[9,5100100484,"联轴器","ZL8","J1-130*202/J1-110*212","件",1,"JB5015-1985","高辅工段","2022-01-11"]
[10,6700400182,"颚板","颚式破碎机；KER-EP100×60；给料粒度≦60 ；出料粒度3-13","KER-EP100×60","付",6,"DZ/T0015-1991","高炉","2022-01-11"]
[11,5100100544,"联轴器","WG7  100*167/J1 100*167","100*167/J1 100*167","件",2,"GB/ZQ 4186-2006","管加工厂部","2022-01-27"]
[12,5602300152,"3#连铸机∮330结晶器足辊喷嘴","1/49070QZ5","黄铜,最大喷射角70°","只",300,"JB/T12492-2015","炼钢厂部","2022-01-12"]
[13,7502300047,"喷嘴组焊件2","R1.07180.24.00","中间过渡管和喷嘴组合","件",100,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2022-01-12"]
[14,7502300048,"两点喷嘴式加渣嘴160","R1.07180.20.00-1","适用于圆坯Φ220、Φ250断面","件",20,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2022-01-12"]
[15,7502300049,"两点喷嘴式加渣嘴180","R1.07180.20.00-2","适用于圆坯Φ280、Φ330断面","件",20,"Q/ENGD001-2008","炼钢厂部","2022-01-12"]
[16,5602600057,"超音速割嘴","GKSD5-10;Φ2.8","天然气;连接螺纹30*2;喉径2.8;切割速度100-600mm/min;割缝宽度3.5-8mm;切割厚度≤500mm","只",200,"GB5108-1985","炼钢厂部","2022-01-12"]
[17,5602600058,"超音速割嘴","GKSD5-10;Φ2.6","天然气;连接螺纹30*2;喉径2.6;切割速度100-600mm/min;割缝宽度3.5-8mm;切割厚度≤500mm","只",200,"GB5108-1985","炼钢厂部","2022-01-12"]
[18,5602600059,"一体式切割枪","JD19-3D-00","材质:不锈钢;割枪总长1100mm;枪体980mm;割嘴螺纹30*2","把",15,"GB5108-1985","炼钢厂部","2022-01-12"]
[19,7001800397,"水泵","KQSN200-M9/235","功率75kw,流量320m3/h，55m,效率81%，转速2900r/min","台",2,"JB/T1472-1994","能源厂部","2022-01-27"]
[20,7001800380,"立式长轴泵","LC/X200-39-2","额定功率55Kw;额定流量300m3/h;扬程37米;带电机、底座","台",2,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2022-01-11"]
[21,5000300138,"圆柱齿轮减速机","ZQA650-31.5-2C","中心距650mm ；  速比31.5 ； 材质:中硬齿轴，齿轮采用35CRMO，调质处理，轴采用42CRMO，调质处理；重量880kg;原厂家泰兴泰隆减速机厂","台",1,"JB/T8853-2001","180厂部","2022-01-27"]
[22,5000300137,"圆柱齿轮减速机","QJ-L236-20-V1","速比20，中心距236；材质:中硬齿轴，齿轮采用35CRMO，调质处理，轴采用42CRMO，调质处理；重量231kg;原厂家泰兴泰隆减速机厂","台",1,"JB/T8853-2001","180厂部","2022-01-27"]
[23,5300300855,"GKIC机车;干燥塔出气漏筒与弯管装配","JKG1；∮40-95","不锈钢","个",10,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-01-11"]
[24,5300300854,"CKD6E机车;柴油机气门摇臂圆垫","6240ZJ  ∮32","厚17mm","个",30,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-01-11"]
[25,5300300853,"CKD6E机车 ：扫石器装配调节板（一）","TZ133002-2003","200*100","块",2,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-01-11"]
[26,5300300852,"CKD6E机车 ：扫石器装配调节板（二）","TZ133003-2003","180*320","块",2,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-01-11"]
[27,5100100541,"高压泵尼龙柱销","直径29.5*55","材料：尼龙","只",100,"GB/T1972-2005","89热轧","2022-01-11"]
[28,5100100540,"高压泵尼龙柱销","直径34.5*65","材料:尼龙","只",100,"GB/T1972-2005","89热轧","2022-01-11"]
[29,7001800384,"卧式不锈钢泵","JLHW50-160","流量12.5m3/h;扬程32m;转速2900r/min;功率3KW。","台",1,"GB/T 6556-1994","89油管车丝委外","2022-01-27"]
[30,5000400032,"三环减速机","NCD12-A220T-3.8/3","I=388.4","台",1,null,"高炉","2022-02-11"]
[31,5500100041,"炉顶智能分油器总成","GFA-4/22F","包括4个HR-DSF/W电磁给油器, 4个QJLG-1D流量传感器，控制电压220V,一个控制模块，箱体为304材质，密封防水，全套附件","套",10,"ZL 01240260.5，ZL200610017953.4  YB/T036.1-21-92，GB/T13927-2008","高炉","2022-01-12"]
[32,7502400028,"水泵","350LT-30-6","980m3/H H=30m 不带电机","台",1,"CJ/T235-2006","340热轧","2022-02-11"]
[33,7001200341,"高压泵出水阀芯","5XND-315-0107-GJ","0Cr18Ni9Ti     0.4kg","只",10,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[34,7001200339,"高压泵进水阀芯","5XND-315-0105-GJ","0Cr18Ni9Ti  0.4kg","只",10,"审核图纸","管加工厂部","2022-01-26"]
[35,7502500086,"多级离心式鼓风机","C40-1.65，总成","进口流量40m3/min,出口压力181.7kpa,电机功率75kw","台",1,"JB/T7258-2006","能源厂部","2022-01-11"]
[36,7001800396,"潜水排污泵","AV14-4","电源380V,功率1.5KW,扬程5.8m,流量22m3/h,转速1450r/min,出口口径50mm,外形为锥形","台",2,"JB/5118-2001","能源厂部","2021-12-27"]
[37,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-01-11"]
[38,5100100493,"齿轮联轴器","S116","Y38/Y30","件",4,"JB/T8854.2-2001","炼钢厂部","2022-01-11"]
[39,5701800027,"双孔轴端挡圈","φ60mm","Q235;配20*45止动垫片","套",30,"JB/ZQ4349-2006","89油管车丝委外","2022-01-11"]
[40,5713700073,"减速器","02690045DR5005ME053-6；1685Kg；",null,"台",1,"审核图纸","720热轧","2022-02-15"]
[41,5000500065,"轧钢辊道减速箱","DSZR107-95","不带电机","台",5,"JB/T8680-2008","720厂部","2022-01-27"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}