{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[23,0,23,11],[24,0,24,11],[25,0,25,11],[26,0,26,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年1月仪器仪表采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22006"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6600100369","宽边角尺","500*300mm","准确度等级/允许误差：1级；材质要求：不锈钢；用于管端垂直度测量","把","2","2022-03-30","检验检测中心"]
[2,"6600100370","宽边角尺","500*400mm","准确度等级/允许误差：1级；材质要求：不锈钢；用于管端垂直度测量","把","3","2022-03-30","检验检测中心"]
[3,"6600100378","宽边角尺","700*900mm","准确度等级/允许误差：1级；材质要求：不锈钢；用于管端垂直度测量","把","2","2022-03-30","检验检测中心"]
[4,"6500200124","手持终端扫码器","UROVO DTSOQ","操作系统  Android 9.0；RAM：4GB ROM：64GB；5.7英寸彩色全面屏（1080×2160）；触摸屏  支持多点触控、手套触摸，带水操作和被动笔签名，康宁玻璃盖板；3.85V 4300mAh 可充电锂电池；（多功能单座充，充（5主机），扫描手柄，RFID手柄，身份证模块，大电池，光学指纹模块，腕带，保护膜，背包，胶套，双色保护套）","台","6","2022-03-30","物流中心"]
[5,"6600100443","引伸计","3542-050M-020-ST","满足ASTM E83 B-1级和ISO9513 0.5级精度要求，带配套英斯特朗的拉伸试验机接口","只","1","2022-03-30","检验检测中心"]
[6,"6500400198","双路云台摄像机","iDS-2DE7S4XFL-ZYL","1. 400万镜头4mm全彩双眸球机广角~24倍光学变倍，16倍数字变倍2. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°","台","2","2022-03-30","219厂部"]
[7,"6500400200","200万星光级枪型摄像机","DS-2XFL4QJ-ZYL （4MM）","1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 DC12V镜头接口类型 M12","台","6","2022-03-30","219厂部"]
[8,"6500200127","激光投影机","视美乐SML-PF650","工程投影机  DLP  6500流明  1080P 1000000:1 激光光源  20000/25000小时","台","1","2022-04-30","企管和人力资源部"]
[9,"6500200128","投影机镜头","视美乐鱼眼短焦镜头","光圈范围：F=1.5-2.4  实际焦距:22-35mm 变焦比：1.6X","台","1","2022-03-30","企管和人力资源部"]
[10,"6400600447","在位式湿氧一体仪","HMS-200","测量范围：O2:0~25%,H2O:0~40%","台","1","2022-03-30","炼钢厂部"]
[11,"6400600446","烟气（颗粒物）排放连续监测系统","LSS2004","测量范围 0~100mg/m3","套","1","2022-03-30","炼钢厂部"]
[12,"6600200767","氩气质量流量控制器","Flox(on)62","介质Ar;电源24VDC/25W;4-20mA输出;量程800NL/min","台","1","2022-03-30","炼钢厂部"]
[13,"6500200069","小型立式工作站","HP Z238;GB/T9813-2000","酷睿i7-6700/1TB;SATA/8GB DDR4-2133/HD 530显卡","台","12","2022-04-30","180厂部"]
[14,"6400600181","无线测温枪","KZ-888CQN-604-SH","整长4.5米 前节1.2米 配线测温枪机芯 S分度号，测温范围：600-1769℃ 通信范围70m","把","6","2022-03-30","炼钢厂部"]
[15,"6400600444","天车限重控制器","YG-F808-202AZ","规格:20t+20t;工作电源：AC380v/220v、50Hz  、配置LED屏幕显示仪（具有声光报警、输出控制信号、极量次数累加记忆、切断提升等功能）显示精度≤5%FS、工作误差≤3%FS（滿负荷）   额定重量：90%发出声光报警,105%持续报警延时1-2秒继电器触点动作,130%继电器触点立即动作;传感器防护ⅠP67;仪表箱防护lP60;传感器轴承座参数见图QC40-Q09-121/122)","台","2","2022-03-30","180厂部"]
[16,"6600200558","角度仪","SERVOINCLINOMETER;Viaf.Russli.6-20143;","Milano;SHOCK and VIBRATION ABSDRBEA BOX MOD.ES291;0.12543.S","台","1","2022-04-30","炼钢厂部"]
[17,"6500300090","工控机电源Great Wall","GW-F350SPWB","输出功率350W,Input:100-240V,直流输出:+12V，25A；+5V,15A；+3.3V,15A；-12V,0.3A；+5VSB,2A；厂家Great Wall","台","1","2022-03-30","180厂部"]
[18,"6600200321","电磁流量计","IFM4080K(200)11441122310","IP67 SDN200/1 0-500m3/h 四氟衬里,防浸，带显示，接地电极 0.5级","台","1","2022-03-30","能源厂部"]
[19,"6600400006","导波雷达","FMP51-BBACCAUAA4CRJ+AK","两线制,带显示.探头UA1000mm,同轴探头316L,密封,+E1487法兰连接","台","1","2022-03-30","高炉"]
[20,"6600200717","称重传感器","HL-1X-2t","量程2t;工作温度-15-70℃;输入阻抗720±10Ω;输出阻抗700±2Ω;综合精度±0.05%F.S;灵敏度1.5mv/V;带高温屏蔽镀银线5米","只","6","2022-04-30","炼钢厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年1月仪器仪表采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22006"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}