{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5100100481,"联轴器","ZL6","J1-85*132/J1-70*142","件",1,"JB5015-1985","高辅工段","2022-03-26"]
[2,5100100484,"联轴器","ZL8","J1-130*202/J1-110*212","件",1,"JB5015-1985","高辅工段","2022-03-26"]
[3,5100100519,"联轴器","JZMJ5型膜片联轴器","轴径d:50mm,轴孔长度L：75mm","套",1,"GB/T12458-2003","340热轧","2022-03-26"]
[4,5100100544,"联轴器","WG7  100*167/J1 100*167","100*167/J1 100*167","件",2,"GB/ZQ 4186-2006","管加工厂部","2022-03-26"]
[5,5100100545,"LLB7(R)联轴器","Y48*112/J1 42*84","联轴器内孔孔型及直径为Y48*112与/J1 42*84，13Kg","套",4,"JB/ZQ4018","180厂部","2022-03-26"]
[6,5100100546,"十字轴式万向联轴器","SWC250A-780","回转直径250mm;轴线折角15°;公称转矩63KN.m","套",2,"JB/T5513-1991","炼钢厂部","2022-03-26"]
[7,5100100547,"梅花联轴器","ML7；Y60*150/Y35*70",null,"套",4,"GB5272-1985","720厂部","2022-03-26"]
[8,5100100548,"联轴器","GⅡCL7 Y80*172/80*172","GⅡCL7 Y80*172/80*172","套",5,"ZBJ19013","720厂部","2022-03-26"]
[9,5100100549,"尼龙柱销联轴器","HL8；J110*167/90*172","HL8；尼龙柱销","套",2,"GB/T5014-2017","720厂部","2022-03-26"]
[10,5100100550,"梅花联轴器","ML5；Y48*90/Y42*75",null,"套",4,"GB5272-1985","720厂部","2022-03-26"]
[11,5100300068,"制动器液压推动器","Ed300-60","制动器型号:YWZE630/300","台",2,"JB/T6406-2006","炼钢厂部","2022-03-26"]
[12,5300100978,"齿轮联轴器","CLZ92.6-Q10-017","77Kg","套",2,"GB5226.2-2002","炼钢厂部","2022-03-26"]
[13,5300101029,"制动器摩擦片","直径630mm;厚度18mm;不带槽","适应于YWZE630/300制动器","片",20,"JB/T6406-2006","炼钢厂部","2022-03-26"]
[14,5300101032,"楔形接头","钢丝绳公称直径为36mm","楔套材料采用不低于GB/T11352-1989中规定的ZG270-500碳钢件;楔的材料采用不低于GB/T9439-1988中规定的HT200灰铸铁件","套",2,"GB/T5973-2006","炼钢厂部","2022-03-26"]
[15,5300300856,"GKIC机车： 柴油机机油离心滤清器总成","TPJF1-19-00-000","油压3kgf","个",2,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-03-26"]
[16,5500100041,"炉顶智能分油器总成","GFA-4/22F","包括4个HR-DSF/W电磁给油器, 4个QJLG-1D流量传感器，控制电压220V,一个控制模块，箱体为304材质，密封防水，全套附件","套",10,"ZL 01240260.5，ZL200610017953.4  YB/T036.1-21-92，GB/T13927-2008","高炉","2022-03-26"]
[17,5500300091,"炮机破粹钎杆（SYB16)","直径45*580","42CrMo","件",2,"GB/T6481-2002","高炉","2022-03-26"]
[18,5500300092,"炮机破粹钎杆（SYBA43)","直径75*755","42CrMo","件",2,"GB/T6481-2002","高炉","2022-03-26"]
[19,5500800034,"除尘耐磨输灰90°弯管","外径159mm*内径125mm*半径1950mm；介质：高炉除尘灰；工作温度≤300℃","材质:20钢，厚度12mm；耐磨陶瓷层厚5mm","个",2,"DL/K680-2015","高辅工段","2022-03-26"]
[20,5500800035,"除尘耐磨输灰直管","外径159mm*内径125mm*长度4500mm；介质：高炉除尘灰；工作温度≤300℃","材质:20钢，厚度12mm；耐磨陶瓷层厚5mm","个",3,"DL/K680-2015","高辅工段","2022-03-26"]
[21,5501700071,"双向可逆皮带机JHY免维护校正器（返式）","JHYJZP1000BD-B  带宽1000，长1480×宽350×高420","露天双向可逆，；包胶花纹主辊D180×1040，主托辊辊面衬胶采用复合聚氨脂材料，具有防冻、防滑、防脱落及耐磨性能，且满足当地气候温度，托辊具有防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大，不损伤皮带，表面胶层硬度不得低于60～70°(邵氏A型硬度)，质保期三年，质保期内无需更换任何配件。","套",4,"ZL202020201838.8","原料工段","2022-03-26"]
[22,5501700072,"双向可逆皮带机JHY免维护校正器","JHYJZP1000AD-B   带宽1000，长1370×宽270×高267","露天双向可逆，包胶花纹主辊D159/d133×375，主托辊辊面衬胶采用复合聚氨脂材料，具有防冻、防滑、防脱落及耐磨性能，且满足当地气候温度，托辊具有防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大，不损伤皮带，表面胶层硬度不得低于60～70°(邵氏A型硬度)，质保期三年，质保期内无需更换任何配件。","套",4,"ZL202020201838.8","原料工段","2022-03-26"]
[23,5602100007,"补偿器DN40","B227G35-14","4Kg;","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2022-03-26"]
[24,5602100008,"补偿器DN150","B226G45-27","12Kg;","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2022-03-26"]
[25,5701900188,"纸带过滤机","TH200L","磁分纸带过滤;过滤流量200L/min;驱动电机0.06kw;滤纸精度15-35微米;配2台出水泵。","台",1,"审核图纸","89包装","2022-03-26"]
[26,5702900063,"拖链订货图(不含护板)","02690005DR5004ME008-151G","成品;128Kg;拖链参数:拖链截面尺寸(宽*高):305*108mm,内腔截面尺寸(宽*高):300*80mm,弯曲半径R=250mm,节距:91mm,长度:8099mm,拖链未注尺寸及性能按型号5050.30.250.0制作","套",1,"审核图纸","180厂部","2022-03-26"]
[27,5712300052,"高温抗辐射平焰烧嘴","LBT-300PLN/G",null,"件",18,"审核图纸","340步进炉","2022-04-12"]
[28,6100100183,"法兰式补偿器","YN3600-850","柔性连接;导电截面积≥3600mm;内部材质T2;内部通水冷却","件",3,"Q320282PEQ001-2011","炼钢厂部","2022-03-26"]
[29,7001200319,"电动往复泵","5XNW-28/30  280KW","流量28m3/h;额定30MPa;含润滑系统.柱塞60、行程98，，带全套联轴器，带泵和电机安装底座，不带电机（电机型号Y355L-8 220KW）","台",2,"GB/T9234-2008","340热轧","2022-03-26"]
[30,7001800237,"长轴水泵","LC/X200-48-2","CJ/T235-2006 300mm3/h H=46m 带底座 带电机75Kw","台",1,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2022-03-26"]
[31,7001800380,"立式长轴泵","LC/X200-39-2","额定功率55Kw;额定流量300m3/h;扬程37米;带电机、底座","台",2,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2022-03-26"]
[32,7001800392,"双吸离心泵","SLOW300-450I","流量1670m3/h;扬程55米;1480r/min;315Kw","台",1,"GB/T5657-1995","炼钢厂部","2022-03-26"]
[33,7001800396,"潜水排污泵","AV14-4","电源380V,功率1.5KW,扬程5.8m,流量22m3/h,转速1450r/min,出口口径50mm,外形为锥形","台",2,"JB/5118-2001","能源厂部","2022-03-26"]
[34,7001800398,"单级双吸离心泵","KQS N300-M9/445(T)；Q=898","流量898m3/h；扬程47.9m；1486r/min;填料密封；带联轴器","台",1,"GB/T5657-1995","180厂部","2022-03-26"]
[35,7001800399,"单级双吸离心泵","KQS N300-M9/423(T)；Q=625m3/h","流量625m3/h；扬程18.9m；1480r/min;机械密封；带联轴器","台",1,"GB5662-1985","180厂部","2022-03-26"]
[36,7001800400,"管道离心泵","IRG40-125A","额定电流1.8A，配套功率0.75KW，流量5.6m3/h，转速2900r/min,扬程16m","台",1,"JB/T6878","219厂部","2022-03-26"]
[37,7100100107,"燃气减压阀","ZJD16-R","进出连接螺纹G3/4''(外螺纹) 密封形式为球面密封 两个压力输出点的螺纹为M14*1.5(内螺纹) 外形尺寸230*175*128 输出压力0-0.6MPa","只",3,"GB/T12244-2006","炼钢厂部","2022-03-26"]
[38,7100200112,"整流叠加板","Z4S16-2X","16通径；31.5Mpa","只",1,"DIN24 340 A型","720厂部","2022-03-26"]
[39,7102600077,"新型复式电动双层卸灰阀","SF-X-360-00","阀门通径DN360，含两台电机YEJ90L-4，功率1.5Kw，电压380v ；含两台减速机，NMRV-110，蜗轮蜗杆减速机，速比60:1；斗子内侧贴衬板","套",3,"审核图纸","烧结","2022-03-26"]
[40,7102700027,"液动组合式矿浆阀","YZKF-10C，DN400","阀体：耐磨钢  阀体内衬陶瓷  闸板：45#钢，表面硬化处理后镀铬；  介质：矿浆  闸板两侧各有两道密封；结构长度：460mm   铸造 带油缸、带密封组件，氟橡胶","台",1,"GB/571-1986","高炉","2022-03-26"]
[41,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-03-26"]
[42,7502300050,"500~600足辊水喷嘴","1/4PZ3995B6","材质:黄铜;最大喷射角度95度;等效孔径4.0mm","只",70,"JB/T12492-2015","炼钢厂部","2022-03-26"]
[43,7502300051,"700~800足辊水喷嘴","1/4PZ39110B6","材质:黄铜;最大喷射角度110度;等效孔径4.0mm","只",70,"JB/T12492-2015","炼钢厂部","2022-03-26"]
[44,7502400028,"水泵","350LT-30-6","980m3/H H=30m 不带电机","台",1,"CJ/T235-2006","340热轧","2022-03-26"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}