{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":78,"n_cols":11,"rows_kept":78,"merged":[[1,0,3,0],[4,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,16,0],[17,0,21,0],[22,0,25,0],[26,0,30,0],[31,0,32,0],[33,0,37,0],[38,0,49,0]]}
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6200200679,"高压变频器功率单元","SG-125","输入电压3相 690V/50HZ;输出电压0-690V","德国IEC947","台",2,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[null,6200200679,"高压变频器功率单元","SG-125","输入电压3相 690V/50HZ;输出电压0-690V","德国IEC947","台",2,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[null,6200200827,"高压变频功率单元","SGMS-095-Y","输入电压3相690V/50HZ;输出电压0-690V","JB/T8680-2008","台",2,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[2,6400600460,"位移传感器","RHM0220MR031A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围220mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6400600456,"位移传感器","RHM0285MR031A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围285mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6400600458,"位移传感器","RHM0300MR031A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围300mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6400600454,"位移传感器","RHM0340MR031A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围340mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6400600457,"位移传感器","RHM0380MR101A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围380mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6400600455,"位移传感器","RHM0440MR031A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围440mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6400600459,"位移传感器","RHM0470MR031A01 MTS","重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围470mm 全量程可调 工作温度 -40℃ - +75℃ 304L不锈钢材质 耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[3,6200200618,"触发板；","QT-005DI-H",null,"JB/T8680-2008","块",1,"720厂部","2022-03-13"]
[null,6100900040,"定子调压调速控制柜","QTDJ-260S/I/G,配电阻箱,辽宁国远",null,"JB/T8680-2008","套",1,"340热轧","2022-03-28"]
[4,6200100086,"吸盘装置用相位触发板","OA.0020SM6BA-10","供电电压220V;控制可控硅的触发","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200100085,"吸盘装置用阻容吸收板","OA.0022A-01","要求保护可控硅不受电压瞬变影响","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200100087,"吸盘装置用逆向触发板","OA.0027A-01","控制可控硅的逆向触发","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200100088,"吸盘装置用控制电路板","OA.4070S-01","实现整流、逆变、反向功能","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[5,6200200832,"高压变频电源板","GY-DY","双切换电源V1.1;输入2*220VAC;输出2*220VAC","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200200830,"高压变频单元控制板","GY-DYKZ1F3","SLHV;V1.52","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200200831,"高压变频单元驱动板","GY-QD","SLHV;V1.4","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200200829,"高压变频I/O板","GY-XYT1A","电源DC24V;ID;3.05;32DI/4DO/16T","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[null,6200200828,"高压变频控制板","GY-ZK2A","电源DC24V;版本SLHV;10KV;V1.091.11 SBHV;V1.30","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[6,6400600451,"电子压力开关","EDS3446-2-0250-000","两路开关量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-02-26"]
[null,6400600452,"电子压力开关","EDS3446-3-0250-000","1路开关量1路模拟量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-02-26"]
[null,6400600453,"电子压力开关","EDS3446-3-0600-000","1路开关量1路模拟量，量程最大值600bar","DIN16086-2006","只",2,"720厂部","2022-02-26"]
[null,6400600450,"电子压力开关","EDS3448-5-0250-000","2路开关量1路模拟量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-02-26"]
[7,6300500262,"4点AO用端子模块","CY-AO04-MA-C03-24VDC3A","4通道AO端子，每通道单独3A保险","IEC947-7-1","块",3,"89油管车丝委外","2022-01-27"]
[null,6300500258,"16点DI用端子模块","CY-DI16-C06-24VDC/24VDC","16通道输入端子，通道单独保险，重庆博峰产品","IEC947-7-1","块",6,"89油管车丝委外","2022-01-27"]
[null,6300500259,"8点DO继电器模块","CY-DO08-B02-24VDC/24VDC2A","8通道，触点24VDC集中供电,带强制输出，通道单独2A保险","IEC947-7-1","块",5,"89油管车丝委外","2022-01-27"]
[null,6300500260,"8点DO用端子模块","CY-DO08-C01-24VDC/24VDC","24VDC 8通道端子","IEC947-7-1","只",5,"89油管车丝委外","2022-01-27"]
[null,6300500261,"16点DO用端子模块","CY-DO16-C01B-24VDC/24VDC","24VDC 16通道端子","IEC947-7-1","块",5,"89油管车丝委外","2022-01-27"]
[8,6200200410,"数字式调压调速装置","BCCH150A 380BS","容量150A 升降","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-05-12"]
[null,6200200411,"数字式调压调速装置","BCCT200A","380BS GB/T3235-1999 容量200A 平移","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-05-12"]
[9,6200200823,"变频器  5.5kW","20F11NC011JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率5.5kw，额定电流11A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6200200821,"变频器  37kW","20F11NC072JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率37kw，额定电流72A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6200200822,"变频器  75kW","20F1ANC140JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率75kw，额定电流140A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6200200826,"变频器  132kW","20F1ANC260JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率132kw，额定电流260A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-03-28"]
[null,6200200786,"AB PF755逆变器增量编码器反馈卡","20-750-ENC1","750系列通用","E0.967X","块",2,"720厂部","2022-03-28"]
[10,6100900110,"操作台","219机组步进炉操作台CT   920*900*850（W*D*H）","图号:14D2274;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900107,"操作台","219机组穿孔机操作台01C_B1  1200*900*850（W*D*H）","图号:268.26XT000406-17;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900112,"操作台","219机组淬火操作台01G_P3  1200*900*850（W*D*H）","图号:DFYK11XS003-OP1-K102;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900111,"操作台","219机组定径机操作台01F_B1  1300*900*850（W*D*H）","图号:268.26XT000406-39;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900106,"操作台","219机组环形炉操作台CS1  800*900*850（W*D*H）","图号:20070601EE2-07;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900114,"操作台","219机组矫直机操作台CZT  1200*900*850（W*D*H）","图号:DCT219;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900113,"操作台","219机组冷床出口操作台01H_B1  800*900*850（W*D*H）","图号:268.26XT000503-11;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900105,"操作台","219机组上料区操作台01A_B1  800*900*850（W*D*H）","图号:268.26XT000406-11;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900109,"操作台","219机组小冷床操作台01Z_P1  800*900*850（W*D*H）","图号:LC-002;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900108,"操作台","219机组轧管机操作台01D_B1  1700*900*850（W*D*H）","图号:268.26XT000406-28;操作台所需模块、按钮、选择开关、指示灯、端子排的型号及数量按图上清单配置;标签按图上清单制作;操作台尺寸见图上标准尺寸","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-02-26"]
[null,6100900117,"操作台","720环形炉操作台1200*800*800（W*D*H）","图号：268.27HX22010001，包含柜体、背板、台面按钮、开关、指示灯、标牌，不含模块、断路器等柜内元件和线路","审核图纸","套",1,"720厂部","2022-02-26"]
[null,6100900116,"操作台","720机组穿孔机操作台1200*800*800（W*D*H)","图号：268.27CK22010001，包含柜体、背板、台面按钮、开关、指示灯、标牌，不含模块、断路器等柜内元件和线路","审核图纸","台",1,"720厂部","2022-02-26"]
[11,7502500087,"离心通风机","225FLJ7F","380V/50Hz;170w","JB/T2977-1992","台",5,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[12,6100100186,"自愈式滤波电容","AKMJ0.58-25-1；西安西容","额定电压0.58kv；额定频率50Hz；额定电容236.6uf；额定容量25kvar；额定电流43.1A；","GB/T 12747—2004","只",20,"219厂部","2022-02-26"]
[13,6100300269,"自动转换开关电器","CDQ0s-125/4-125","额定工作电压400V;额定工作电流125A;额定频率50Hz;电器级别PC级;使用类别AC-33B;额定短时耐受电流10KA;额定短时接通能力17KA;额定冲压耐受电压8KV;级数4","GB/T14048.11","个",1,"炼钢厂部","2022-02-11"]
[14,6200200809,"软启动器","CMC-132/3-LX","输入电压380VAC;适配电机132KW;使用类别AC-53b","GB/T14048.6-2016","台",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[15,6100800016,"10KV避雷器","EAT-5Z-17/600","操作冲击38.3；雷电冲击45；陡波冲击51.8",null,"只",20,"高炉","2022-02-06"]
[16,6200200801,"伺服放大器","ES660T100-C1","输入：AC380V;输出：AC0-380V","德国IEC947","台",1,"管加工厂部","2022-03-28"]
[17,6400300121,"限位开关","FTSB4 0.066387.B 8.117729.C DP 15301261 德国IEC947","触头1NO+1NC","德国IEC947","只",10,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[18,6100900041,"微机监控高频开关直流电源柜","G2DW-3*10A-220V/200Ah",null,null,"只",1,"物流中心","2022-03-13"]
[19,6400200094,"光电开关","GDJ12","工作电压24VDC，投光和受光为1套；检测容器在管道内的运行情况，反馈信息，调节容器运行状态","Q/DQY 001-2019","套",2,"烧结","2022-03-28"]
[20,6400100039,"热金属检测器","HMD8-4Z1","工作电压：DC24V,    带PNP输出，    常州潞城","GB/T23110-2008","只",2,"管加工厂部","2022-03-28"]
[21,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2022-03-28"]
[22,4100700148,"凸轮开关","K1S05211C;施耐德","5触点；角度45；多孔安装；45*45面板H型手柄","IEC60947","个",10,"89油管车丝委外","2022-02-11"]
[23,6300700059,"DF-12机车：微机","LK9000-DF12微机","110V",null,"台",1,"物流中心","2022-03-28"]
[24,6400300233,"霍尔传感器","NJK-5002P","DC24V:PNP输出:检测距离10mm","GBT13850-1998","台",3,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[25,6300200169,"模拟量输出模块","NX700;AB","输出：0-20mA,OUT:4Ch,CURRENT,2.5ms/Ch;Ser.No:1XX700003C-Q50005","GB6246-2011","根",1,"能源厂部","2022-02-11"]
[26,5300101036,"起重限制器显示器","QCX-H2DM（1）","7.5t+7.5t （总15t）","GB12602","台",1,"219厂部","2022-02-26"]
[27,4100800120,"一体化操纵杆控制器","S30JLK-4801P-V2","工作电源+24VDC,-10V～+10V模拟量电压信号输出;继电器触点容量250VDC/5A","GB/T15184-1994","件",1,"炼钢厂部","2022-02-11"]
[28,6200200731,"软起动器","SEC18C410","AC380V;410A;控制电源AC220V","GB14048.6","台",1,"219厂部","2022-03-28"]
[29,6100400390,"行车切电阻无触点接触器","SEM-1J0200","工作电源220/380VAC;额定电流200A;控制电压220/380V;中文液晶显示","GB8871-2001","台",2,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[30,6100400389,"周向（纵向）磁化可控硅","SKKT 273/16E","273/16E","IEC60130","只",5,"89油管车丝委外","2022-02-26"]
[31,6200200632,"调压调速装置","THYROMAT 10BCCT150A","380BSZ;容量150A;平移","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-02-26"]
[32,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-03-28"]
[33,6200200835,"IGBT","TZ800N16KOF","序号80521238A0017;生产厂家Infineon",null,"只",6,"180厂部","2022-02-26"]
[34,6300500248,"UPS电源","UPS2000-A-1KTTS","输入电压220V380V:输出电压220V380V:额定功率1KVA:电池容量9Ah","GB7260.2-2009","台",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[35,6400600448,"天车限重控制器","YG-F808－102AZ","规格:10t+10t;工作电源：AC380v/220v、50Hz  、配置LED屏幕显示仪（具有声光报警、输出控制信号、极量次数累加记忆、切断提升等功能）显示精度≤5%FS、工作误差≤3%FS（滿负荷）   额定重量：90%发出声光报警 ,105%持续报警延时1-2秒继电器触点动作,130%继电器触点立即动作;传感器防护ⅠP67;仪表箱防护lP60;传感器轴承座参数见图QC20-Q09-126","IEC60947-2","台",2,"180厂部","2022-02-26"]
[36,6000400068,"制动器线圈","ZWZ3-400","用于ZwZ3-400/400电磁式制动器，通电持续率40%，电压DC220V",null,"件",2,"180厂部","2022-02-26"]
[37,6100900103,"检修电源开关箱","1000*800*300;带电器元件","配电器元件并安装，电器元件清单：1、RMM1-100S/3300 100A塑壳断路器1个；2、BK-150VA变压器1台 输入380V 220V 输出 36V ；3、63A/3P 380V漏电保护开关2只，40A/2P 220V漏电保护开关2只，16A/3P 36V漏电保护开关2只;4、380V 125A SF-044航空插头底座1个，380V 32A 3P+E航空插头底座1个，220V 16A3P+E航空插头底座1个，36V航空插头底座1个 ，要求航空插头底座安装在箱体下方固定门板上 ；5、检修电源箱内配好零线、地线、接线柱。","JB/T9265-1999","套",2,"180厂部","2022-03-28"]
[38,6400500809,"探伤机；激光测速仪","LSV-1000","订货号：0409154","DIN 32878","台",1,"180厂部","2022-02-26"]