{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8}
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6100900059,"无触点停电保持柜","LMOBM-200/20-C-UPS-T","进线AC380，输出直流电压DC220V,采用恒电流控制，输出电流可调,最大220A，停电保持时间20MIN，控制器S7-200,电器元件为Schneider","台",2,"JB/T8680-2008","720/180厂部","2022-03-26"]
[2,4100400047,"电缆卷筒弹簧","JTA100-25-2-Ⅱ","JTA100-25-2-Ⅱ型电缆卷筒用弹簧","只",10,"JT/T806.4-2011","炼钢厂部","2022-04-12"]
[3,5800200027,"吸盘链条","MW929-165100L/G-75",null,"付",8,"GB5802-1986","炼钢厂部","2022-03-26"]
[4,4100400050,"电缆卷筒碳刷架","JTA-100-20-2","JTA100-20-2型电缆卷筒用碳刷架","套",10,"DL-478","炼钢厂部","2022-04-12"]
[5,4100400051,"电缆卷筒专用碳刷","JTA100-20-2","JTA100-20-2型电缆卷筒用专用碳刷","付",40,"DL-478","炼钢厂部","2022-04-12"]
[6,6000400053,"电磁吸盘套件","KMW25-24080/T-CG","配KMW25-24080/T-CG电磁铁2块,挂梁1台,链条4付,电缆连接器1套，电压DC220V,冷态电流DC70A,冷态功率15.2KW,通电持续率TD=75%,工作周期10分钟,防护等级IP54,吊运安全系数≥2.0,绝缘等级H级,尺寸长2400mm*宽800mm,单重3600KG;","套",1,"JT/T806.4-2011","340热轧","2022-03-28"]
[7,5300100906,"电磁吸吊吸盘链条","(10+10)TJ",null,"套",4,null,"管加工厂部","2022-03-26"]