{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期"]
[1,5300600106,"电动葫芦","CD1型;5T*18m","起重量5T;起升高度18m;起重速度8m/min;运行速度20m/min;钢丝绳直径15.5mm;钢丝绳长度42m","台",1,"GB3811-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]
[2,5300101028,"卷筒组（左）","T301","直径650*2700;带轴承座","套",1,"JB/T9006-1999","炼钢厂部","2022-04-28"]
[3,5300100478,"平衡梁","17.5t起升机构 201006.2.2",null,"件",4,"GB5226.1-2002","炼钢厂部","2022-04-28"]
[4,5100100084,"齿轮联轴器","S2323","35.38Kg","套",4,"GB/T3811","720厂部","2022-04-28"]
[5,5300101035,"平衡梁","QD(20+20).3.6-Q09-115","45#;239kg","件",1,"GB5226.1-2002","炼钢厂部","2022-04-28"]
[6,5300800022,"65t可卸式龙门吊钩","LMG65（可卸式）","含两片板钩、吊钩组总宽4300;板钩总高4980;总重6120kg","件",1,"审核图纸","高辅工段","2022-04-28"]
[7,5300101042,"卷筒组（左）","QD4002.2.2","直径500*25000 螺距20mm    1144kg  ZG35铸钢","件",1,"JB/T9006-1999","340热轧","2022-04-28"]
[8,5300101043,"卷筒组（右）","QD40002.2.2","直径500*2500  螺距20mm  1144kg  ZG35铸钢","件",1,"JB/T9006-1999","340热轧","2022-04-28"]
[9,5300100700,"主动车轮","ZL601.3改","B=160锻件","件",1,null,"219厂部","2022-04-28"]
[10,5300100803,"齿轮联轴器","S1100Z",null,"套",1,null,"219厂部","2022-04-28"]
[11,5300100974,"90t龙门板钩","LDG90.19-P12-004","1付是左右各一件;1522kg","付",1,"JB/T6392-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]
[12,5300100714,"主动车轮组","L113",null,"套",1,"GB/T10183.1-2010","炼钢厂部","2022-04-28"]
[13,5300100128,"被动车轮组","L114","直径630mm","套",1,null,"炼钢厂部","2022-04-28"]
[14,5300100723,"主动车轮组","L710","直径710 865Kg 车轮65Mn锻","套",2,"JB/T6392-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]
[15,5300100173,"车轮组大车被动","L277G 车轮65Mn锻 125t行车","65Mn锻 车轮直径700 锻造 直角定位弯板","套",1,"JB/T6392-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]
[16,5300100180,"车轮组主动小车","L154","65Mn锻 车轮直径710，锻造，直角定位弯板","套",1,"GB5226.1-2002","炼钢厂部","2022-04-28"]
[17,5300100734,"主动车轮组","SYL701-Q09-115","出轴直径110 644.5Kg 车轮65Mn锻","套",1,"JB/T6392-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}