{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":11,"rows_kept":9}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7101800073,"高压球阀","KHB-M36*2-1212*01X",null,"只",10,"GB/T9065.2-2010","高辅工段","2022-03-29"]
[2,7102600011,"二位三通双截止气动换向阀","HXS2323 PN6","DN200*200*200","只",2,null,"180厂部","2022-03-29"]
[3,7101800270,"气动内螺纹球阀","CF8M1000WOG11/2“","螺纹11/2“，直通式；单向流动，通径40mm，气管接头1/2“","只",2,"GB/T4213-2008","219厂部","2022-03-29"]
[4,7102600076,"直通式流体管道控制阀","Q22HD-25","公称通径:25,接管螺纹:G1\",工作介质:气,工作压力:0.2~0.6Mpa,介质和环境温度:5~50℃","只",2,"GB12220-89","219厂部","2022-03-29"]
[5,5500800004,"电动卸灰耐磨球阀","DN300","铸钢 介质:高炉含尘埃气体，总长度？ 硬密封 全球阀 耐温≥250℃ 球体1Cr18Ni9Ti+硬铬,工作压力2.25MPa带电动装置 工作300℃，电动装置型号 Z32B 电机功率0.37KW 电压 380V 电流 1.38A 输出转矩 200N.m 输出转速18r/min。","只",5,"GB12221-1989","高辅工段","2022-04-13"]
[6,5501200081,"烧结机1#、2#翻板阀","FF1400-00",null,"套",1,"审核图纸","烧结","2022-03-29"]
[7,7101600214,"电动蝶阀","D７１X－１６ DN100","配电动头，电压２２０V","台",2,"JB/T308-2004","能源厂部","2022-03-29"]
[8,7101700084,"弹性座封闸阀","RVHX-0200;PG25;DN200","压力2.5MPa","只",2,"GB/T28776-2012","340热轧","2022-04-28"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}