{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":45,"n_cols":12,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11],[43,0,43,11],[44,0,44,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年2月五金类采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22017"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6600100121","洛氏硬度计 硬度块","HRB85-95",null,"块","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[2,"6600100122","洛氏硬度块","HRC25±3","HRC24～27 不均匀度≤0.4带证书","块","5","2022-04-30","检验检测中心"]
[3,"6700100176","洛氏硬度块","HRC59-61","不均匀度≤1.0%;60*40*10或者∮60*10","块","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[4,"6700100177","维氏硬度块","200±20;HV10","60*40*10;不均匀度符合GB/T4340.3-2012表4要求","块","2","2022-04-30","检验检测中心"]
[5,"6700100178","洛氏硬度块","HRC45±3;HRC42～48","不均匀度≤0.4;60*40*10或者∮60*10","块","2","2022-04-30","检验检测中心"]
[6,"6700100202","洛式硬度块","HRC30±2;60*40*10或者∮60*10;不均匀度≤0.4;带证书","HRC30±2;60*40*10或者∮60*10;不均匀度≤0.4;带证书","块","2","2022-04-30","检验检测中心"]
[7,"6700100224","布式硬度块","280±20","HBW5/750","块","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[8,"6700100225","布式硬度块","280±20","HBW10/3000","块","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[9,"6700100226","维式硬度块","60*40*10或者∮60*10","200±20;HV5","块","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[10,"6700100227","布式硬度块","200±20","HBW10/3000","块","5","2022-04-30","检验检测中心"]
[11,"6700100471","布氏硬度块","200±20;HBW5/750","200±20;HBW5/750；均匀度≤1.0%，带CNAS标识证书","块","5","2022-04-30","检验检测中心"]
[12,"4100100342","编码器电缆","S58-L-P10-100.0","电压：AC380V;双屏蔽 线号永久标识清晰","根","1","2022-04-30","管加工厂部"]
[13,"3400300013","消防水带","65型衬里消防水带",null,"米","100","2022-04-30","能源厂部"]
[14,"7300100784","炮机破碎锤软管（SYBA43)","铠装高温高压胶管；G1/2*1550","使用温度350℃，使用寿命≥3个月","根","4","2022-04-30","高炉"]
[15,"7300100785","炮机破碎锤软管（SYB16)","铠装高温高压胶管；G3/8*1450","使用温度350℃，使用寿命≥3个月","根","4","2022-04-30","高炉"]
[16,"5500300094","容器","DFRQ76Z.2A-II","精密铸钢  外形尺寸Φ65×160mm，重量1.24kg，有效容积：Φ48×90mm;试样载体；润滑管道.","个","12","2022-04-30","烧结"]
[17,"5500300093","过滤板","QRGQG40L-11-II","材质：Q235;垫板及过滤作用，过滤管道中的杂质，保证系统的正常运行；","个","10","2022-04-30","烧结"]
[18,"4000400175","高温金属标记笔","Ф24.5*150","环保无尘;耐高温800°","支","500","2022-04-30","炼钢厂部"]
[19,"7501300082","膨胀节","DN350;L=280","材质304不锈钢;其余参数附图","只","3","2022-04-30","炼钢厂部"]
[20,"4100100343","耐高温动力软电缆","TE46－17RC 3*16+1*10","额定电压1KV，耐温等级工作环境200度","米","200","2022-04-30","180厂部"]
[21,"4500100074","耐磨弯管","通径730；法兰内径774，外径1000，螺孔数量24个，螺孔直径22,分度圆直径900.管体钢板厚度16(改)","内侧采用耐磨堆焊工艺，堆焊层厚度12mm","件","3","2022-04-30","烧结"]
[22,"4300600057","PVC钢丝透明软管","DN38     内径38毫米，厚度4㎜","38*4","米","5","2022-04-30","原料工段"]
[23,"6600200791","TOS气缆连接线","40864061","L=7米","根","2","2022-04-30","炼钢厂部"]
[24,"4300600058","PVC钢丝透明软管","DN65    内径65毫米，厚度4㎜","65*4","米","50","2022-04-30","管加工厂部"]
[25,"4300600059","PVC钢丝透明软管","DN89    内径89毫米，厚度4.5㎜","89*4.5","米","50","2022-04-30","管加工厂部"]
[26,"5300800023","送样专用三轮电动车","车身尺寸：3130*1110*1380，箱体尺寸：1600*1100*260","技术参数：功率1000w,电瓶45A;车速≤25km/h;带驾驶室；把式","台","1","2022-04-30","管加工厂部"]
[27,"4100200056","硅橡胶电机引出线","JG;软铜线；标称截面 ：25mm2;  根数/线径 （mm）196/0.40；额定电压：1000V(1140V)","工作温度：-60～+200℃；导 体：裸铜线或镀锡铜绞线","米","100","2022-04-30","219厂部"]
[28,"6600100442","标准钢卷尺","JBG-20","标准钢卷尺精度为(0.03+0.03L)mm.测量范围20m，带校准证书。","把","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[29,"4300600061","应力环盒子进气出气口接头","T-400-1-4","PTFE材质，硫化氢腐蚀；包含公扣母扣，连接1/4英寸气管，一端是1/4NPT外螺纹连接，另外一端是1/4英寸卡套连接","套","30","2022-04-30","检验检测中心"]
[30,"3400100091","白钢玉砂轮片","(φ200*16*φ31.75/32)mm;100目","白刚玉，(φ200*16*φ31.75/32)mm;100目","片","50","2022-04-30","检验检测中心"]
[31,"6500500056","交流适配器","A411E 原装EPSON爱普生24V1.3A Photo扫描仪电源适配器","输入：220-240V 50-60HZ 0.5A 40W 输出：24V  1.3A","个","1","2022-04-30","企管和人力资源部"]
[32,"6700100474","布氏硬度块","280±20，HBW2.5/187.5","280±20，HBW2.5/187.5；均匀度≤2.0%，带CNAS标识证书","块","1","2022-04-30","检验检测中心"]
[33,"5300800023","送样专用三轮电动车","车身尺寸：3130*1110*1380，箱体尺寸：1600*1100*260","技术参数：功率1000w,电瓶45A;车速≤25km/h;带驾驶室；把式","台","4","2022-04-30","检验检测中心"]
[34,"6400500849","探伤机 探伤仪探头连接线","Q9-C5（即BNC-LEMO-00）","线长1.8米；一头接口Q9(BNC)，另一头C5(LEMO-00)","根","10","2022-04-30","检验检测中心"]
[35,"4600100086","高隔热护腿","ABL-X032  45cm","常规款;材质芳纶镀铝;辐射热1000度","付","250","2022-04-30","物流中心"]
[36,"4600100088","高隔热阻燃袖套","ABL-S1012 55cm","常规款;材质芳纶镀铝;辐射热1000度","双","180","2022-04-30","物流中心"]
[37,"4600100089","高隔热阻燃围裙","ABL-V022 96cm","常规款;材质芳纶镀铝;辐射热1000度","块","80","2022-04-30","物流中心"]
[38,4100100001,"igus动力电缆","CF31.160.04 [4G16.0]C","外径24.0mm 带有黄绿色接地线 PVC外护套 镀锡铜丝编织屏蔽 耐油 阻燃 用于高负载。","米","200","2022-04-30","180厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                          3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年1月五金类采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22017"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}