{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[37,0,37,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年2月仪器仪表采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22018"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6500300090","工控机电源Great Wall","GW-F350SPWB","输出功率350W,Input:100-240V,直流输出:+12V，25A；+5V,15A；+3.3V,15A；-12V,0.3A；+5VSB,2A；厂家Great Wall","台","1","2022-04-30","180厂部"]
[2,"6400600444","天车限重控制器","YG-F808-202AZ","规格:20t+20t;工作电源：AC380v/220v、50Hz  、配置LED屏幕显示仪（具有声光报警、输出控制信号、极量次数累加记忆、切断提升等功能）显示精度≤5%FS、工作误差≤3%FS（滿负荷）   额定重量：90%发出声光报警,105%持续报警延时1-2秒继电器触点动作,130%继电器触点立即动作;传感器防护ⅠP67;仪表箱防护lP60;传感器轴承座参数见图QC40-Q09-121/122)","台","2","2022-04-30","180厂部"]
[3,"6600200558","角度仪","SERVOINCLINOMETER;Viaf.Russli.6-20143;","Milano;SHOCK and VIBRATION ABSDRBEA BOX MOD.ES291;0.12543.S","台","1","2022-04-30","炼钢厂部"]
[4,"6700400210","手持式合金分析仪","型号:TrueX 890;重量:1.6Kg(配置电池);尺寸:254*79*280 mm(L*W*H)","标准配置元素Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Os,Ir,Pt,Au,Pb,Bi共29种","台","1","2022-04-30","管加工厂部"]
[5,"6600200784","电磁流量计","OPTIFLUX2050C","DN50;PN40;碳钢法兰;不锈钢316L电极;氯丁橡胶衬里;供电220VAC;输出4-20mA+HART","台","3","2022-04-30","炼钢厂部"]
[6,"6600200790","真空压力计","CDG025D","量程10Torr 4-20mA PN:3CB1-951-01E0 SN:540147712 电源: 21-27CDC 0.4W","块","2","2022-04-30","炼钢厂部"]
[7,"6400100041","可燃气体探测器","SST-ZL","适用气体：甲烷；工作电压：DC18-36V；示值误差:±5%FS;功耗：≤3W","台","1","2022-04-30","能源厂部"]
[8,"7502900153","油液检测模块","FMM-O-M-0-CS1320-A-AS3-0-0-0/-000+ZBE44+ZBE08,HYDAC","包括清洁度检测、含水量检测，输出4-20MA，带显示屏，旁路安装，工作压力6-15bar,介质温度0-85℃","台","1","2022-04-30","340热轧"]
[9,"6500200126","总线识别器","ZS/24-M-1 (含程序)","电压DC24V，电流2A，耐温<150°C,  内含程序","个","1","2022-04-30","高炉"]
[10,"6400600464","压力检测器","YJ-27050","电流4--20mA，量程0--50MPA","个","1","2022-04-30","高炉"]
[11,"6400600465","称重检测器","CS-371330","电流4--20mA，量程0--0.5T","个","1","2022-04-30","高炉"]
[12,"6400600466","数字传感器","FS-833291","电压DC24V，电流2A，耐温<150°C,插接式固定","个","1","2022-04-30","高炉"]
[13,"6400600467","压力控制器","PN3000B400P22G14MS","测量范围0～400bar、电压模拟输出0～5/1～5V，防护等级IP67、材质不锈钢","台","2","2022-04-30","高炉"]
[14,"6400600342","红外测温仪","ST120-W","0-1200℃;精度±1%;同轴激光瞄准;自带显示,带安装支架,带5米电缆","台","1","2022-04-30","720厂部"]
[15,"6400600403","在线红外测温仪","STEM901-A","300-1300℃ 双色 精度1% 发射率:0.3～1.0数字可调  测温方式：瞬时值（TSTEM）、最大值（MAX）、平均值（AVG） 瞄准方式：同轴激光瞄准  距离系数： 400:1   24VDC供电 4~20mA输出 带显示表及5米电缆 带安装附件","台","2","2022-04-30","720厂部"]
[16,"6500400195","海康威视枪形摄像机（普通型）","DS-2CD3T56DWD-I5  500W像素  93.9*93.5*194.1  850克","主码流 H264/H265  最大画面尺寸 2560*1920  传感器  1/2.7\"  动态范围  120DB  防护等级  IP 67  接口协议  ONVIF,ISAPI,GB28181 支持协议 TCP/IP ICMP  HTTP  FTP DNS DDNS  通讯接口 1个RJ4510M/100M","台","20","2022-04-30","720厂部"]
[17,"6400600468","手持快速测温枪","LCQ-TC4.5/12","S分度号;前节长1200mm","把","30","2022-04-30","炼钢厂部"]
[18,"6600200789","真空压力计","CTR100N（0-1000）","量程1000Torr;14-30VDC;1.0W.LPS;精度等级 0.2级","块","1","2022-04-30","炼钢厂部"]
[19,"6600100408","智能电磁流量计","LDBE-50N","供电DC24V;口径DN50;量程0~50m3/h;电极材质316L;压力≤1.6MPa;衬里材质四氟;防护等级IP65;带现场显示：4~20MA;安装方式：法兰","台","2","2022-04-30","炼钢厂部"]
[20,"6400600486","磁阻转速传感器","DK860","输出波形:近似正弦波（≧50r/min;输出信号幅值50r/min时≧300mv;测量范围:20～10000HZ;","台","2","2022-04-30","炼钢厂部"]
[21,"6600400239","信号隔离器","MS3004T","IN 0~±10V;OUT 0~±10V，DC24V。厂家：日本MTT。","个","10","2022-04-30","炼钢厂部"]
[22,"6400600331","红外测温仪","ST21-SI","300-1300℃;4-20MA输出;带水;气冷却及护罩","台","2","2022-04-30","管加工厂部"]
[23,"6400600487","高频雷达液位计","SRP705-700BPB244Y1","2线制，高频80GHz,电源：24VDC 输出4-20mA ， 量程0-8m 精度±1mm， 工作温度-20-200℃，DN80法兰安装。","台","1","2022-04-30","管加工厂部"]
[24,"6500300093","服务器硬盘HGST","UCTSSE600","CAPACITY;600GB ,RPM;10K,TYPE;UCTSSE600,MODEL;HUC101860CSS200,F/W;ADBO,RATED;5V,0.9A,12V 0.5A DC,MLC;CF0ADBO,","块","4","2022-04-30","180厂部"]
[25,"6400500127","探伤机 漏磁纵向探头架","6.085-795-02 MIL-STD-1344A","附合格证 附性能测试报告","件",5,"2022-04-30","180厂部/340热轧"]
[26,"6400500806","超声波 纵向双向斜探头","蝙蝠5P 10*12*2 K1，纵向双向","5MHz，尺寸10X12（mm)，K1，两个Q9接头，纵向两个方向可以同时检测，附合格证 附性能测试报告","只","10","2022-04-30","340热轧"]
[27,"6400500807","超声波 纵横向双晶斜探头","蝙蝠5P 10*12*2 K1，纵向和横向","5MHz，尺寸10X12，K1，两个接头Q9，纵横向两个方向可以同时检测，附合格证 附性能测试报告","只","10","2022-04-30","340热轧"]
[28,"6400500831","探伤机;斜伤探头11°","HY365-X-F2.5-11°TS15HYHL2","8 14x12 2.5MHZ 不聚焦 Q9 附合格证/校准证书","个","2","2022-04-30","340热轧"]
[29,"6500400196","热成像防爆筒型摄像机","DS-2TD26ZYL-H/Y","热成像:分辨率384x288;焦距10mm;视场角:36\"x27;可见光:分辨率:2688*1520;焦距:4mm;红外照射距离:30米;人员最远报警距离(以18米*0.5米为准):100m;火点最远报警距离(以0.1米*0.1米为准):50m;吸烟检测最远报警距离:15m;温度异常报警功能，测温精度:±8C或量程的±8%℃(取量大值）;测温范围:-20C~150C;帧率:50Hz50fps(可见光)50Hz50fps(384x288)(热成像);电源:AC24V/DC12V/POE;功率:MAX9.5W;工作温度和湿度：-40℃-400℃，湿度小于90%;机芯品牌：海康威视","台","1","2022-04-30","340热轧"]
[30,"6500200124","手持终端扫码器","UROVO DT5OQ","操作系统  Android 9.0；RAM：4GB ROM：64GB；5.7英寸彩色全面屏（720*1440）；触摸屏  支持多点触控、手套触摸，带水操作和被动笔签名，康宁玻璃盖板；3.85V 4300mAh 可充电锂电池；腕带，钢化膜。","台","6","2022-04-30","物流中心"]
[31,"6200300086","热处理实验炉","SX2-16-12TP","最高温度 ：1200℃；工作温度：1100℃；炉膛尺寸：深650*宽300*高300mm；升温速率 ：≤30℃/min；控温方式：30段PID程序控制；显示方式：触摸屏；控温精度： ±1℃；电源：380v、16kw","台","2","2022-04-30","检验检测中心"]
[32,"6400600215","固定式一氧化碳报警仪","ESD200","配声光报警和开关电源 锻件 材质：ADC12铝合金，外表喷漆，304不锈钢 防尘罩：铝合金，304不锈钢 防爆连接螺纹：G3/4〞 GB15322.1-2003","台",4,"2022-04-30","219厂部/89"]
[33,6400600480,"对射激光检测器","LOS-T25-4ZC-R/E","检测区域，发射与接收≤100M，发射功率最大60W，输出：发射器，一组常开信号，接收器，PNP输出，电源；DC18-36V，环境温度；-25-70℃,对水雾有极强的干扰性。","只","4","2022-05-29","管加工厂部"]
[34,6500300095,"无线千兆网桥","RG-EST350","\"1.工作频段5GHz，802.11a/n/ac标准\n2.接口2个千兆网口，支持24V非标PoE供电\n3.1个DC接口，支持12V供电\n4.芯片规格：QCA9563+QCA9886,尺寸230mm(长）x132mm（宽）x48mm（高）、版本1.0              5、发射端1套，接收端1套，共1对。\"","对","5","2022-04-30","高炉"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年2月仪器仪表采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22018"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}