{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6200200679,"高压变频器功率单元","SG-125","输入电压3相 690V/50HZ;输出电压0-690V","德国IEC947","台",4,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[2,6200200827,"高压变频功率单元","SGMS-095-Y","输入电压3相690V/50HZ;输出电压0-690V","JB/T8680-2008","台",2,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[3,6200100086,"吸盘装置用相位触发板","OA.0020SM6BA-10","供电电压220V;控制可控硅的触发","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[4,6200100085,"吸盘装置用阻容吸收板","OA.0022A-01","要求保护可控硅不受电压瞬变影响","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[5,6200100087,"吸盘装置用逆向触发板","OA.0027A-01","控制可控硅的逆向触发","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[6,6200100088,"吸盘装置用控制电路板","OA.4070S-01","实现整流、逆变、反向功能","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[7,6200200832,"高压变频电源板","GY-DY","双切换电源V1.1;输入2*220VAC;输出2*220VAC","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[8,6200200830,"高压变频单元控制板","GY-DYKZ1F3","SLHV;V1.52","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[9,6200200831,"高压变频单元驱动板","GY-QD","SLHV;V1.4","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[10,6200200829,"高压变频I/O板","GY-XYT1A","电源DC24V;ID;3.05;32DI/4DO/16T","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[11,6200200828,"高压变频控制板","GY-ZK2A","电源DC24V;版本SLHV;10KV;V1.091.11 SBHV;V1.30","JB/T8680-2008","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[12,6400600451,"电子压力开关","EDS3446-2-0250-000","两路开关量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-03-28"]
[13,6400600452,"电子压力开关","EDS3446-3-0250-000","1路开关量1路模拟量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-03-28"]
[14,6400600453,"电子压力开关","EDS3446-3-0600-000","1路开关量1路模拟量，量程最大值600bar","DIN16086-2006","只",2,"720厂部","2022-03-28"]
[15,6400600450,"电子压力开关","EDS3448-5-0250-000","2路开关量1路模拟量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-03-28"]
[16,6300500262,"4点AO用端子模块","CY-AO04-MA-C03-24VDC3A","4通道AO端子，每通道单独3A保险","IEC947-7-1","块",3,"89油管车丝委外","2022-03-28"]
[17,6300500258,"16点DI用端子模块","CY-DI16-C06-24VDC/24VDC","16通道输入端子，通道单独保险，重庆博峰产品","IEC947-7-1","块",6,"89油管车丝委外","2022-03-28"]
[18,6300500259,"8点DO继电器模块","CY-DO08-B02-24VDC/24VDC2A","8通道，触点24VDC集中供电,带强制输出，通道单独2A保险","IEC947-7-1","块",5,"89油管车丝委外","2022-03-28"]
[19,6300500260,"8点DO用端子模块","CY-DO08-C01-24VDC/24VDC","24VDC 8通道端子","IEC947-7-1","只",5,"89油管车丝委外","2022-03-28"]
[20,6300500261,"16点DO用端子模块","CY-DO16-C01B-24VDC/24VDC","24VDC 16通道端子","IEC947-7-1","块",5,"89油管车丝委外","2022-03-28"]
[21,7502500087,"离心通风机","225FLJ7F","380V/50Hz;170w","JB/T2977-1992","台",5,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[22,6100300269,"自动转换开关电器","CDQ0s-125/4-125","额定工作电压400V;额定工作电流125A;额定频率50Hz;电器级别PC级;使用类别AC-33B;额定短时耐受电流10KA;额定短时接通能力17KA;额定冲压耐受电压8KV;级数4","GB/T14048.11","个",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[23,6100900041,"微机监控高频开关直流电源柜","G2DW-3*10A-220V/200Ah",null,null,"只",1,"物流中心","2022-03-28"]
[24,6400200094,"光电开关","GDJ12","工作电压24VDC，投光和受光为1套；检测容器在管道内的运行情况，反馈信息，调节容器运行状态","Q/DQY 001-2019","套",2,"烧结","2022-03-28"]
[25,6400100039,"热金属检测器","HMD8-4Z1","工作电压：DC24V,    带PNP输出，    常州潞城","GB/T23110-2008","只",2,"管加工厂部","2022-03-28"]
[26,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2022-03-28"]
[27,6400300233,"霍尔传感器","NJK-5002P","DC24V:PNP输出:检测距离10mm","GBT13850-1998","台",3,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[28,6300200169,"模拟量输出模块","NX700;AB","输出：0-20mA,OUT:4Ch,CURRENT,2.5ms/Ch;Ser.No:1XX700003C-Q50005","GB6246-2011","根",1,"能源厂部","2022-03-28"]
[29,5300101036,"起重限制器显示器","QCX-H2DM（1）","7.5t+7.5t （总15t）","GB12602","台",1,"219厂部","2022-03-28"]
[30,6100400390,"行车切电阻无触点接触器","SEM-1J0200","工作电源220/380VAC;额定电流200A;控制电压220/380V;中文液晶显示","GB8871-2001","台",2,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[31,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-03-28"]
[32,6200200835,"IGBT","TZ800N16KOF","序号80521238A0017;生产厂家Infineon",null,"只",6,"180厂部","2022-03-28"]
[33,6400600448,"天车限重控制器","YG-F808－102AZ","规格:10t+10t;工作电源：AC380v/220v、50Hz  、配置LED屏幕显示仪（具有声光报警、输出控制信号、极量次数累加记忆、切断提升等功能）显示精度≤5%FS、工作误差≤3%FS（滿负荷）   额定重量：90%发出声光报警 ,105%持续报警延时1-2秒继电器触点动作,130%继电器触点立即动作;传感器防护ⅠP67;仪表箱防护lP60;传感器轴承座参数见图QC20-Q09-126","IEC60947-2","台",2,"180厂部","2022-03-28"]
[34,6000400068,"制动器线圈","ZWZ3-400","用于ZwZ3-400/400电磁式制动器，通电持续率40%，电压DC220V",null,"件",2,"180厂部","2022-03-28"]
[35,6300600076,"行车遥控发射接收器","F24-12S   一发一收   控制电压AC36V","防护等级IP65 186*61*51 遥控距离100米  11个单速按钮","GB/T22084.2-2008","套",2,"219厂部","2022-03-28"]
[36,7101500075,"3.6米电动蝶阀电动装置","00M60-18/3D1500","电机功率1.5KW，电流4.5A，输出扭矩600Nm，输出转速18r/min,防护等级IP67，轴径60mm,键槽宽度18mm，中心距239.4mm","JB/T8528-1997","台",1,"340步进炉","2022-03-28"]
[37,6300300141,"PLC通讯模块","PTQ-PDPMV1","Profibus DP/DPV1主站模块，用于施耐德Quantum PLC","IEC61131","块",1,"89油管车丝委外","2022-03-28"]
[38,6100300279,"10kV高压触头盒","3150A高压触头盒，与VN3-12,2500A真空断路器开关配套",null,"JB/T3855-2008","个",3,"能源厂部","2022-03-28"]
[39,6100100193,"数字式线路保护测控装置","PSL691","以电流电压保护,66kV 及以下电压等级的配电线路","GB 14898.27-2008","台",4,"能源厂部","2022-03-28"]
[40,6200200845,"软启动器","ATA  QB-H06/1000","额定电压：三相6KV/50HZ，控制电压:AC200V/50HZ,防护等级：IP30；电机功率：1000KW，","德国IEC947","台",1,"能源厂部","2022-03-28"]
[41,6300500252,"XM组态电缆","1440-SCDB9FXM2","XM系列通信电缆，采用该串口电缆将PC与模块串口连接起来",null,"根",1,"高炉","2022-03-28"]
[42,6300500253,"A型底座","1440-TB-A","A型底座用于XM-12x系列模块",null,"个",1,"高炉","2022-03-28"]
[43,6300500254,"B型底座","1440-TB-B","B型底座用于XM320或者XM220模块",null,"个",1,"高炉","2022-03-28"]
[44,6300500255,"转速模块","1440-SPD02-01RB","XM-220 转速监测模块，双通道，可接收两个标准转速传感器的输入信号",null,"块",1,"高炉","2022-03-28"]
[45,6300500256,"位移监测模块","EK-C6682","EK-C6682双通道位置监测模块，可接收两个标准的电涡流传感器输入信号，监测轴端止推轴承的轴向位置，电源：220VAC",null,"个",1,"高炉","2022-03-28"]
[46,6300400086,"充电模块","ER22010/T","输入电压范围323-475V;输入电流≦6A;输出电压范围176-320V;最大输出电流11A，稳流精度≦±0.5%","DL/781-2001","台",2,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[47,6200100089,"数字控制板","ACM1901","输入电压220V;输出频率250Hz","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[48,6100900115,"抽屉配电控制箱","GCK-2;带成套电器元件","抽屉配电箱尺寸46*58.5*39.5cm;编号201210118;150A交流接触器一个，线圈电压220V;125A空气开关一个;中间接触器3TH40 22-0X一个,2N0+2NC线圈电压AC220V;热继电器一个，80A-110A;保险座两个500V 32A",null,"套",1,"180厂部","2022-03-28"]
[49,6200200842,"高压交流调速装置","HD90S-J100/630-DB","额定功率:500kW;额定电压:10 kV;额定电流:35.71A;额定转速:1484转/分;宽：2700mm 深：1325mm;高：2000mm;内含功率单元IGBT：耐压1700v，电流适配，2组 ABB；二极管整流桥：最高耐压2200V，电流适配 3组 英飞凌；电容：耐压1350V，江海；单元控制板：DSP+FPGA+ARM；移相变压器 适配电机1.25倍容量；主控板 适配；散热风机 R4D560；9国语言触摸屏 IT6000系列；变压器二次侧到功率单元柜电缆 高压软电缆","GB/T12668.4-2006","台",1,"340热轧","2022-03-28"]
[50,6100200038,"电动隔离开关","GT2;5-36-3P-ED-mot,","Serien-Nr.A01015-001 A16 E66;Ur36kV,Ir2.5kA;Up170kV,Ip80kA;Ud70kV,Ik31.5kA/1s","德国IEC62271-102","套",1,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[51,6400300206,"行程开关","LX33-32","触头AC500V;两对触头(常开常闭各一对);容量10A带重锤","JB/T 5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-03-28"]
[52,6400600099,"高温接线盒","NWH-2460-4","内含6个瓷接线柱，右侧带10个定位接头，下方开圆孔，直径6cm","GB/T4989-1994","只",2,"炼钢厂部","2022-03-18"]
[53,6400300156,"传感器","NRRT-2491","L=11400mm",null,"只",8,"炼钢厂部","2022-03-18"]
[54,6400300158,"传感器","NRRT-2491","L=14000mm",null,"只",8,"炼钢厂部","2022-03-18"]
[55,6400300157,"传感器","NRRT-2491","L=12900mm",null,"只",8,"炼钢厂部","2022-03-18"]
[56,6400300155,"传感器","NRRT-2491","L=10700mm",null,"只",8,"炼钢厂部","2022-03-18"]
[57,null,"绝对值编码器","CEV115M-2712-1028-029-012，多圈4096*4096 SSI通讯,TR",null,"JBT13687-2019 ","只",2,"219限动改造（HG202141)","2022-03-28"]