{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5300900016,"3.5t内燃叉车","CPC（D）35-AG65J","核定载荷3500Kg;实心胎","台",1,"技术要求","炼钢厂部","2022-04-28"]
[2,5300101045,"轨侧润滑装置","MFR-CC-G01","无动力自动涂抹，无需外接电源；最大出油量0.99c/1000m；停止状态不排油，采用纯液相纳米专用抗磨剂，不积碳","台",1,"JB/T8810.1-1998","340热轧","2022-04-28"]
[3,7001800038,"管道离心泵","S200-150-400(I)A","270m3/h H=45m","台",1,"GB/T2347-1980","管加工厂部","2022-04-28"]
[4,7001800396,"潜水排污泵","AV14-4","电源380V,功率1.5KW,扬程5.8m,流量22m3/h,转速1450r/min,出口口径50mm,外形为锥形","台",2,"JB/5118-2001","能源厂部","2022-04-28"]
[5,7502400028,"水泵","350LT-30-6","980m3/H H=30m 不带电机","台",1,"CJ/T235-2006","340热轧","2022-04-28"]
[6,7001800287,"长轴立式泵","250LD2-40","带90KW电机;额定流量480m3/h;额定扬程39.6m;泵轴材质2Cr13;叶轮、滤网材质304不锈钢;液下深度4600mm-6100mm;滚动轴承为SKF品牌","台",1,"CJ/T235-2006","炼钢厂部","2022-04-28"]
[7,7001800376,"中开双吸离心泵泵头","SBS125-500E/475","流量350m3/h;扬程75m;功率96.4Kw;叶轮、轴、轴套均为不锈钢材质","台",1,"GB/T5657-2013","炼钢厂部","2022-04-28"]
[8,7001800401,"卧式单级离心泵","65KQW25-32-42","扬程32m;流量25㎡/h;转速2960r/min;带4kW电机","台",1,"GB4706.71-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]
[9,7001800405,"轻型立式多级离心泵","CDMF32-9FSWSC","流量：32m3/H、扬程：124m、功率：18.5KW、转速：2900r/min；配电机：额定电压：380V、额定功率：18.5KW、绝缘等级：F级，三角形接法，防护等级IP55","套",1,"JB/T2727-93","能源厂部","2022-04-28"]
[10,7502000188,"离心水泵;转子总成","SBS300-435/386","含转轴全部装配件带全套联轴器， 叶轮：铸铁，泵轴：45#钢，轴套：2Cr13，轴承：NSK,填料密封 原厂家上海申宝","套",1,"GB7813-1987","管加工厂部","2022-04-28"]
[11,7001800379,"立式长轴泵","500LD-31A-5900","扬程30米, 流量2000m3/h,转速980r/pm ，电机250KW,带联轴器，泵与电机成套组装，叶轮壳材质2Cr13，护管材质为不锈钢，过滤网材质为不锈钢，叶轮，轴套、螺母为不锈钢，泵轴材质2Cr13;液下6米","台",1,"CJ/T235-2006","管加工厂部","2022-04-28"]
[12,7001200295,"五柱塞往复泵;填料环乙","5XND-315-0212-D","材质：聚四氟乙烯;原装厂家：成都西南水泵厂","件",10,"GB/T5015-2003","89油管热处理","2022-04-28"]
[13,7100100107,"燃气减压阀","ZJD16-R","进出连接螺纹G3/4''(外螺纹) 密封形式为球面密封 两个压力输出点的螺纹为M14*1.5(内螺纹) 外形尺寸230*175*128 输出压力0-0.6MPa","只",3,"GB/T12244-2006","炼钢厂部","2022-04-28"]
[14,5300100663,"制动器","YWM-400/E80",null,"台",2,"JB/T7019-2013","180厂部","2022-04-28"]
[15,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-04-28"]
[16,5702900063,"拖链订货图(不含护板)","02690005DR5004ME008-151G","成品;128Kg;拖链参数:拖链截面尺寸(宽*高):305*108mm,内腔截面尺寸(宽*高):300*80mm,弯曲半径R=250mm,节距:91mm,长度:8099mm,拖链未注尺寸及性能按型号5050.30.250.0制作","套",1,"审核图纸","180厂部","2022-04-28"]
[17,5602100007,"补偿器DN40","B227G35-14","4Kg;","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2022-04-28"]
[18,5602100008,"补偿器DN150","B226G45-27","12Kg;","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2022-04-28"]
[19,5300101032,"楔形接头","钢丝绳公称直径为36mm","楔套材料采用不低于GB/T11352-1989中规定的ZG270-500碳钢件;楔的材料采用不低于GB/T9439-1988中规定的HT200灰铸铁件","套",2,"GB/T5973-2006","炼钢厂部","2022-04-28"]
[20,7100200112,"整流叠加板","Z4S16-2X","16通径；31.5Mpa","只",1,"DIN24 340 A型","720厂部","2022-04-28"]
[21,5100100547,"梅花联轴器","ML7；Y60*150/Y35*70",null,"套",4,"GB5272-1985","720厂部","2022-04-28"]
[22,5100100549,"尼龙柱销联轴器","HL8；J110*167/90*172","HL8；尼龙柱销","套",2,"GB/T5014-2017","720厂部","2022-04-28"]
[23,5100100548,"联轴器","GⅡCL7 Y80*172/80*172","GⅡCL7 Y80*172/80*172","套",5,"ZBJ19013","720厂部","2022-04-28"]
[24,5500300092,"炮机破粹钎杆（SYBA43)","直径75*755","42CrMo","件",2,"GB/T6481-2002","高炉","2022-04-28"]
[25,5500300091,"炮机破粹钎杆（SYB16)","直径45*580","42CrMo","件",2,"GB/T6481-2002","高炉","2022-04-28"]
[26,6100100183,"法兰式补偿器","YN3600-850","柔性连接;导电截面积≥3600mm;内部材质T2;内部通水冷却","件",3,"Q320282PEQ001-2011","炼钢厂部","2022-04-28"]
[27,5100100546,"十字轴式万向联轴器","SWC250A-780","回转直径250mm;轴线折角15°;公称转矩63KN.m","套",2,"JB/T5513-1991","炼钢厂部","2022-04-28"]
[28,5300100978,"齿轮联轴器","CLZ92.6-Q10-017","77Kg","套",2,"GB5226.2-2002","炼钢厂部","2022-04-28"]
[29,5501000061,"双辊破碎机","2PG-φ200*125；给料粒度《10mm；出料粒度0.8-4mm；电机功率3Kw","200*125,0.8-0.4mm","台",3,"JB/T3279-2005","高炉","2022-04-28"]
[30,5701900188,"纸带过滤机","TH200L","磁分纸带过滤;过滤流量200L/min;驱动电机0.06kw;滤纸精度15-35微米;配2台出水泵。","台",1,"审核图纸","180厂部","2022-04-28"]
[31,5400100139,"单螺杆式压缩机油冷却器","空压机型号：OGD-60/8B","管壳式换热器；材质：管程为铜，壳程为铸铁；工作压力：管程0.35MPa，壳程0.6MPa","只",1,"JB/T6430-2002","能源厂部","2022-04-28"]
[32,7502500091,"冷却塔风机总成","LF6011M","带风叶（直径6m）、轮毂、轴、减速机、55KW电机","套",1,"JB/T2977-1992","720厂部","2022-04-28"]
[33,6600200125,"阀门定位器","YT-1000LSm132","四线制，输入信号：4-20mADC，输出4-20mADC","只",2,"GB/T9248-1999","89热轧","2022-04-28"]
[34,6600300159,"控制阀","301K-63C1C","口径1\"×1\";公称压力HGPN1.6MPA;额定CV85;流量特性ON-OFF;行程90DEG;阀体A216-WCB;阀板SUS316 BUFF;阀座MTFE.C;工作温度-5~200℃;驱动源400KPA;范围DC 24V;动作RA;气缸型号AT101U DA A F05+07 N 14D;电磁阀G551A001MS;限位APL-310N","台",2,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2022-04-29"]
[35,6600300152,"控制阀","501G-FV1102","气闭式;口径250A*250A;公称压力;ANSI300#;额定CV950;流量特性EQ%;行程90mm;阀体A216-WCB;阀芯/阀板SUS410/HT;阀座SUS410/HT;工作温度40℃;驱动源300KPa G 动作DA","台",1,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2022-04-28"]
[36,5712300052,"高温抗辐射平焰烧嘴","LBT-300PLN/G",null,"件",18,"审核图纸","340步进炉","2022-04-13"]
[37,null,"卧式多级变频离心泵","型号：MD80-30×10（带变频电机）\n性能：Q= 26～43～48m3 /h ，\nH=340～300～278m\n工况点：Q=43m3/h，H=300m\n要求工况点位于水泵高效段中间\n介质条件：直接冷却水（浊循环水），水温≤50℃\n轴封方式：填料密封\n轴承：SKF    轴承润滑：油脂\n电机冷却：风冷（不另接冷却水）\n配套电机：N=~75kW，380V\n防护等级：IP54，绝缘等级：F级（B级考核）\n安装环境：室内","主要材质：\n吸入段：HT200；吐出段：QT500-7；中段：HT250；导叶：QT500-7；叶轮：QT500-7；轴：40Cr；平衡盘：2Cr13高配淬火；平衡环：2Cr13高配淬火。\n；水泵进口方向：从电机端看为右手边\n电机接线盒方向：水泵吸水管一侧\n要求带钢制公用底座、地脚螺栓、联轴器、联轴器防护罩、进出口配对法兰、垫片及紧固件等相关配套设施","台",2,null,"特管厂219机组阿塞尔轧线限动改造项目(HG202141)","2022-03-29"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}