{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,5500800004,"电动卸灰耐磨球阀","DN300","铸钢 介质:高炉含尘埃气体，总长度？ 硬密封 全球阀 耐温≥250℃ 球体1Cr18Ni9Ti+硬铬,工作压力2.25MPa带电动装置 工作300℃，电动装置型号 Z32B 电机功率0.37KW 电压 380V 电流 1.38A 输出转矩 200N.m 输出转速18r/min。","只",5,"GB12221-1989","高辅工段","2022-04-13"]
[2,5500800002,"电动金属硬密封耐磨蝶阀","DN600","铸钢 型号：防爆型 DN600 D943P-2.5 带电动装置 JB/T8527-1997 含硅胶密封条，耐温400℃ 启闭时间20S 金属垫600*670*10 电动装置型号 Z30-18B 电机功率 0.55KW 电压 380V 输出转矩 300N.m 输出转速 18r/min。","只",5,"JB/T18527-1997","烧结","2022-05-14"]
[3,5501200081,"烧结机1#、2#翻板阀","FF1400-00",null,"套",1,"审核图纸","烧结","2022-04-13"]
[4,7101600214,"电动蝶阀","D７１X－１６ DN100","配电动头，电压２２０V","台",2,"JB/T308-2004","能源厂部","2022-03-29"]
[5,7101700084,"弹性座封闸阀","RVHX-0200;PG25;DN200","压力2.5MPa","只",2,"GB/T28776-2012","340热轧","2022-04-28"]
[6,7101800270,"气动内螺纹球阀","CF8M1000WOG11/2“","螺纹11/2“，直通式；单向流动，通径40mm，气管接头1/2“","只",2,"GB/T4213-2008","219厂部","2022-04-13"]
[7,7102600076,"直通式流体管道控制阀","Q22HD-25","公称通径:25,接管螺纹:G1\",工作介质:气,工作压力:0.2~0.6Mpa,介质和环境温度:5~50℃","只",2,"GB12220-89","219厂部","2022-04-13"]
[8,7102600011,"二位三通双截止气动换向阀","HXS2323 PN6","DN200*200*200","只",2,null,"180厂部","2022-04-13"]
[9,7101500075,"3.6米电动蝶阀电动装置","00M60-18/3D1500","电机功率1.5KW，电流4.5A，输出扭矩600Nm，输出转速18r/min,防护等级IP67，轴径60mm,键槽宽度18mm，中心距239.4mm","台",1,"JB/T8528-1997","340步进炉","2022-04-13"]
[10,7102700027,"液动组合式矿浆阀","YZKF-10C，DN400","阀体：耐磨钢  阀体内衬陶瓷  闸板：45#钢，表面硬化处理后镀铬；  介质：矿浆  闸板两侧各有两道密封；结构长度：460mm   铸造 带油缸、带密封组件，氟橡胶","台",2,"GB/571-1986","高炉","2022-04-13"]
[11,7102700025,"液动组合式矿浆阀","YZKF-10C，DN200","阀体：耐磨钢  阀体内衬陶瓷  闸板：45#钢，表面硬化处理后镀铬；  介质：矿浆  闸板两侧各有两道密封；结构长度：300mm   铸造 带油缸、带密封组件，氟橡胶","台",1,"GB/571-1986","高炉","2022-04-13"]
[12,7102700026,"液动组合式矿浆阀","YZKF-10C，DN350","阀体：耐磨钢  阀体内衬陶瓷  闸板：45#钢，表面硬化处理后镀铬；  介质：矿浆  闸板两侧各有两道密封；结构长度：420mm   铸造 带油缸、带密封组件，氟橡胶","台",1,"GB/571-1986","高炉","2022-04-13"]
[13,7102700024,"液动组合式矿浆阀","YZKF-10C，DN250","阀体：耐磨钢  阀体内衬陶瓷  闸板：45#钢，表面硬化处理后镀铬；  介质：矿浆  闸板两侧各有两道密封；结构长度：310mm   铸造 带油缸、带密封组件，氟橡胶","台",2,"GB/571-1986","高炉","2022-04-13"]
[14,6600300165,"智能阀门定位器","IP8101-032-CW","气源0.3-0.7MPa,输入4-20mA,反馈输出4-20mA,配安装件","台",2,"IB/T9248-1999","能源厂部","2022-04-14"]
[15,7102600057,"DN300一次均排压阀","DN300;","压力0.25MPa;温度≤300℃;介质荒煤气;接近开关型号Ni15-M30-AZ3X;电压220V;阀门采用集中润滑;带润滑分配器;带油缸","台",1,"GB3843-2000","烧结","2022-05-14"]
[16,7101800273,"三通球阀","ZYQ3L-J20NG3/4\"","31.5MPa;介质;水乙二醇","只",1,"GB/T10886-2002","炼钢厂部","2022-04-29"]
[17,5709700392,"电动矩形插板阀","DN950*544；水平安装。","阀体及阀板材质：Q235A；阀杆：2Cr13；温度小于300°C；配密封垫；长度200mm。","台",2,"参照图","340热轧","2022-05-29"]
[18,6600300154,"智能阀门定位器","HVP32SL0111S00","输入：4-20mADC,输出4-20mADC，气源压力0.2-0.6MPa,产品编号：214414790，环境温度-30至80℃，防护等级IP66;重庆川仪调节阀有限公司","台",1,null,"180厂部","2022-04-29"]
[19,6600300160,"阀门回讯器","SBU-AD-M208-K211-M01","U;250V;I;5A;IP65/IP67/IP68","个",5,"GB/T12237","炼钢厂部","2022-04-29"]
[20,6600300161,"阀门回讯器","LS10-2H01H","Switch type:Electro mechanical SPDT,cABLE ENTRY:1/2NPT;IP65","个",10,"GB/T12237","炼钢厂部","2022-04-29"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}