{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6400300206,"行程开关","LX33-32","触头AC500V;两对触头(常开常闭各一对);容量10A带重锤","JB/T 5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-04-29"]
[2,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2022-04-29"]
[3,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-04-29"]
[4,4000200326,"阀控密封铝酸电池","GFM100 ;CHAMPION","2V  100AH","GB/T 19638.2-2014","个",108,"管加工厂部","2022-04-29"]
[5,6400300233,"霍尔传感器","NJK-5002P","DC24V:PNP输出:检测距离10mm","GBT13850-1998","台",3,"炼钢厂部","2022-04-29"]
[6,7502500087,"离心通风机","225FLJ7F","380V/50Hz;170w","JB/T2977-1992","台",5,"炼钢厂部","2022-04-29"]
[7,6400600450,"电子压力开关","EDS3448-5-0250-000","2路开关量1路模拟量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-04-29"]
[8,6400600451,"电子压力开关","EDS3446-2-0250-000","两路开关量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-04-29"]
[9,6400600452,"电子压力开关","EDS3446-3-0250-000","1路开关量1路模拟量输出","DIN16086-2006","只",4,"720厂部","2022-04-29"]
[10,6400600453,"电子压力开关","EDS3446-3-0600-000","1路开关量1路模拟量，量程最大值600bar","DIN16086-2006","只",2,"720厂部","2022-04-29"]
[11,6300200169,"模拟量输出模块","NX700;AB","输出：0-20mA,OUT:4Ch,CURRENT,2.5ms/Ch;Ser.No:1XX700003C-Q50005","GB6246-2011","根",1,"能源厂部","2022-04-29"]
[12,6100200038,"电动隔离开关","GT2;5-36-3P-ED-mot,","Serien-Nr.A01015-001 A16 E66;Ur36kV,Ir2.5kA;Up170kV,Ip80kA;Ud70kV,Ik31.5kA/1s","德国IEC62271-102","套",1,"炼钢厂部","2022-04-29"]
[13,6100300279,"10kV高压触头盒","3150A高压触头盒，与VN3-12,2500A真空断路器开关配套",null,"JB/T3855-2008","个",3,"能源厂部","2022-04-29"]
[14,6200200845,"软启动器","ATA  QB-H06/1000","额定电压：三相6KV/50HZ，控制电压:AC200V/50HZ,防护等级：IP30；电机功率：1000KW，","德国IEC947","台",1,"能源厂部","2022-04-29"]
[15,6300500252,"XM组态电缆","1440-SCDB9FXM2","XM系列通信电缆，采用该串口电缆将PC与模块串口连接起来",null,"根",1,"高炉","2022-04-29"]
[16,6300500256,"位移监测模块","EK-C6682","EK-C6682双通道位置监测模块，可接收两个标准的电涡流传感器输入信号，监测轴端止推轴承的轴向位置，电源：220VAC",null,"个",1,"高炉","2022-04-29"]
[17,6200100089,"数字控制板","ACM1901","输入电压220V;输出频率250Hz","GB/T3235-1999","块",1,"炼钢厂部","2022-04-29"]
[18,6100900115,"抽屉配电控制箱","GCK-2;带成套电器元件","抽屉配电箱尺寸46*58.5*39.5cm;编号201210118;150A交流接触器一个，线圈电压220V;125A空气开关一个;中间接触器3TH40 22-0X一个,2N0+2NC线圈电压AC220V;热继电器一个，80A-110A;保险座两个500V 32A",null,"套",1,"180厂部","2022-04-29"]
[19,6200200842,"高压交流调速装置","HD90S-J100/630-DB","额定功率:500kW;额定电压:10 kV;额定电流:35.71A;额定转速:1484转/分;宽：2700mm 深：1325mm;高：2000mm;内含功率单元IGBT：耐压1700v，电流适配，2组 ABB；二极管整流桥：最高耐压2200V，电流适配 3组 英飞凌；电容：耐压1350V，江海；单元控制板：DSP+FPGA+ARM；移相变压器 适配电机1.25倍容量；主控板 适配；散热风机 R4D560；9国语言触摸屏 IT6000系列；变压器二次侧到功率单元柜电缆 高压软电缆","GB/T12668.4-2006","台",1,"340热轧","2022-04-29"]
[20,6200200132,"变频器","EV2100-4T2200 带制动单元及电阻.电抗器,配630A施耐德空气开关",null,null,"台",3,"340/180厂","2022-04-29"]
[21,6100700017,"6kV电压互感器","JSZB-6","6000V/100V,0.2级，3*15VA","GB20840.3-2013","台",2,"能源厂部","2022-04-29"]
[22,6300400087,"软水控制plc","DVP30EC","输入18点、输出12点，内置电源模块  18DI－ＤＣ／１２ＤＯ－Ｒ，内配控制程序",null,"套",1,"能源厂部","2022-04-29"]
[23,6000300228,"滑环（1000伏级）","5EH.555.916","1、绝缘圈表面以环氧树脂涂封；2、耐压试验按0A626.004规范中的滑环试验要求进行。","审核图纸","套",1,"高炉","2022-03-30"]
[24,6300600076,"行车遥控发射接收器","F24-12S   一发一收   控制电压AC36V","防护等级IP65 186*61*51 遥控距离100米  11个单速按钮","GB/T22084.2-2008","套",2,"219厂部","2022-04-29"]
[25,5300101036,"起重限制器显示器","QCX-H2DM（1）","7.5t+7.5t （总15t）","GB12602","台",1,"219厂部","2022-04-29"]
[26,6300300141,"PLC通讯模块","PTQ-PDPMV1","Profibus DP/DPV1主站模块，用于施耐德Quantum PLC","IEC61131","块",1,"89油管车丝委外","2022-04-29"]
[27,6100900118,"控制柜","宽*深*高（800*600*2200）","图号：gpdj2022-1；内含开关断路器","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-04-29"]
[28,6100900119,"带锯操作台","宽*深*高（1300*450*800）","图号：gpdj2022-2；含模块，断路器，按钮等","审核图纸","套",1,"219厂部","2022-04-29"]
[29,6100900120,"操作箱","宽*深*高（700*350*1000）","图号：gpdj2022-3；含PLC模块及控制元件","审核图纸","套",4,"219厂部","2022-04-29"]
[30,6200300033,"功率模块","HARS 700/050",null,null,"块",1,"烧结","2022-06-13"]
[31,6200200847,"变频器","MD480T75G","功率75KW，风机水泵型","GBT12668.2-2002","米",2,"219厂部","2022-03-10"]
[32,6300100114,"HCCS CPU控制单元","945GME 1060","APC810 X-PACT EMBEDDED SYSTEM UNIT;硬盘APC810","德国IEC947","台",1,"340热轧","2022-04-29"]
[33,6100900040,"定子调压调速控制柜","QTDJ-260S/I/G,配电阻箱",null,"JB/T8680-2008","套",1,"340热轧","2022-04-29"]
[34,null,"绝对值编码器","CEV115M-2712-1028-029-012，多圈4096*4096 SSI通讯,TR",null,"JBT13687-2019 ","只",2,"219限动改造（HG202141)","2022-03-28"]