{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[51,0,51,11],[52,0,52,11],[53,0,53,11],[54,0,54,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年3月仪器仪表采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22035"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6400600247","水平尺","2100mm","工作面的平面度:≤0.20mm；轻巧、不易变形；用于钢管直度测量","把","1","2022-05-30","720厂部"]
[2,"6600200527","耐震压力表","HM100-250-B-G1/2-FF;","HYDAC","块","10","2022-05-30","高炉"]
[3,"6600200090","兆欧表","ZC11D-10","额定电压2500V 测量范围0-2500M欧","块","3","2022-05-30","能源厂部"]
[4,"6600200536","数字兆欧表","VC60B","500V","块","1","2022-05-30","能源厂部"]
[5,"6500300090","工控机电源Great Wall","GW-F350SPWB","输出功率350W,Input:100-240V,直流输出:+12V，25A；+5V,15A；+3.3V,15A；-12V,0.3A；+5VSB,2A；厂家Great Wall","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[6,"6600200349","SAT铂铑铂工作热电偶","SAT-S2-4-25/8-1300-Ⅱ1300/1150mm","φ25刚玉套管","支","1","2022-05-30","180厂部"]
[7,"6400600444","天车限重控制器","YG-F808-202AZ","规格:20t+20t;工作电源：AC380v/220v、50Hz  、配置LED屏幕显示仪（具有声光报警、输出控制信号、极量次数累加记忆、切断提升等功能）显示精度≤5%FS、工作误差≤3%FS（滿负荷）   额定重量：90%发出声光报警,105%持续报警延时1-2秒继电器触点动作,130%继电器触点立即动作;传感器防护ⅠP67;仪表箱防护lP60;传感器轴承座参数见图QC40-Q09-121/122)","台","2","2022-05-30","180厂部"]
[8,"6400600445","压力变送器","PMC41-RE15C2B11T1","Pmax 400KPa (-10--10)Kpa;二线制;24VDC;4-20mA","台","3","2022-05-30","炼钢厂部"]
[9,"6600200076","数字万用表","F117C","数显式万用表","块",6,"2022-05-30","炼钢厂部、能源厂部"]
[10,"6600100051","数显游标卡尺","0~150mm","0.01mm 111-101D","把",2,"2022-05-30","高辅工段、89热轧"]
[11,"6600200790","真空压力计","CDG025D","量程10Torr 4-20mA PN:3CB1-951-01E0 SN:540147712 电源: 21-27CDC 0.4W","块","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[12,"6400100041","可燃气体探测器","SST-ZL","适用气体：甲烷；工作电压：DC18-36V；示值误差:±5%FS;功耗：≤3W","台","1","2022-05-30","能源厂部"]
[13,"6400600467","压力控制器","PN3000B400P22G14MS","测量范围0～400bar、电压模拟输出0～5/1～5V，防护等级IP67、材质不锈钢","台","2","2022-05-30","高炉"]
[14,"6400600468","手持快速测温枪","LCQ-TC4.5/12","S分度号;前节长1200mm","把","30","2022-05-30","炼钢厂部"]
[15,"6600200789","真空压力计","CTR100N（0-1000）","量程1000Torr;14-30VDC;1.0W.LPS;精度等级 0.2级","块","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[16,"6400600486","磁阻转速传感器","DK860","输出波形:近似正弦波（≧50r/min;输出信号幅值50r/min时≧300mv;测量范围:20～10000HZ;","台","2","2022-05-30","炼钢厂部"]
[17,"6400500806","超声波 纵向双向斜探头","蝙蝠5P 10*12*2 K1，纵向双向","5MHz，尺寸10X12（mm)，K1，两个Q9接头，纵向两个方向可以同时检测，附合格证 附性能测试报告","只","10","2022-05-30","340热轧"]
[18,"6400500807","超声波 纵横向双晶斜探头","蝙蝠5P 10*12*2 K1，纵向和横向","5MHz，尺寸10X12，K1，两个接头Q9，纵横向两个方向可以同时检测，附合格证 附性能测试报告","只","10","2022-05-30","340热轧"]
[19,"6400600480","对射激光检测器","LOS-T25-4ZC-R/E","检测区域，发射与接收≤100M，发射功率最大60W，输出：发射器，一组常开信号，接收器，PNP输出，电源；DC18-36V，环境温度；-25-70℃,对水雾有极强的干扰性。","只","4","2022-05-30","管加工厂部"]
[20,"6600200569","SAT专用双芯镍铬镍硅热电偶","SAT-K2-4-25/8GH3039-1100-Ⅰ1650/1500mmφ25刚玉套管;固定法兰;SAT孔径φ8;刚玉管绝缘;GH3039铠装丝φ8;一级精度","φ25刚玉套管;固定法兰;SAT孔径φ8;刚玉管绝缘;GH3039铠装丝φ8;一级精度","支","33","2022-05-30","管加工厂部"]
[21,"5712300009","SAT专用双芯铂铑铂工作热电偶","SAT-S2-4-25/8-1300-Ⅱ1000/750mm","φ25刚玉套管 固定法兰 SAT孔径φ8 刚玉管绝缘 丝径φ0.5±0.015mm 二级精度 测温范围0-1300℃ 工作温度800-1100℃ 24个月内温度不超±0.75%","支","2","2022-05-30","340热轧"]
[22,"6400500835","探伤机可控硅触发电路板","CXT-24000AT-CFB-L19002","适用设备型号：CXT-24000AT","只","2","2022-05-30","管加工厂部"]
[23,"6400500836","纵向磁化线圈","CXT-24000AT-ZOXQ-260-120","适用设备型号：CXT-24000AT","只","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[24,"6400500837","退磁线圈","CXT-24000AT-TCXQ-260-200","适用设备型号：CXT-24000AT","只","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[25,"6600200795","数字电流表","ZW1602-R","测量范围500V，精度，0.5级，分辨力，0.1V","只","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[26,"6600200796","数字电流表","ZW1619-R","测量范围0.015-15A，精度，0.5级，分辨力，0.001V","只","1","2022-05-30","管加工厂部"]
[27,"6700400249","高温干燥箱","FN704-4S","工作室尺寸800*800*1000;电压380V;加热功率12Kw;温控仪灵敏度±3℃;最高工作温度500℃","台","1","2022-05-30","炼钢厂部"]
[28,"6500200116","固态硬盘","西部数据WDS500G2B0A","500G","个","1","2022-05-30","能源厂部"]
[29,"6500400163","炉内高温IP枪式摄像机","YZ-2CD9026FY-A","最高分辨率可达200万像素，ICR红外滤片式自动切换，支持3D数字降噪，支持最大128G本地存储","台","2","2022-05-30","340热轧"]
[30,"6500200122","鼠标","罗技M220 无线静音鼠标，黑色","无线鼠标","只","3","2022-05-30","340热轧"]
[31,"6600200793","智能数显仪","CMF1","精度：0.2%F.S；电源：220AC，编号：62249-210915-01；输入信号4-20mA/脉冲；温度输入PT100；压力输入4-20mA；外供1 24VDC，外供2 24VDC，输出4-20mA;重庆川仪自动化股份有限公司流量仪表分公司","台","1","2022-05-30","180厂部"]
[32,"4000300199","频闪声光电子蜂鸣器","BC-3BF","380V/10W","只","5","2022-05-30","180厂部"]
[33,"6600200623","差压变送器","EJA110E-DFS4J-715DC","量程 0-1.0KPa 输出4-20mA BRAIN协议","台","2","2022-05-30","720厂部"]
[34,"6600200074","数字钳型表","F316 量程 600A 600V 准确度 0.015 ± 5 字 分辨率0.01 , 0.1",null,"块","1","2022-05-30","高辅工段"]
[35,"6600200470","数字钳形表","F373  EN/IEC61010-1",null,"块","1","2022-05-30","烧结"]
[36,"6600100215","数显游标卡尺","0-200mm; 分辨力0.01mm; 准确度等级/允许误差±0.10mm","材质不锈钢;爪长≥85mm，量爪测量面长度不得小于量爪伸出长度的3/5，带圆弧内量爪;加配相应的弹片、紧固螺钉及游标螺钉; 数显大字体、防水、防油、带背景光; 不带上刀口","把","1","2022-05-30","原料工段"]
[37,"6600100056","游标卡尺","0-600 mm；分度值0.02mm; 准确度等级/允许误差±0.2mm","材质不锈钢;爪长≥320mm，量爪测量面长度不得小于量爪伸出长度的3/5，带圆弧内量爪;需减重；加配相应的弹片、紧固螺钉及游标螺钉;测量面耐磨","把","1","2022-05-30","原料工段"]
[38,"6500300094","千兆无线网桥","TL-S5G-5KM","802.11ac，有线传输率:1000Mbps，无线网络支持频率:5g，防尘性能:IP5X，传输距离:?5KM","台","2","2022-05-30","高炉"]
[39,"9700500003","打印、复印、扫描多功能一体机","HP LaserJet Pro M227sdn",null,"台","1","2022-05-30","营销管理科室"]
[40,"6600100053","游标卡尺","0-300mm; 分度值0.02mm; 准确度等级/允许误差±0.10mm","材质不锈钢; 爪长≥150mm，量爪测量面长度不得小于量爪伸出长度的3/5，带圆弧内量爪; 加配相应的弹片、紧固螺钉及游标螺钉;测量面耐磨; IV型卡尺，不带刀口","把","3","2022-05-30","219厂部"]
[41,"6600100461","三爪内径千分尺","250---300mm","精度等级0.005mm","把","1","2022-05-30","219厂部"]
[42,"5700500296","万能分度头","FN160","0°~360°","台","1","2022-05-30","89热轧"]
[43,"4201400038","万能角度尺","测量范围0~320°，精度为2分","精度为2分","把","1","2022-05-30","89热轧"]
[44,"6700400197","电热恒温鼓风干燥箱","SDDH323","工作室尺寸600×500×750；控温精度(℃)±1℃；室温~300℃，配齐所有隔层板，并备两个","台","1","2022-05-30","检验检测中心"]
[45,"6600100469","数显壁厚连续测量仪","JBWX50，0-50（mm)","1、精度0.01mm；2、实时显示数据；3、显示最大值与最小值；4、超标报警；5、数据无线传输至电脑","台","1","2022-05-30","检验检测中心"]
[46,"6400500804","多功能磁粉探伤仪","CDX-V主机;A型探头；E型探头；电源：AC 220V±5% 50HZ 5A;双向输出0-38V 0-15A;仪器重量7Kg","附合格证书 性能检测报告","台","1","2022-05-30","检验检测中心"]
[47,"6500200129","固态硬盘","金士顿(Kingston)A400 SSD固态硬盘240GB SATA3.0接口",null,"个","5","2022-05-30","企管和人力资源部"]
[48,"6500200130","固态硬盘","西部数据(WD)Green SSD固态硬盘240GB SATA3.0接口",null,"个","5","2022-05-30","企管和人力资源部"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年3月仪器仪表采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22035"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}