{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":66,"n_cols":11,"rows_kept":66}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6400300206,"行程开关","LX33-32","触头AC500V;两对触头(常开常闭各一对);容量10A带重锤","JB/T 5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[2,6100500288,"电流继电器","JL15-150/11",null,null,"个",5,"高炉","2022-05-29"]
[3,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-05-29"]
[4,6400300233,"霍尔传感器","NJK-5002P","DC24V:PNP输出:检测距离10mm","GBT13850-1998","台",3,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[5,7502500087,"离心通风机","225FLJ7F","380V/50Hz;170w","JB/T2977-1992","台",5,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[6,6100900115,"抽屉配电控制箱","GCK-2;带成套电器元件","抽屉配电箱尺寸46*58.5*39.5cm;编号201210118;150A交流接触器一个，线圈电压220V;125A空气开关一个;中间接触器3TH40 22-0X一个,2N0+2NC线圈电压AC220V;热继电器一个，80A-110A;保险座两个500V 32A",null,"套",1,"180厂部","2022-05-29"]
[7,6200200658,"风机","D4E225-CC01-39;ebmpast","电压:230V;频率:50/60HZ;电流:2.4/2.75A;功率:540/625W;转速;1210/1300min-1;电容:16uF(P2) 400VDB;效率:40.2%;生产厂家:ebmpast",null,"台",20,"340热轧","2022-05-29"]
[8,6600300165,"智能阀门定位器","IP8101-032-CW","气源0.3-0.7MPa,输入4-20mA,反馈输出4-20mA,配安装件","IB/T9248-1999","台",2,"能源厂部","2022-05-29"]
[9,6300400087,"软水控制plc","DVP30EC","输入18点、输出12点，内置电源模块  18DI－ＤＣ／１２ＤＯ－Ｒ，内配控制程序",null,"套",1,"能源厂部","2022-05-29"]
[10,6000300228,"滑环（1000伏级）","5EH.555.916","1、绝缘圈表面以环氧树脂涂封；2、耐压试验按0A626.004规范中的滑环试验要求进行。","审核图纸","套",1,"高炉","2022-05-29"]
[11,6400600484,"位移传感器","RH5M0300M01R021A100","带磁环 MTS;输入电压24VDC，输出电流4－20MA 电缆长2M","DIN 32878-1993","只",2,"720厂部","2022-05-29"]
[12,6200200824,"变频器  110kW","20F1ANC205JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率110kw，额定电流205A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",2,"720厂部","2022-05-29"]
[13,6400600476,"压力传感器","HPTI-M12-120MPa","120Mpa,  精度0.5%; 10-30VDC, 4-20mA, 防护等级IP65","GB/T15768-1995","只",2,"管加工厂部","2022-05-29"]
[14,6400600477,"位移传感器","KYDM-LP1A4210-GB2000M1C10-WO","量程2000mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带外置磁环","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-05-29"]
[15,6400400151,"编码器","PNM50C10-BF6XTR-4096/8192","工作电压，10-30VDC，分辨率4096P/R，消耗电流<200毫安","GB/T20281-2006","只",2,"管加工厂部","2022-05-29"]
[16,6400600479,"压力传感器","HPTI-G1/4-40MPa","40Mpa, 精度0.5%; 10-30VDC,4-20mA,防护等级IP65","GB/T15768-1995","只",2,"管加工厂部","2022-05-29"]
[17,6400600478,"位移传感器","KYDM-LP1A4210-GB1300M1C10-WO","量程1300mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带外置磁环","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-05-29"]
[18,4100700188,"整流二极管","ZP2500A/1000V","容量2500A;  耐压1800V","GB/T16894","只",5,"管加工厂部","2022-05-29"]
[19,4100700189,"电阻","RX-10W-51Ω","阻值，51欧姆，功耗10瓦，精度范围，±5%","GB/T 11210-1989","只",5,"管加工厂部","2022-05-29"]
[20,4100700190,"电阻","RX-200W-51Ω","阻值，51欧姆，功耗200瓦，精度范围，±5%","GB/T 11210-1989","只",5,"管加工厂部","2022-05-29"]
[21,6400600481,"位移传感器","BTL7-V50T-M0200-C003","量程200mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带磁环。","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-05-29"]
[22,6400600482,"位移传感器","BTL7-V50T-M0100-C003","量程100mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带磁环。","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-05-29"]
[23,6400200095,"光电开关","WS/WE12L-2P410","10-30VDC: 100mA:Sn 25m","JB/T 6475-1992","只",5,"管加工厂部","2022-05-29"]
[24,6400200096,"光电开关","GRSE18S-P233W","10-30VDC:100mA:Sn 25m","JB/T 6475-1992","只",10,"管加工厂部","2022-05-29"]
[25,6400300235,"接近开关","NJ1,5-8GM-N-Y18488","开关功能: 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M8, 结构类型: 圆柱形，螺纹, 系列: 圆柱形; 防护等级: IP67, 材料: PUR.","GB/T14048.10-2008","只",10,"管加工厂部","2022-05-29"]
[26,6000300220,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-160-380","容量160A,主回路380V,控制回路220V,具有定时限.反时限.缺相.电流不平衡.欠流保护,故障报警输出功能","GB/T3235-1999","个",2,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[27,6000300221,"智能电动机保护及相序控制器","PSC1-110-380","容量110A,主回路380V,控制回路220V,具有定时限.反时限.缺相.电流不平衡.欠流保护,故障报警输出功能","GB/T3235-1999","个",2,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[28,6100600286,"直流熔断芯","KHD1-160A/1000V","DC.160A/1000V","GB13539","个",50,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[29,6600400243,"高速电流采集器","HJ3526RMS","电源DC24V;输入AC 0-10A;输出DC4-20mA","HJ477-2009","个",3,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[30,6600400244,"高速电压采集器","HJ3520RMS","电源DC24V;输入AC 0-100V;输出DC4-20mA","HJ477-2009","个",3,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[31,6600400245,"信号隔离器","WS15242","电源DC24V;IN 0~±10mA;OUT 0~±10mA","ISO9001","个",6,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[32,4100500397,"转换开关","LW39-16A-3KC-11111/3","5档","GB/T 8946-2013","个",4,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[33,6600400246,"信号隔离器","THP-U2ZZ","功能:一入二出;输入信号;DC±10V;输出信号;DC±10V;精度;0.2%FS;供电电压;DC24V","JJG617-1996","个",10,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[34,6600300160,"阀门回讯器","SBU-AD-M208-K211-M01","U;250V;I;5A;IP65/IP67/IP68","GB/T12237","个",5,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[35,6600300161,"阀门回讯器","LS10-2H01H","Switch type:Electro mechanical SPDT,cABLE ENTRY:1/2NPT;IP65","GB/T12237","个",10,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[36,6400300236,"限位开关","1LS19-J","3A-240VAC AC15,0.4A-30VDC DC-12","JB/T5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[37,6600300154,"智能阀门定位器","HVP32SL0111S00","输入：4-20mADC,输出4-20mADC，气源压力0.2-0.6MPa,产品编号：214414790，环境温度-30至80℃，防护等级IP66;重庆川仪调节阀有限公司",null,"台",1,"180厂部","2022-05-29"]
[38,4100600062,"声光报警灯","LTE-6101J","电压:AC36V   颜色:红色","GB/T14048","只",5,"180厂部","2022-05-29"]
[39,4100400271,"工业航空插头插座","SF-044带插头、暗装插座","380V; 125A-6h;防护等级IP67;材质防水防尘防阻燃",null,"套",6,"180厂部","2022-05-29"]
[40,4100400270,"航空插头","10SL-4S","直型插头;2芯;铝合金壳体;防水",null,"个",20,"180厂部","2022-05-29"]
[41,6200200848,"绕线电机调速控制器","ATA QB-R7-100S；","三相供电：380VAC （-20%~ 10%） 50HZ；控制电源：单相220V AC 50HZ； 额定电流：（A）：100A；晶闸管：换向档位：1 档：5~20%可 设，默认 10%； 2 档：5~40%可 设，默认 20%； 3 档：5~50%可 设，默认 10%； 4 档：100%固定。保护：1 RST 输入相序错 误/不平衡保护； 2 输出三相不平 衡、缺相保护； 3 过流保护； 4 过热保护","ISO9001:2000idtGB/T19001:2000","套",1,"高炉","2022-05-29"]
[42,6200200849,"绕线电机调速控制器","ATA QB-R7-100P；","三相供电：380VAC （-20%~ 10%） 50HZ；控制电源：单相220V AC 50HZ； 额定电流：（A）：100A；晶闸管：换向档位：1 档：5~20%可 设，默认 10%； 2 档：5~40%可 设，默认 20%； 3 档：5~50%可 设，默认 10%； 4 档：100%固定。保护：1 RST 输入相序错 误/不平衡保护； 2 输出三相不平 衡、缺相保护； 3 过流保护； 4 过热保护","ISO9001:2000idtGB/T19001:2000","套",1,"高炉","2022-05-29"]
[43,6200200850,"绕线电机调速控制器","ATA QB-R7-37P；","三相供电：380VAC （-20%~ 10%） 50HZ；控制电源：单相220V AC 50HZ； 额定电流：（A）：37A；晶闸管：换向档位：1 档：5~20%可 设，默认 10%； 2 档：5~40%可 设，默认 20%； 3 档：5~50%可 设，默认 10%； 4 档：100%固定。保护：1 RST 输入相序错 误/不平衡保护； 2 输出三相不平 衡、缺相保护； 3 过流保护； 4 过热保护","ISO9001:2000idtGB/T19001:2000","套",1,"高炉","2022-05-29"]
[44,6100300282,"户外防雨智能光控开关","ZYT26GK","\"五种光控模式感光范围可调；系统延时0~ 10分钟；PC阻燃材料；电源电压90~250VAC/DC50Hz/60Hz；照度范围0 .5Lux~5KLx；环境温度-10~50°C (但不凝霜)；环境湿度<85%PH25°C；防护等级IP55\n\n\n\n\n\n\n\n\"","NB/T 10290-2019","只",50,"能源厂部","2022-05-29"]
[45,6100100194,"电抗器","CHKSG-47/0.298","额定容量0.6Kvar;额定电感0.298mH;额定电流47A;额定频率50Hz","GB10229-88","台",2,"180厂部","2022-05-29"]
[46,6100100195,"电抗器","CHKSG-34/0.411","额定容量0.4Kvar;额定电感0.411mH;额定电流34A;额定频率50Hz","GB10229-88","台",2,"180厂部","2022-05-29"]
[47,6100900121,"智能控制柜","TDF-30H-3-S","内含主钩跟配电保护两个工作单元，采用一体化无触点装置，装置电源380V；无触点通断；正反转延时保护；缺相保护；偏流保护；智能散热，电流显示，HMI编程面板，柜体防护等级：IP65","JB/T8680-2008","台",1,"340热轧","2022-05-29"]
[48,6600200125,"阀门定位器","YT-1000LSm132","四线制，输入信号：4-20mADC，输出4-20mADC","GB/T9248-1999","只",2,"89热轧","2022-05-29"]
[49,6100900121,"智能控制柜","TDF-30H-3-S","内含主钩跟配电保护两个工作单元，采用一体化无触点装置，装置电源380V；无触点通断；正反转延时保护；缺相保护；偏流保护；智能散热，电流显示，HMI编程面板，柜体防护等级：IP65","JB/T8680-2008","台",1,"物流中心","2022-05-29"]
[50,6100900122,"智能控制柜","TDF-31H-3-S","内含四个大车的控制单元，采用一体化无触点装置，装置电源380V；无触点通断；正反转延时保护；缺相保护；偏流保护；智能散热，电流显示;HMI编程面板；柜体防护等级：IP65","JB/T8680-2008","台",1,"物流中心","2022-05-29"]
[51,6100900123,"智能控制柜","TDF-32H-3-S","内含小车与旋转小车的的控制单元，采用一体化无触点装置，装置电源380V；无触点通断；正反转延时保护；缺相保护；偏流保护；智能散热，电流显示;HMI编程面板；柜体防护等级：IP65","JB/T8680-2008","台",1,"物流中心","2022-05-29"]
[52,6300500229,"网卡","20-750-ENETR","PowerFlex 753系列变频器以太网卡","德国IEC947","个",2,"89油管车丝委外","2022-05-29"]
[53,5300101049,"限重器显示屏","QCX-2B","10t","GB12602","件",3,"219厂部","2022-05-29"]
[54,6200200462,"通迅卡","20-750-PBUS AB",null,"EN 61800-5-1","块",4,"720厂部","2022-05-29"]
[55,6200200826,"变频器  132kW","20F1ANC260JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率132kw，额定电流260A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",3,"720厂部","2022-05-29"]
[56,6300500263,"智能充电电路板","GDCD-2017；输入电压DC24，自动充电，抗干扰、抗静电","适合在在恶劣环境中使用，具有智能强充、浮充，更好地保护电池，延长电池寿命。","GB/T3235-1999","块",1,"管加工厂部","2022-06-26"]
[57,6300400089,"智能充电模块","\"MQZL-80Q-S；内嵌智能控制板，控制电压正负12V,主回路输入电压AC三相380V，","输出电压DC0-240V可调,与充电电路板配合，能自动检测输入电压，移相调整三相电，保持三相输入电呈正形波,适合在恶劣环境中使用。\n输出电压：+12V电源：12±0.5V ，纹波电压小于20mv 。  -12V电源：-12±0.5V ，纹波电压小于20mv\n输出电流：标称电流小于80安培产品：I+12V＞0.5A，I-12V＞0.1A\n正反向峰值耐压：≥1400V；di／dt：100A／μs；dv／dt：500V／μs\"","IEC61508","只",2,"管加工厂部","2022-06-26"]
[58,6200200733,"调压调速装置","THYROMAT 10BCCH260A380BSZ","容量260A;起升装置","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-05-27"]
[59,6400600485,"电流传感器","LS02","电流测量范围50-500A","GB/T5973-2006","台",2,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[60,6000300218,"电机综合保护器","QML1","电源电压220VAC;50/60HZ;电源电压允许波动范围85%-110%;电流显示精度5%;电流测量范围10-3000A;触点容量2A/220VAC","GB3811-2008","台",2,"炼钢厂部","2022-05-29"]
[61,4100500074,"真空灭弧室","3AY1715-1L",null,"GB1984","个",3,"炼钢厂部","2022-07-11"]
[62,6400200099,"四发一收固定反馈控制器","HK-FKGD40-PA","四个发射器发射，一个接收器接收，工作电压：AC220V;频率：420-450可选;视距5km;输出方式:无源常开/常闭输出","德国IEC947","台",6,"340热轧","2022-05-29"]
[63,6100900124,"水处理变频器成套柜","220KW变频器柜","变频器品牌艾默生，型号EV2100-4T2200P,内配?输入输出电抗器BK-CXL-500A-D；630A空气开关；主回路线路装配好；控制回路柜内按图接好","GB/T12668.2-1989","套",1,"340热轧","2022-05-29"]
[64,6100400394,"控制单元","HXJC-K220(C)","AC220V，用于YCS1-200A/H无触点接触器控制","GB/T14048","个",2,"180厂部","2022-05-27"]
[65,6300700039,"遥控器","接收端F21-E1 RX","0470 FCC  TELECRANE","TB/T2654-1995","台",1,"89油管车丝委外","2022-05-27"]