{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11],[41,0,41,11],[42,0,42,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年4月仪器仪表采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22047"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6700400197","电热恒温鼓风干燥箱","SDDH323","工作室尺寸600×500×750；控温精度(℃)±1℃；室温~300℃，配齐所有隔层板，并备两个","台","1","2022-06-30","检验检测中心"]
[2,"6600100469","数显壁厚连续测量仪","JBWX50，0-50（mm)","1、精度0.01mm；2、实时显示数据；3、显示最大值与最小值；4、超标报警；5、数据无线传输至电脑","台","1","2022-06-30","检验检测中心"]
[3,"6600200827","石灰活性度自动检测仪","HD-571","PH值检测器：0-14.00PH，分辨率0.01PH； 计量精度：0.5mL； 搅拌器速度：250-300 r/min；其他参数均需符合YB/T 105的技术要求标准","台","1","2022-06-30","检验检测中心"]
[4,"6600200823","磁栅数字测量器","KSS15-1500","编码器；测量范围：0～1500mm,分辨率：0.005mm，供电：DC5～24V","个","1","2022-06-30","检验检测中心"]
[5,"6600200824","工业分析仪炉门组件","SDTGA-TY","耐温1200℃","套","1","2022-06-30","检验检测中心"]
[6,"6600200825","固定式O2报警仪","ESD200DK","测量范围：0-25%v/V;准确度3%LEL;重复性2%","台","1","2022-06-30","检验检测中心"]
[7,"6400500855","140探伤机：静态石墨环机械密封","静态石墨环 M74N-400-C  机械密封","审核图纸","套","1","2022-06-30","89包装"]
[8,"5701800036","140探伤机：定心轮1","图号:GBH-02-03-02 ,2Cr13","审核图纸","件","6","2022-06-30","89包装"]
[9,"6400600468","手持快速测温枪","LCQ-TC4.5/12","S分度号;前节长1200mm","把","30","2022-06-30","炼钢厂部"]
[10,"6400500806","超声波 纵向双向斜探头","蝙蝠5P 10*12*2 K1，纵向双向","5MHz，尺寸10X12（mm)，K1，两个Q9接头，纵向两个方向可以同时检测，附合格证 附性能测试报告","只","10","2022-06-30","340热轧"]
[11,"6400500807","超声波 纵横向双晶斜探头","蝙蝠5P 10*12*2 K1，纵向和横向","5MHz，尺寸10X12，K1，两个接头Q9，纵横向两个方向可以同时检测，附合格证 附性能测试报告","只","10","2022-06-30","340热轧"]
[12,"6600200795","数字电流表","ZW1602-R","测量范围500V，精度，0.5级，分辨力，0.1V","只","1","2022-06-30","管加工厂部"]
[13,"6600200796","数字电流表","ZW1619-R","测量范围0.015-15A，精度，0.5级，分辨力，0.001V","只","1","2022-06-30","管加工厂部"]
[14,"6600200178","氧化锆分析仪","FB-OSP01-G-PSP01-HS-CS","带吹扫","台","2","2022-06-30","管加工厂部"]
[15,"6600200807","光谱分析仪;光源","订货号;76020008","SOURCE3000","只","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[16,"6600200813","光谱分析仪;紫外光室快门","订货号:75060104","SPECTROLAB-M8","套","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[17,"6600200814","光谱分析仪;空气室快门","订货号:75060059","SPECTROLAB-M8","套","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[18,"6600200815","光谱分析仪;空气光室快门","订货号:75070200","SPECTROLAB-M9","套","2","2022-06-30","炼钢厂部"]
[19,"6600200816","光谱分析仪;紫外光室氟化镁镜片","订货号:48303013","SPECTROLAB-M9","片","4","2022-06-30","炼钢厂部"]
[20,"6600200817","光谱分析仪;阀体","订货号:75160198","SPECTROLAB-M9","套","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[21,"6600200818","光谱分析仪;手阀","订货号:73004010","SPECTROLAB-M9","只","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[22,"6600200820","称重显示器（发）","YH3128WF","供电电压DC12V;输入信号范围0.1mv-20mv","只","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[23,"6600200821","称重显示器（收）","YH3128WS","供电电压AC220VC 秤量输出信号4-20mA RS232 RS485可选","只","1","2022-06-30","炼钢厂部"]
[24,"6600200819","压力变送器","CP58-040E-0","power supply:15-28 VDC Pn:400bar Pm:600bar IP67 Max Ambient Temp:60℃","台","3","2022-06-30","炼钢厂部"]
[25,"5300101049","限重器显示屏","QCX-2B","10t","件","4","2022-06-30","720厂部"]
[26,"6600400250","差压液位计","CYJ-1","工作压力：2.5MPa；测量范围：0~100kPa;精度等级：2.5级","台","1","2022-06-30","能源厂部"]
[27,"6600200804","液晶显示智能热电阻温度变送器","BETIC ZNA305-P1AA/X","标准DIN导轨式，输入信号PT100,Cu50热电阻,输出信号4-20mA,0-20mA,0-10mA,2入2出，LED电源指示灯，24VDC供电，带电拔插接线端子，同时带有液晶显示输入输出值，厚度13mm,精度等级0.1%","件","1","2022-06-30","180厂部"]
[28,"6600200348","SAT铂铑铂标准热电偶","SAT-S2-4-25/8-1300-Ⅱ1300/1150mm","φ25刚玉套管","支","2","2022-06-30","180厂部"]
[29,"6600200699","高速高温激光测距仪","ZYT-405G","测量范围0.1-30m任何物体表面0.1-50mm选择物体表面;测量精度±1mm(+15℃...,+30℃);重复率≤±0.5mm;分辨率0.01mm SF100;测量频率10Hz;激光等级≤1mw安全等级2级;防护等级IP66;供电10-30VDC;外形尺寸255*90*110mm;测量物体最高温度1200度","个","2","2022-06-30","炼钢厂部"]
[30,"6400600490","微波测堵仪","HMR-D","输入电压：24V；测量范围：0-100%；输出信号：4-20ma;微波源：微波芯片为原装进口。","台","1","2022-06-30","高炉"]
[31,"6600100472","测速传感器","N-12B","\"型式：旋转编码器，安装：滚筒上安装。外壳：全天候防水型\n\"","台","1","2022-06-30","烧结"]
[32,"6600400251","数字转换器","PLR-D","PLR-D转换器将获取的称重传感器检测的载荷信号和速度传感器检测的速度信号进行数字转换用以提供给积算器处理和显示。","台","1","2022-06-30","烧结"]
[33,"6400600492","振动监视器","P/N EC6652","6652 X-Y RADIAL VIBRATION MONITOR，ENTEK S/N 200903775 AB","块","1","2022-06-30","烧结"]
[34,"6600200651","电子配料皮带秤","ICS-VF4100*800-LD","皮带宽度1000mm；电机功率4Kw；量程0-100t/h;速度0.4m/S;配电机减速机","套","1","2022-06-30","烧结"]
[35,"6600200803","液晶显示智能隔离配电器","BETIC  ZNA401-PPAA/X","标准DIN导轨式，输入输出信号4-20mADC,2入2出，LED电源指示灯，24VDC供电，带电拔插接线端子，同时带有液晶显示输入输出值，厚度13mm,精度等级0.1%","件","2","2022-06-30","180厂部"]
[36,6600400247,"电磁流量计","OPTIFLUX2050CG300；","一体型:口径/连接规格:DN300:PN16:法兰/传感器外壳材质:碳钢:衬里材质:氯丁橡胶:电极材质:不锈钢316L:供电220VAC:输出4...20mA+HART:防护等级IP67:带不锈钢接地环:电气接口M20*1.5:带配对法兰及紧固","台",2,"2022-06-30","炼钢厂"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                                                                        3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年4月仪器仪表采购招标项目                                   项目编号：HGCGD22047"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}