{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7102700014,"双层卸灰阀","XJY-30","铸造 GB16490-1996驱动方式重锤式，高度1260mm,法兰300*300mm,阀体宽度700*500mm,阀板材质45Mn 阀体承受负压≥20kPa,阀体材料厚度10mm,输送量15m?/h 300*300,Hs＝1200适用温度≤300℃ 电机功率0.75KW 重量≥0.45吨","只",1,"GB16490-1996","烧结","2021-06-27"]
[2,7101600061,"气动蝶阀","D643H-2.5-300","铸钢","只",1,null,"高辅工段","2021-06-27"]
[3,7101000075,"气动调节阀","HCB-40K","DN100;PN4.0MPa；L=370；信号压力80-240KPa；工作温度-17-230℃；流量特性:等百分比；阀体材质：30","台",1,null,"高炉","2021-06-27"]
[4,7101000074,"气动调节阀","HCB-40K-200","DN200;PN4.0MPa；L=570；信号压力80-240KPa；工作温度-17-230℃；流量特性:等百分比；阀体材质：304","台",1,null,"高炉","2021-06-27"]
[5,6600300071,"电子式调节阀","ZDLM-25K","不锈钢 DN32","只",2,"GB/T12232-2005","高炉","2021-06-27"]
[6,7101800100,"气动球阀","Q641H-25P-80","铸钢 GB12237-1989","只",10,null,"高辅工段","2021-06-27"]
[7,7102600057,"DN300一次均排压阀","DN300;","压力0.25MPa;温度≤300℃;介质荒煤气;接近开关型号Ni15-M30-AZ3X;电压220V;阀门采用集中润滑;带润滑分配器;带油缸","台",1,"GB3843-2000","烧结","2021-06-27"]
[8,7101800273,"三通球阀","ZYQ3L-J20NG3/4\"","31.5MPa;介质;水乙二醇","只",1,"GB/T10886-2002","炼钢厂部","2021-06-27"]
[9,6600300158,"智能陶瓷煤流调节阀","HMTJ-3000","工作方式：气动式，环境温度：-10℃～120℃；工况压力：0～1.6MPa，基本误差：1%；回差：1%；死区：2%，防护等级IP65","台",1,null,"高炉","2021-06-27"]
[10,7102500019,"手动涡轮扇形盲板阀","F343X-16","DN400;1.6MPa;温度≤250℃;介质:天然气;材质:WCB;防爆型,带波紋节","台",1,"GB/T12237","能源厂部","2021-06-27"]
[11,7100100251,"自力式压力调节阀（阀后稳压）","V231D01  PN16 DN32","阀体材质wcB，阀芯材质304，调压范围0.1--0.6MPa，设定0.3MPa，介质氮气，常温。","台",1,"SB/T11049-2010","高辅工段","2021-06-27"]
[12,7101900059,"截止阀","HC41X-16C DN80","DN80 原厂家：上海阀门二厂","只",4,"GB/T12233-2006","89热轧","2022-06-26"]
[13,7100300400,"循环阀","VT4-ZXB65/31.5","通径：DN65；额定工作压力：PN31.5MPa；控制方式：气动","台",1,"JB/T5916-2004","89油管热处理","2021-06-27"]
[14,7101000023,"气阀","K25D-20",null,"只",6,"GB12224-1989","管加工厂部","2022-06-11"]
[15,5500800002,"电动金属硬密封耐磨蝶阀","DN600","铸钢 型号：防爆型 DN600 D943P-2.5 带电动装置 JB/T8527-1997 含硅胶密封条，耐温400℃ 启闭时间20S 金属垫600*670*10 电动装置型号 Z30-18B 电机功率 0.55KW 电压 380V 输出转矩 300N.m 输出转速 18r/min。","只",5,"JB/T18527-1997","烧结","2021-06-27","推荐品牌：上海新泰山、江苏神通、江苏辉翔特"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}