{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,13],[3,0,25,0],[3,8,25,8],[3,11,25,11],[26,0,26,8],[27,0,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年4月技改阀门采购项目                     项目编号：HGCGD22055"]
["标包","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","含税总价（元）","生产厂家","备注"]
["标包1",null,"法兰硬密封闸阀","Z41H-10C，DN300，PN1.0MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,"炼钢区域节能环保提质改造项目(HG202219)","2022-05-15"]
[null,null,"法兰硬密封闸阀","Z41H-10C，DN200，PN1.0MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",4,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰硬密封闸阀","Z41H-10C，DN100，PN1.0MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",8,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"双向硬密封法兰蝶阀","DS343H-10C，DN400,PN1.0MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢，阀轴：不锈钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"氧气专用截止阀","JYu541W-25T，DN250，PN25，","阀体材料：硅黄铜。；传动方式：手动。阀门自带旁通（外旁通结构），带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片等。配对法兰，金属缠绕式垫片及紧固件等附件均为不锈钢(06Cr19Ni10)。接管规格D273×7。设备禁油、脱脂","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"氧气专用截止阀","JY41W-25T，DN150，PN25","阀体材料：硅黄铜。；传动方式：手动。阀门自带旁通（双阀瓣内旁通结构），带配对法兰（锻钢整体制造）,紧固件及垫片等。配对法兰，金属缠绕式垫片及紧固件等附件均为不锈钢(06Cr19Ni10)。接管规格D159×6。设备禁油、脱脂。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"氧气专用截止阀","JY41W-25T，DN100，PN25","阀体材料：硅黄铜。；传动方式：手动，带配对法兰（锻钢整体制造）,紧固件及垫片等。配对法兰，金属缠绕式垫片及紧固件等附件均为不锈钢(06Cr19Ni10)。（吹扫头使用），接管规格D108×5。设备禁油、脱脂。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"煤气管道冷凝水排水器","KFII-100/100;耐压等级100kPa; ","桶体材质Q235B;钢板厚度不低于10mm;内部浮筒、紧固件材质为316L;密封材质PTFE/硅橡胶；下降管DN100带法兰;","台",2,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"普通轴向型波纹补偿器","DN400，PN1.0；工作介质：天然气和高炉煤气混合煤气，工作压力30kPa，严密性实验压力50kPa,工作温度≤100℃。轴向位移≥100mm,轴向刚度≤200N/mm，安装长度L=600m。接管尺寸D426×9，","材质材质20#，连接方式：对焊连接（接管采用机加工，外坡口）。波纹管要求液压成型，波纹管为多层结构，内层材质为254Mo，外层材质为316L，单层厚度大于1.0mm。导流筒的材质为Q235B。；连接方式焊接，接管尺寸D426×9，拉杆要求参与设备出厂前的整体液压试验，并能承受50kPa气压试验时的盲板力。","个",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰闸阀","Z41H-16C，DN400，PN1.6MPa，介质:天然气","密封材质-合金密封，压力等级：1.6MPa，阀体材质：WCB；阀体长度：406mm，带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",2,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰闸阀","Z41H-16C，DN100，PN1.6MPa，介质:混合煤气,介质温度：≤80℃","密封材质-合金密封，压力等级：1.6MPa，阀体材质：WCB；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",4,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"天然气法兰球阀","RQ41F-16C，DN150，PN1.6MPa，介质：天然气","密封材质：PTFE（特氟隆），阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"天然气法兰球阀","RQ41F-16C，DN100，PN1.6MPa，介质：天然气","密封材质：PTFE（特氟隆），阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"天然气法兰球阀","RQ41F-16C，DN80，PN1.6MPa，介质：天然气","密封材质：PTFE（特氟隆），阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",2,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"氩气截止阀","J41H-25C，DN50，PN2.5MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰手动蝶阀","D343H-16C，DN400，PN1.0MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰硬密封闸阀","Z41H-16C，DN200，PN1.6MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰硬密封闸阀","Z41H-16C，DN125，PN1.6MPa","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"内螺纹手动球阀","Q11H-16C,DN15,PN16,常温","","个",24,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰手动截止阀","J41H-25C,DN100，PN2.5MPa，介质：蒸汽，介质温度：270℃","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"法兰手动截止阀","J41H-25C,DN50，PN2.5MPa，介质：蒸汽，介质温度：270℃","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",1,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"手动截止阀","Z41H-25C,DN25,PN2.5MPa,介质：蒸汽，介质温度：270℃","密封材质：合金钢，阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",18,null,null,"2022-05-15"]
[null,null,"自由浮球式疏水阀","S41H-25C,DN25,PN25,介质：蒸汽，介质温度：270℃","阀体材质：碳钢；带配对法兰（锻钢整体制造），紧固件及垫片，供货时要求：法兰与阀体用匹配螺栓紧固连接，以便清点验收。","台",6,null,null,"2022-05-15"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年4月技改阀门采购项目           项目编号：HGCGD22055 "]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]