{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":11,"rows_kept":36}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7001200295,"五柱塞往复泵;填料环乙","5XND-315-0212-D","材质：聚四氟乙烯;原装厂家：成都西南水泵厂","件",10,"GB/T5015-2003","89油管热处理","2022-06-28"]
[2,5701300154,"联轴器","TL5","成品  8.38Kg","套",15,"JB/ZQ4729-2006","89油管热处理","2022-06-28"]
[3,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-06-28"]
[4,5602100007,"补偿器DN40","B227G35-14","4Kg;","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2022-06-28"]
[5,5602100008,"补偿器DN150","B226G45-27","12Kg;","件",4,"审核图纸","炼钢厂部","2022-06-28"]
[6,7100200112,"整流叠加板","Z4S16-2X","16通径；31.5Mpa","只",1,"DIN24 340 A型","720厂部","2022-06-28"]
[7,5500300092,"炮机破粹钎杆（SYBA43)","直径75*755","42CrMo","件",2,"GB/T6481-2002","高炉","2022-06-28"]
[8,5500300091,"炮机破粹钎杆（SYB16)","直径45*580","42CrMo","件",2,"GB/T6481-2002","高炉","2022-06-28"]
[9,5702300189,"下棒装置装配图","LD45(DJ)-070100","装配件；12.93Kg","套",1,"审核图纸","180厂部","2022-06-28"]
[10,5702300190,"换棒装置","LD45(DJ)-070200","装配件；11.65Kg","套",1,"审核图纸","180厂部","2022-06-28"]
[11,5702300191,"减速电机装配图","LD45(DJ)-020000","装配件；31.98Kg","套",1,"审核图纸","180厂部","2022-06-28"]
[12,5501000057,"制样粉碎机","FTFS-180-1型","钵体材质锰钢;装料粒度<12mm；电机功率1.1Kw","台",3,"JB/T3279-2005","高炉","2022-06-28"]
[13,5602100009,"补偿器DN125","B227G35-13","9.5Kg","件",2,"审核图纸","炼钢厂部","2022-06-28"]
[14,7501300083,"轴向内压式波纹补偿器","16CNY125X9F","配不锈钢法兰及连接密封件","只",2,"GB/T9115.1","炼钢厂部","2022-06-28"]
[15,7501300084,"轴向内压式波纹补偿器","16CNY150X9F","配不锈钢法兰及连接密封件","只",1,"GB/T9115.1","炼钢厂部","2022-06-28"]
[16,6600400248,"温湿度控制器","DWS-ZZDX-7","电源AC85/265V，50/60Hz,功率4W,工作温度0~50℃，2路加热输出负载500Ω，尺寸长112mm*宽54mm*高120mm","台",10,"JB/T 6862-1993","能源厂部","2022-06-28"]
[17,5705000001,"罗茨鼓风机(真空泵)","RRF-250V","风量79.2m3/min","台",1,"JB/T10563-2006","180厂部","2022-06-28"]
[18,7501300089,"非金属补偿器","φ1250，L=200","设计压力0.1MPa；温度不超过100℃；工作介质：空气；含密封件","套",1,"CJ/T3016.2-1994","高炉","2022-06-28"]
[19,7501300090,"非金属补偿器","长980*宽860，L=210，含密封件","设计压力0.1MPa；温度不超过100℃；工作介质：空气，","套",1,"CJ/T3016.2-1994","高炉","2022-06-28"]
[20,7500400067,"全自动清洗过滤器","ZGS814PR","水处理能力1000m3/h;进出口管径350mm;总长度3220mm;不锈钢过滤网;过滤精度1mm","套",2,"ISO-9001","炼钢厂部","2022-06-28"]
[21,7502300040,"1#机连铸火焰切割枪","YTQ-F50-1100","螺纹30*2;50*1100;长度L=1100","把",4,"JB5101-1991","炼钢厂部","2022-06-28"]
[22,7502300042,"1#机割嘴","KF19","材质:紫铜;螺纹30*2","只",30,"JB/T7950-2014","炼钢厂部","2022-06-28"]
[23,7502400018,"离心水泵 泵头","NPS300-440A","功率137KW,流量751m3/h,扬程55m,转速1480r/min.","台",2,"JB/T1050-2006","340热轧","2022-06-28"]
[24,7502400020,"离心水泵 泵头","NPS350-340B",null,"台",2,"CJ/T235-2006","340热轧","2022-06-28"]
[25,7001200033,"高压泵 电动往复泵","5XNW-20/30","流量20m/h 额定压力30Mpa 柱塞直径50","套",1,"GB/T9234-2008","340热轧","2022-06-28"]
[26,5500300105,"铁水取样器","SAF12/TC900-JN","试样尺寸：35*12mm，饱满，表面平整，无毛刺，无缩孔，测成率：96%，纸管长度：900mm","只",600,"Q/C005-2016","高炉","2022-06-28"]
[27,5501200113,"柔性传动隔振型永磁耦合器","YCL2-0022/6","φ55*112/φ55*110*73/364","套",1,"Q/320192MGNT001-2018","烧结","2022-06-28"]
[28,6000300233,"船用轴流风机","CZ-45B","功率2.2Kw;流量500;全压510Pa;频率50Hz;转速2920","台",1,"GB/T11864-2008","炼钢厂部","2022-06-28"]
[29,7001300003,"超高压清洗机","AR500","最大压力500kg/cm2;最大流量23L/min;22kw;380V","台",1,"GB/T26135-2010","89热轧","2022-06-28"]
[30,7502300041,"2#机连铸火焰切割枪","YTQ-F50-1600","螺纹32*2;50*1600;长度L=1600","把",2,"JB5101-1991","炼钢厂部","2022-06-28"]
[31,7502300043,"2#机割嘴","50F","材质:紫铜;螺纹32*2","只",10,"JB/T7950-2014","炼钢厂部","2022-06-28"]
[32,7502300056,"双介质气雾喷枪枪头","适应于621072303-03-00-2喷枪","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","只",3,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-06-28"]
[33,7502400140,"撇油机输送带","PVC平面输送带","宽600mm;周长8000mm;厚4mm;无缝接口。","根",2,"HG/T4062-2008","89油管热处理","2022-06-28"]
[34,7501300087,"金属补偿器","1698*3248L500","1698*3248;长度500mm;16.5KPa;温度≤200℃;SUS316L;两端带法兰","只",1,"GB/T12777-2008","烧结","2022-05-28"]
[35,7501300088,"金属补偿器","1198*3698L500","1198*3698;长度500mm;16.5KPa;温度≤200℃;SUS316L;两端带法兰","只",2,"GB/T12777-2008","烧结","2022-05-28"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}