{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-06-27"]
[2,6300500256,"位移监测模块","EK-C6682","EK-C6682双通道位置监测模块，可接收两个标准的电涡流传感器输入信号，监测轴端止推轴承的轴向位置，电源：220VAC",null,"个",1,"高炉","2022-06-27"]
[3,6100900115,"抽屉配电控制箱","GCK-2;带成套电器元件","抽屉配电箱尺寸46*58.5*39.5cm;编号201210118;150A交流接触器一个，线圈电压220V;125A空气开关一个;中间接触器3TH40 22-0X一个,2N0+2NC线圈电压AC220V;热继电器一个，80A-110A;保险座两个500V 32A",null,"套",1,"180厂部","2022-06-27"]
[4,6300400087,"软水控制plc","DVP30EC","输入18点、输出12点，内置电源模块  18DI－ＤＣ／１２ＤＯ－Ｒ，内配控制程序",null,"套",1,"能源厂部","2022-06-27"]
[5,6400600484,"位移传感器","RH5M0300M01R021A100","带磁环 MTS;输入电压24VDC，输出电流4－20MA 电缆长2M","DIN 32878-1993","只",2,"720厂部","2022-06-27"]
[6,6400400151,"编码器","PNM50C10-BF6XTR-4096/8192","工作电压，10-30VDC，分辨率4096P/R，消耗电流<200毫安","GB/T20281-2006","只",2,"管加工厂部","2022-06-27"]
[7,4100700189,"电阻","RX-10W-51Ω","阻值，51欧姆，功耗10瓦，精度范围，±5%","GB/T 11210-1989","只",5,"管加工厂部","2022-06-27"]
[8,4100700190,"电阻","RX-200W-51Ω","阻值，51欧姆，功耗200瓦，精度范围，±5%","GB/T 11210-1989","只",5,"管加工厂部","2022-06-27"]
[9,6400600481,"位移传感器","BTL7-V50T-M0200-C003","量程200mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带磁环。","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-06-27"]
[10,6400600482,"位移传感器","BTL7-V50T-M0100-C003","量程100mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带磁环。","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-06-27"]
[11,6400300235,"接近开关","NJ1,5-8GM-N-Y18488","开关功能: 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M8, 结构类型: 圆柱形，螺纹, 系列: 圆柱形; 防护等级: IP67, 材料: PUR.","GB/T14048.10-2008","只",10,"管加工厂部","2022-06-27"]
[12,6100600286,"直流熔断芯","KHD1-160A/1000V","DC.160A/1000V","GB13539","个",50,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[13,6600400243,"高速电流采集器","HJ3526RMS","电源DC24V;输入AC 0-10A;输出DC4-20mA","HJ477-2009","个",3,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[14,6600400244,"高速电压采集器","HJ3520RMS","电源DC24V;输入AC 0-100V;输出DC4-20mA","HJ477-2009","个",3,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[15,6600400245,"信号隔离器","WS15242","电源DC24V;IN 0~±10mA;OUT 0~±10mA","ISO9001","个",6,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[16,4100500397,"转换开关","LW39-16A-3KC-11111/3","5档","GB/T 8946-2013","个",4,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[17,6400300236,"限位开关","1LS19-J","3A-240VAC AC15,0.4A-30VDC DC-12","JB/T5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[18,4100600062,"声光报警灯","LTE-6101J","电压:AC36V   颜色:红色","GB/T14048","只",5,"180厂部","2022-06-27"]
[19,4100400271,"工业航空插头插座","SF-044带插头、暗装插座","380V; 125A-6h;防护等级IP67;材质防水防尘防阻燃",null,"套",6,"180厂部","2022-06-27"]
[20,4100400270,"航空插头","10SL-4S","直型插头;2芯;铝合金壳体;防水",null,"个",20,"180厂部","2022-06-27"]
[21,6100600268,"熔断器","PC27UD31C15CP50","3100VAC;1500A;Ferraz Shawmut",null,"个",2,"720厂部","2022-06-27"]
[22,6200200848,"绕线电机调速控制器","ATA QB-R7-100S；","三相供电：380VAC （-20%~ 10%） 50HZ；控制电源：单相220V AC 50HZ； 额定电流：（A）：100A；晶闸管：换向档位：1 档：5~20%可 设，默认 10%； 2 档：5~40%可 设，默认 20%； 3 档：5~50%可 设，默认 10%； 4 档：100%固定。保护：1 RST 输入相序错 误/不平衡保护； 2 输出三相不平 衡、缺相保护； 3 过流保护； 4 过热保护","ISO9001:2000idtGB/T19001:2000","套",1,"高炉","2022-06-27"]
[23,6200200849,"绕线电机调速控制器","ATA QB-R7-100P；","三相供电：380VAC （-20%~ 10%） 50HZ；控制电源：单相220V AC 50HZ； 额定电流：（A）：100A；晶闸管：换向档位：1 档：5~20%可 设，默认 10%； 2 档：5~40%可 设，默认 20%； 3 档：5~50%可 设，默认 10%； 4 档：100%固定。保护：1 RST 输入相序错 误/不平衡保护； 2 输出三相不平 衡、缺相保护； 3 过流保护； 4 过热保护","ISO9001:2000idtGB/T19001:2000","套",1,"高炉","2022-06-27"]
[24,6200200850,"绕线电机调速控制器","ATA QB-R7-37P；","三相供电：380VAC （-20%~ 10%） 50HZ；控制电源：单相220V AC 50HZ； 额定电流：（A）：37A；晶闸管：换向档位：1 档：5~20%可 设，默认 10%； 2 档：5~40%可 设，默认 20%； 3 档：5~50%可 设，默认 10%； 4 档：100%固定。保护：1 RST 输入相序错 误/不平衡保护； 2 输出三相不平 衡、缺相保护； 3 过流保护； 4 过热保护","ISO9001:2000idtGB/T19001:2000","套",1,"高炉","2022-06-27"]
[25,6100300282,"户外防雨智能光控开关","ZYT26GK","\"五种光控模式感光范围可调；系统延时0~ 10分钟；PC阻燃材料；电源电压90~250VAC/DC50Hz/60Hz；照度范围0 .5Lux~5KLx；环境温度-10~50°C (但不凝霜)；环境湿度<85%PH25°C；防护等级IP55\n\n\n\n\n\n\n\n\"","NB/T 10290-2019","只",50,"能源厂部","2022-06-27"]
[26,6400600485,"电流传感器","LS02","电流测量范围50-500A","GB/T5973-2006","台",2,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[27,6000300218,"电机综合保护器","QML1","电源电压220VAC;50/60HZ;电源电压允许波动范围85%-110%;电流显示精度5%;电流测量范围10-3000A;触点容量2A/220VAC","GB3811-2008","台",2,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[28,6400200099,"四发一收固定反馈控制器","HK-FKGD40-PA","四个发射器发射，一个接收器接收，工作电压：AC220V;频率：420-450可选;视距5km;输出方式:无源常开/常闭输出","德国IEC947","台",6,"340热轧","2022-06-27"]
[29,6300500229,"网卡","20-750-ENETR","PowerFlex 753系列变频器以太网卡","德国IEC947","个",2,"89油管车丝委外","2022-06-27"]
[30,5300101049,"限重器显示屏","QCX-2B","10t","GB12602","件",3,"219厂部","2022-06-27"]
[31,6300700039,"遥控器","接收端F21-E1 RX","0470 FCC  TELECRANE","TB/T2654-1995","台",1,"89油管车丝委外","2022-06-27"]
[32,6100900046,"电屏组 箱体","976*696*560","带20个520-T 2V/500Ah电瓶及充放电联接器","GB/T22473-2008","组",4,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[33,6200200748,"逆变器","20G14NC456JN0NNNNN","250kw（重载200kw），电流456安，直流供电，配20-HIM-A6，20-750-2262C-2R,20-750-PBUS",null,"台",2,"720厂部","2022-06-27"]
[34,6300200175,"PLC模块","1769-OB32","供电电压;24VDC;   点数;继电器输出32点;   AB","IEC61508","块",2,"高炉","2022-06-27"]
[35,6300300146,"控制模块","1756-CN2R","AB；","IEC61508","块",1,"高炉","2022-06-27"]
[36,6300100116,"CPU模块","1756-L72","AB；","IEC61508","块",1,"高炉","2022-06-27"]
[37,6300700061,"操作屏","smart700iev3(含程序及调试)","电压DC24V，RS422/RS485，USB","IEC61508","块",1,"高炉","2022-06-27"]
[38,6100900125,"PLC电气控制箱","QRSBDDZN-S72-TF","PLC西门子S7、含操作程序，含远程输出信号、人机交换界面","JB/T8219-1999","台",1,"烧结","2022-06-27"]
[39,6200100090,"变频器","CS710-4T30GB","30KW","EN61800-3","台",1,"高炉","2022-06-27"]
[40,6400400152,"增量型编码器","I58S/SJG001","供电5-30VDC 外壳直径58mm.安装厚度86mm,防护等级IP64，轴径10MM，脉冲数：:6000","EN61800-3","台",1,"高炉","2022-06-27"]
[41,6400400125,"绝对值编码器","AVM58N-011K1R0GN-1213","SSI接口，格雷码，8192PPR,4096圈","DIN 32878-1993","只",1,"180厂部","2022-06-27"]
[42,6100300284,"时控开关","SX102L","工作电压：3*380VAC±15%;50-60HZ;控制负载≤4KW三相（阻性）;控制电流：3*16A","GB/T14536.1","个",30,"180厂部","2022-06-27"]
[43,6100300283,"万能式断路器","CW2-6300","额定绝缘电压1000V;额定工作电压400V;额定冲击耐受电压12KV;额定电流5000A;额定频率50/60HZ;分励脱扣器电压230V","GB14048.2","台",1,"180厂部","2022-06-27"]
[44,6200200853,"调压调速装置","THYROMAT 10BCCT30A 380BNZ-A","供电电压380-415v;3相50Hz;控制电压220v;单相50Hz;额定电流30A;平移机构应用","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[45,6200200854,"调压调速装置","THYROMAT 10BCCH500A 380BPZ-A","供电电压380-415v;3相50Hz;控制电压220v;单相50Hz;额定电流500A;起升机构应用","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[46,6000300232,"多合一智能电动机转子控制器","RSC1-M1-400/R1-3","转子额定开路电压≤AC500v;用于三相交流电动机3段转子电阻器的控制","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[47,6100700018,"中频互感器","ZPV1512","输入电压24V;输出频率150-250Hz","GB/T3235-1999","只",3,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[48,6000300233,"船用轴流风机","CZ-45B","功率2.2Kw;流量500;全压510Pa;频率50Hz;转速2920","GB/T11864-2008","台",1,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[49,6000300229,"热敏电阻式电机保护器","3RN1010-1CM00","线圈电压220V-240V","德国IEC947","个",2,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[50,6300500265,"串口卡","MOXA CP-118U","8口RS-232/422/485多串口卡","IEC61000-4-2","只",2,"炼钢厂部","2022-06-27"]
[51,6100100203,"数字式变压器保护装置","PST-1202A","人机模块：5.05、差动模块13：3、高压侧HB3：2.2、低压侧HB4：2.2","GB/T19262003","台",1,"能源厂部","2022-06-27"]
[52,6100100205,"数字式线路保护测控装置","PSL641UX","\"适用于 110kV 以下电压等级的非直接接地或者小电阻接地系统的地方电力及\n工业系统。\"","GB 14898.27-2008","台",4,"能源厂部","2022-06-27"]
[53,6300700062,"触摸屏电脑","QY-P150-H/I7-7500U","I7-7500U/4G/2*RJ-45/4*USB/4*RS232+2*(RS232/422/485)/可选 9-36V；网口：2 个 intel 千兆以太网；串口： 6 个 RS232/2 个 RS(422/485)；类型：电容式；安装方式： 面板嵌入式，配合支架可 VESA 安装；电源输入：9～36V 直流电源；总体尺寸：390*300*50mm；功率：20W","IEC947","台",2,"管加工厂部","2022-07-27"]
[54,6200200596,"电流互感器","LMK-0.66","200/0.5",null,"个",10,"340热轧","2022-07-12"]
[55,6200200856,"控制柜散热风机","SK 3323 100","220V;50/60Hz;0.12/0.11A;19/18W;Faor-Nr：048301；厂家：RITTAL","GB14711-2006","台",15,"340热轧","2022-06-27"]
[56,6200200857,"控制柜散热风机","SK 3327100","230V;50/60Hz;0.65/0.95A;155/212W;Faor-Nr：026261；厂家：RITTAL","GB14711-2006","台",5,"340热轧","2022-06-27"]
[57,6100300285,"三相可调倒计时断路器","XY47-63","倒计时范围：1分钟-99.99小时，机械调节，LED时间显示，误差1S，三相380V，电流63A，导轨安装，尺寸：93*90mm,有短路、过载保护、防误触、记忆功能","GB 10963.1","只",80,"340/219","2022-06-27"]
[58,6200300089,"电子万用炉","双联1KW","炉径20厘米，频率50HZ，温度0到300度；双联1KW电子万用炉；","GB/T223","个",6,"检验检测中心","2022-06-27"]
[59,6200100035,"直流调速装置","DCM-CON70-V 0","四相限控制 带profibus-dp通讯板 小装置控制大功率晶闸管整流装置 带励磁控制单元220V,39A 晶闸管主回路直流输出电压DC850V 额定输出直流电流3162A，直流电机带编码器速度反馈，可弱磁升速。",null,"套",1,"219厂部","2022-08-11"]