{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":62,"n_cols":13,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,12],[58,0,58,8],[59,0,59,8],[60,0,60,8],[61,0,61,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                            （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年6月机械备件采购项目                     项目编号：HGCGD22069"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,7102600057,"DN300一次均排压阀","DN300;","压力0.25MPa;温度≤300℃;介质荒煤气;接近开关型号Ni15-M30-AZ3X;电压220V;阀门采用集中润滑;带润滑分配器;带油缸","台",1,"GB3843-2000","烧结","2022-07-27"]
[2,7501300089,"非金属补偿器","φ1250，L=200","设计压力0.1MPa；温度不超过100℃；工作介质：空气；含密封件","套",1,"CJ/T3016.2-1994","高炉","2022-07-27"]
[3,7501300090,"非金属补偿器","长980*宽860，L=210，含密封件","设计压力0.1MPa；温度不超过100℃；工作介质：空气，","套",1,"CJ/T3016.2-1994","高炉","2022-07-27"]
[4,6600300158,"智能陶瓷煤流调节阀","HMTJ-3000","工作方式：气动式，环境温度：-10℃～120℃；工况压力：0～1.6MPa，基本误差：1%；回差：1%；死区：2%，防护等级IP65","台",1,null,"高炉","2022-07-27"]
[5,5501700003,"堆取料机;斗轮机构轴承座","D223A-11.0","ZG35 孔径50，轴向孔距145，径向孔距530，座低平面与孔中心线夹角5°侧端盖带注油孔M10","件",2,null,"原料工段","2022-09-10"]
[6,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-07-27"]
[7,7101000065,"偏心旋转控制阀","MaxFlo4;DN150;PN40;Positioner Model:Logix 500 series","气关式","台",1,"EN 1092-1","炼钢厂部","2022-07-27"]
[8,6000200284,"空气压缩机","HW15012",null,"台",1,"GB/T27883-2011","720厂部","2022-07-27"]
[9,7001100001,"气动柱塞泵","No:222833","100m3/h，H=10m，配管102mm长30M,GB/T2469-2009","台",1,"GBT10886-2002","340热轧","2022-07-27"]
[10,5705000001,"罗茨鼓风机(真空泵)","RRF-250V","风量79.2m3/min","台",1,"JB/T10563-2006","180厂部","2022-07-27"]
[11,5400100044,"离心式空压机 中间冷却器","FS-ELLIOTT 260","铆焊 材质：管道为紫铜，翅片为铝 耐压大于1.6Mpa 耐温大于250℃ 冷却气量大于300m3/min 冷却出口温度<52℃","台",1,"JB/T10598","能源厂部","2022-07-27"]
[12,5300400266,"双向可逆皮带机校正器（槽式）","JHYJZP1200AD-B  带宽1200","露天双向可逆，包胶花纹主辊D159/d133×465，主托辊辊面衬胶采用复合聚氨脂材料，具有防冻、防滑、防脱落及耐磨性能，且满足当地气候温度，托辊具有防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大，带宽1200，长1600×宽385×高530；不损伤皮带，表面胶层硬度不得低于60～70°(邵氏A型硬度)，质保期三年，质保期内无需更换任何配件。","套",1,"ZL202020201838.8","高辅工段","2022-07-27"]
[13,5300400267,"双向可逆皮带机校正器（返式）","JHYJZP1200BD-B   带宽1200","露天双向可逆，包胶花纹主辊D180×1240，主托辊辊面衬胶采用复合聚氨脂材料，具有防冻、防滑、防脱落及耐磨性能，且满足当地气候温度，托辊具有防尘、防水，动作灵敏可靠，无噪音，调偏幅度大， 带宽1200，长1680×宽400×高500；不损伤皮带，表面胶层硬度不得低于60～70°(邵氏A型硬度)，质保期三年，质保期内无需更换任何配件。","套",1,"ZL202020201838.8","高辅工段","2022-07-27"]
[14,4201300040,"滚珠丝杆","GQ50-08-470-654-P4-FYND","GCr15","套",1,"GB/T17587.3-1998","180厂部","2022-07-27"]
[15,7502300056,"双介质气雾喷枪枪头","适应于621072303-03-00-2喷枪","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","只",3,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-07-27"]
[16,6300500265,"串口卡","MOXA CP-118U","8口RS-232/422/485多串口卡","只",2,"IEC61000-4-2","炼钢厂部","2022-07-27"]
[17,5723700002,"密封单向阀组阀座","MDXFZB20.15-VS","材质0Cr18Ni9Ti; 1.3kg;","件",4,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2022-07-27"]
[18,5723700003,"增压单向阀组阀芯","ZDXFZB20.100-VC","材质0Cr18Ni9Ti;   1.4kg;","件",4,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2022-07-27"]
[19,5723700004,"增压单向阀组阀座","ZDXFZB20.100-VS","材质0Cr18Ni9Ti;   2.2kg;","件",4,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2022-07-27"]
[20,5500800036,"双轴复式螺旋搅拌加湿机","LTJDST-40","带电机、减速机，电机功率30KW；旋转式喷嘴，每个喷嘴安装有不锈钢球阀；螺旋叶片与轴连接采用M16不锈钢螺杆连接，壳体：材质 Q345B，厚度10mm，叶片: 铸钢锰 13，母叶片厚度不小于 12mm，可拆卸桨叶厚度 24mm 叶片","台",1,"JB/T5000.3-2007","高炉","2022-07-27"]
[21,5502000023,"声波清灰器","LTQ-75","基本频率75-95Hz,声强≥145dB,作用范围≤6M，长度≤15M，1、声能器：采用304不锈钢材质2、声波膜片：采用进口钛合金 3、导波筒组件：采用耐腐蚀合金结构钢材质，耐温、防腐性能，重量135kg","个",1,null,"高辅工段","2022-07-27"]
[22,7502500094,"离心风机","9-26-5A","流量42.93~67.62m3/h，全压5190~6035pa,转速2900r/min,电机功率18.5Kw","台",1,"JB/T10563-2006","烧结","2022-06-27"]
[23,6700200008,"砂带磨样机","MY-200","/","台",1,null,"检验检测中心","2022-07-27"]
[24,7101600168,"气动控制阀门","D376XE73;OMAL","DN125;OMAL;带执行器","台",1,"ISO5211","89油管车丝委外","2022-07-27"]
[25,7001400006,"气动隔膜泵","66605J-344","英格索兰ARO;耐腐蚀介质;最大工作压力100psi;泵送介质最高温度220℃；进气口尺寸为1/2英寸;膜片材质为PTFE;","件",1,"NACE MR0175/ISO 15156-3 CIR 2-2013","检验检测中心","2022-07-27"]
[26,7001500009,"耐高温微型真空泵","FAA4002-12V","流量：2 L/min 真空度70kPa 最大输出压力：40kPa,额定电压12 VDC","套",2,"GB/T 13929-92","检验检测中心","2022-07-27"]
[27,5701900190,"3#水压增压器","18Q00601.04.01","φ300/φ140-800;2000kg;原制作厂家:宁波骏嘉","件",1,"审核图纸","89油管热处理","2022-07-27"]
[28,5601700022,"拖链","TL180III-R450*510*8640","支撑板宽度510mm:节数48;附订货图","件",2,"JB/T6608-1993","炼钢厂部","2022-07-27"]
[29,5713700093,"拖链","02690045DR5005ME053-34；1600Kg；",null,"件",1,"审核图纸","720厂部","2022-07-27"]
[30,5300300858,"干燥塔排污管接头","GK1C型，JKG-2","长53 M26","个",10,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-07-27"]
[31,5300800024,"标准道闸八角杆","黄色  八角型   T5高硬度铝合金材质  已打孔  表面烤漆工艺 高亮反光贴  防雨水耐腐  前后防尘盖  结合部内部六角实木填充","规格：100*500MM  杆厚 ：1-1.2MM  长度 ：6米","根",15,null,"保卫处","2022-07-27"]
[32,5300800025,"百胜道闸BS-306","型号：BS-306  闸杆类型：直杆  栅栏杆 折臂杆 尺寸：348*268*1050mm   闸杆中心高度：930mm  功率：120W","工作电压：AC220v  颜色：黄色  闸杆起落时间：6秒、3秒、1.5秒（可选）","台",2,null,"保卫处","2022-07-27"]
[33,5400200038,"声波清灰清堵器专用膜片","LTQ-MP-100","优质钛合金","片",8,"GB/T3621-2007","能源厂部","2022-07-27"]
[34,5501000071,"减震弹簧","TTHBS-350-4","材质：65Mn 240*20","只",20,"Q/LMJ016-2007","高辅工段","2022-07-27"]
[35,5501000072,"烧结筛筛板","TTHBS-350-2","单层双面悬臂棒条    材质：55CrSi","套",2,"JB5015-1985","高辅工段","2022-07-27"]
[36,5602600063,"超音速割嘴","GKSD5-10;Φ3.0","天然气;连接螺纹30*2;喉径3.0;切割速度100-600mm/min;割缝宽度3.5-8mm;切割厚度≤500mm","只",100,"GB5108-1985","炼钢厂部","2022-07-27"]
[37,5603200036,"螺旋输送机","LS315U","长度6.2米;带减速机和电机B3-23-5.5Kw","台",1,"JB/T7679-1995","炼钢厂部","2022-07-27"]
[38,5700400756,"缓冲器","YF0171-4","成品；76.2kg","件",2,"审核图纸","89热轧","2022-08-26"]
[39,5712300076,"混合煤气直焰烧嘴芯嘴","LBT1000Kw","405m3/h 嘴前压力4KPa 煤气管外径108mm","只",10,"GB/T3098.6-2000","340热轧","2022-09-10"]
[40,5712300077,"混合煤气直焰烧嘴芯嘴","LBT1500Kw","586m3/h 嘴前压力4KPa 煤气管外径108mm","只",16,"GB/T3098.6-2000","340热轧","2022-09-10"]
[41,5723700005,"阀芯","ShV-VC","材质0Cr18Ni9Ti;     0.6kg;","件",10,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2022-08-26"]
[42,5723700006,"阀座","ShV-VS1","材质0Cr18Ni9Ti; 0.8kg;","件",10,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2022-08-26"]
[43,5723700007,"阀座","SFA9.120-08","材质0Cr18Ni9Ti; 0.7kg;","件",10,"GB/T24588-2009","管加工厂部","2022-08-26"]
[44,6600300167,"电动调节阀","RXDF-1v PN40 DN65","公称压力：4.0MPa，通径65mm，阀体材质：ZG230-450,滤芯材质OCr 18Ni 9,带配套电动执行机构","台",1,"TS-2743018-2022","能源厂部","2022-07-27"]
[45,7001600002,"气动开关蝶阀","Z011-A-PN6-DN350","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM;连接方式;对夹;阀板工作压力;6bar","只",2,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2022-07-27"]
[46,7101600217,"气动开关蝶阀","Z011-A-PN16-DN250","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM;连接方式;对夹;阀板工作压力;16bar","只",2,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2022-07-27"]
[47,7101600218,"气动开关蝶阀","Z011-A-PN16-DN300","阀体材质:球墨铸铁GGG-40;阀板材质;不锈钢1.4408;阀杠材质;2Cr13;阀座密件;EPDM;连接方式;对夹;阀板工作压力;16bar","只",3,"GB/T8100-2006","炼钢厂部","2022-07-27"]
[48,7102000077,"控制阀","301K-7317RB","口径4\"×4\";公称压力HC PN1.6MPA;额定CV1100;流量特性ON-OFF;行程90DEG;阀体A216-WCB;阀板SUS316 BUFF;阀座MTFE.C;工作温度-5~200℃;驱动源400KPA;范围DC 24V;动作RA;气缸型号7317RB4PN;电磁阀G551A001MS;限位APL-310N","台",1,"GB/T4213-2008","炼钢厂部","2022-07-27"]
[49,7500300015,"列管式冷却器","GLC2-1.7","换热面积1.7m2 ;工作压力1.6MPa","台",2,"JB/T4715-1992","管加工厂部","2022-07-27"]
[50,7500300028,"列管式冷却器","GLC3-7",null,"台",2,null,"219厂部","2022-07-27"]
[51,7502300044,"1#机分体点火枪","DHQ304-L280","材质304不锈钢;接口方式M14*1.5","把",2,"JB5101-1991","炼钢厂部","2022-07-12"]
[52,7502500095,"离心风机","LS-38","风量1720-3000m3/h  压力150-300Pa 电机型号YE2-90S-4 380V 1.1Kw 1400r/min 常州市凯聚通风机械有限公司","台",1,"GB-3452.1-1992","219厂部","2022-07-27"]
[53,5714100051,"喂料器拖链","0102043-59.008","部件 550Kg","根",1,null,"720厂部","2022-09-10"]
[54,5702800033,"顶杆小车拖链","Z0745.05.08.00g1","IGUS","件",1,null,"89热轧","2022-08-11"]
[55,7100100251,"自力式压力调节阀（阀后稳压）","V231D01  PN16 DN32","阀体材质wcB，阀芯材质304，调压范围0.1--0.6MPa，设定0.3MPa，介质氮气，常温。","台",1,"SB/T11049-2010","高辅工段","2022-07-27"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":22,"n_cols":4,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,6,0],[3,3,6,3],[7,0,17,0],[7,3,17,3],[18,0,18,3],[19,0,19,3],[20,0,20,3],[21,0,21,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年6月机械备件采购项目                     项目编号：HGCGD22069"]
["偏离类型","序号","招标内容","偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":10}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容有序对应填写，后在偏离内容栏中按序号顺序填写准确清楚。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容填写”无”。如有偏离先按序号和招标内容（物料描述、标准、交货期等内容）有序对应填写，后在偏离内容栏中按对应序号顺序填写准确清楚。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":4,"n_cols":1,"rows_kept":4,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[3,0,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]