{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6}
["标包号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6000400070,"电磁搅拌器","DJMR-330S","频率2-16Hz;电流500A;冷却水流量15t/h;视在功率;7329KVA，重量785Kg","台",1,"Q/JA001-1999","炼钢厂部","2022-07-27"]
[2,6100900059,"无触点停电保持柜","LMOBM-200/20-C-UPS-T","进线AC380，输出直流电压DC220V,采用恒电流控制，输出电流可调,最大220A，停电保持时间20MIN，控制器S7-200,电器元件为Schneider","台",1,"JB/T8680-2008","炼钢厂部","2022-07-27"]
[3,4100400039,"电缆卷筒","DF100/20-45/35-8/8","容量100A 8通道 电缆长度20米","台",1,"JT/T806.4-2011","炼钢厂部","2022-08-11"]
[4,4100400041,"电缆卷筒","JTA100-20-2","容量100A 电缆长度20米2通道","台",1,"JT/T806.4-2011","720厂部","2022-08-11"]
[5,4100400046,"电缆卷筒弹簧","1.6*80*16400","1.6*80*16400","只",4,null,"炼钢厂部","2022-09-10"]