{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6600400248,"温湿度控制器","DWS-ZZDX-7","电源AC85/265V，50/60Hz,功率4W,工作温度0~50℃，2路加热输出负载500Ω，尺寸长112mm*宽54mm*高120mm","JB/T 6862-1993","台",10,"能源厂部","2022-08-11"]
[2,6000400019,"分合闸线圈","220VDC","140Ω±8% ALSTOM 49.102.110-23/33","GB/T7095-2008","只",5,"炼钢厂部","2022-07-12"]
[3,6000400020,"合闸电磁铁","220VDC 205Ω",null,"GB14048.4-93","只",10,"炼钢厂部","2022-07-12"]
[4,6400600059,"传感器","PRT08-1.5D0",null,null,"只",10,"炼钢厂部","2022-07-12"]
[5,6400400007,"增量编码器","DGS60-G4B04096 德国IEC947","电源电压DC10-30V，脉冲数1024个/圈","德国IEC947","只",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[6,6400600004,"温度控制器","ETS1701-100-000+TFP100+保护套",null,"ISO9001","只",2,"管加工厂部","2022-07-12"]
[7,6400100016,"热探转换器","BTE-FMD85","24VDC/1.5W 序列号2188014F BLOCK","GB/T 18901.1-2002","个",3,"720厂部","2022-07-12"]
[8,6400200015,"对射式光电开关","WS/WE100-P1439","10-30VDC :高开关频率：1000/s 响应时间：0.5ms","GB/T14048.10-2008","只",15,"180厂部","2022-07-27"]
[9,6400200005,"称重测长用对射式光栅;发送","WS100-D1032 SICK","DC24V","GB/T14048","只",4,"180厂部","2022-08-11"]
[10,6400200004,"称重测长用对射式光栅 接受","WE100-P1432","额定电压220V:PNP:触点 常开:材质 不锈钢:防护等级：IP67","GB/T14048","只",8,"180厂部","2022-08-11"]
[11,7502500028,"轴流风机","150FZY2-S","65W","GB/T13933-2008","台",5,"219厂部","2022-07-12"]
[12,6300700001,"微电脑时控开关","KG316T（220V/20A)",null,"IEC255","个",6,"219厂部","2022-08-11"]
[13,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-08-11"]
[14,6300500256,"位移监测模块","EK-C6682","EK-C6682双通道位置监测模块，可接收两个标准的电涡流传感器输入信号，监测轴端止推轴承的轴向位置，电源：220VAC",null,"个",1,"高炉","2022-08-11"]
[15,6100900115,"抽屉配电控制箱","GCK-2;带成套电器元件","抽屉配电箱尺寸46*58.5*39.5cm;编号201210118;150A交流接触器一个，线圈电压220V;125A空气开关一个;中间接触器3TH40 22-0X一个,2N0+2NC线圈电压AC220V;热继电器一个，80A-110A;保险座两个500V 32A",null,"套",1,"180厂部","2022-08-11"]
[16,6400600484,"位移传感器","RH5M0300M01R021A100","带磁环 MTS;输入电压24VDC，输出电流4－20MA 电缆长2M","DIN 32878-1993","只",2,"720厂部","2022-08-11"]
[17,6400300235,"接近开关","NJ1,5-8GM-N-Y18488","开关功能: 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M8, 结构类型: 圆柱形，螺纹, 系列: 圆柱形; 防护等级: IP67, 材料: PUR.","GB/T14048.10-2008","只",10,"管加工厂部","2022-08-11"]
[18,4100500397,"转换开关","LW39-16A-3KC-11111/3","5档","GB/T 8946-2013","个",4,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[19,6400300236,"限位开关","1LS19-J","3A-240VAC AC15,0.4A-30VDC DC-12","JB/T5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[20,4100600062,"声光报警灯","LTE-6101J","电压:AC36V   颜色:红色","GB/T14048","只",5,"180厂部","2022-08-11"]
[21,6100300282,"户外防雨智能光控开关","ZYT26GK","\"五种光控模式感光范围可调；系统延时0~ 10分钟；PC阻燃材料；电源电压90~250VAC/DC50Hz/60Hz；照度范围0 .5Lux~5KLx；环境温度-10~50°C (但不凝霜)；环境湿度<85%PH25°C；防护等级IP55\n\n\n\n\n\n\n\n\"","NB/T 10290-2019","只",50,"能源厂部","2022-08-11"]
[22,6400200099,"四发一收固定反馈控制器","HK-FKGD40-PA","四个发射器发射，一个接收器接收，工作电压：AC220V;频率：420-450可选;视距5km;输出方式:无源常开/常闭输出","德国IEC947","台",6,"340热轧","2022-08-11"]
[23,6300700061,"操作屏","smart700iev3(含程序及调试)","电压DC24V，RS422/RS485，USB","IEC61508","块",1,"高炉","2022-08-11"]
[24,6200100090,"变频器","CS710-4T30GB","30KW","EN61800-3","台",1,"高炉","2022-08-11"]
[25,6400400152,"增量型编码器","I58S/SJG001","供电5-30VDC 外壳直径58mm.安装厚度86mm,防护等级IP64，轴径10MM，脉冲数：:6000","EN61800-3","台",1,"高炉","2022-08-11"]
[26,6100300284,"时控开关","SX102L","工作电压：3*380VAC±15%;50-60HZ;控制负载≤4KW三相（阻性）;控制电流：3*16A","GB/T14536.1","个",30,"180厂部","2022-08-11"]
[27,6100300283,"万能式断路器","CW2-6300","额定绝缘电压1000V;额定工作电压400V;额定冲击耐受电压12KV;额定电流5000A;额定频率50/60HZ;分励脱扣器电压230V","GB14048.2","台",1,"180厂部","2022-08-11"]
[28,6200200854,"调压调速装置","THYROMAT 10BCCH500A 380BPZ-A","供电电压380-415v;3相50Hz;控制电压220v;单相50Hz;额定电流500A;起升机构应用","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[29,6000300232,"多合一智能电动机转子控制器","RSC1-M1-400/R1-3","转子额定开路电压≤AC500v;用于三相交流电动机3段转子电阻器的控制","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[30,6300700062,"触摸屏电脑","QY-P150-H/I7-7500U","I7-7500U/4G/2*RJ-45/4*USB/4*RS232+2*(RS232/422/485)/可选 9-36V；网口：2 个 intel 千兆以太网；串口： 6 个 RS232/2 个 RS(422/485)；类型：电容式；安装方式： 面板嵌入式，配合支架可 VESA 安装；电源输入：9～36V 直流电源；总体尺寸：390*300*50mm；功率：20W","IEC947","台",2,"管加工厂部","2022-08-11"]
[31,6200200596,"电流互感器","LMK-0.66","200/0.5",null,"个",10,"340热轧","2022-08-11"]
[32,6300700039,"遥控器","接收端F21-E1 RX","0470 FCC  TELECRANE","TB/T2654-1995","台",1,"89油管车丝委外","2022-08-11"]
[33,6200300089,"电子万用炉","双联1KW","炉径20厘米，频率50HZ，温度0到300度；双联1KW电子万用炉；","GB/T223","个",6,"检验检测中心","2022-08-11"]
[34,6200100035,"直流调速装置","DCM-CON70-V 0","四相限控制 带profibus-dp通讯板 小装置控制大功率晶闸管整流装置 带励磁控制单元220V,39A 晶闸管主回路直流输出电压DC850V 额定输出直流电流3162A，直流电机带编码器速度反馈，可弱磁升速。",null,"套",1,"219厂部","2022-08-11"]
[35,5300300857,"微机显示屏","MT510TV4CN  S/N  08030364","直流24V","JB/T2785-2010","个",1,"物流中心","2022-08-11"]
[36,6000300168,"电机保护器","SOCK-IM","AC245V,保护功能：过流，欠电流，缺相，不平衡，堵转，短路。逆相，接地；通讯方式4~20mA",null,"台",1,"89油管车丝委外","2022-08-11"]
[37,6000300223,"不锈钢电阻器","RVY34-J160L-6/1H","每相电阻Ra=Rb=Rc=1.420Ω","JB6319-2010","套",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[38,6100100204,"进线电抗器","BZC2748435","容量59.72KVar 三相1200A，0.044mH,相电压降16.6V，重量216Kg，外形尺寸：长*宽*高=520*360*530，底角尺寸：长*款=300*320","GB/T1094.6-2011","台",1,"219厂部","2022-08-11"]
[39,6100100206,"输入电抗器","AKSG-625A/5V","额定电流：625A；额定电压：690Vmax；绝缘等级：F级；电感量：0.0255mH；相数：3相；冷却方式：AN","JB5346 IEC289","台",1,"180厂部","2022-08-11"]
[40,6100200051,"熔断器隔离开关","QCB;NH3","630A;690V;固定式安装（上下接线）;wohner","IEC 60947-3","个",1,"180厂部","2022-08-11"]
[41,6100900128,"控制屏","HSF-10T-3-EX","控制屏含TSF-260A-5BH主钩一体化无触点正反转装置;TSF-80A-3PF大车一体化无触点正反转装置;TSF-40A-3PF小车一体化无触点正反转装;控制电源36V;主电源380V;带缺相过载短路保护;配FX21-E18遥控器一套","JB/T8680-2008","台",2,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[42,6200200129,"变频器","20F1ANC456AA0NNNNN AB","输入电压：400V交流 输入电流：446.7A 输入频率：三相，50HZ：输出电压：0-400V 输出电流：456A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载：280KW","IEC61800","台",1,"管加工厂部","2022-10-10"]
[43,6200300091,"交流稳压电源","TND1-5型","输入交流电压160V-250V,输出交流电压220V±4V;输出电流23A; 输出功率5KW;调整时间：≤3S","JB/T-10089-2001","台",1,"检验检测中心","2022-07-27"]
[44,6300100117,"PLC逻辑可控模块","GDPLC-TDBC","抗干扰，使用寿命长。内装优化程序；输入12点，输出8点10A继电器常开触点；带2路高速脉冲输入2AD,带2路模拟量输入2AD，带485、422双通讯接口，支持GX编程软件。工作电源DC24V，采用高性能工业级芯片设计，可适应高电磁干扰的工作环境。","IEC61508","只",1,"管加工厂部","2022-08-26"]
[45,6300200177,"Flex I / O隔离式输入/输出模拟模块","1794-IF2XOF2I","输入电流端子 4-20mA;输入电压端子 +/- 10V;FlexBus电流 50毫安;产出 2隔离;输出电流端子 4-20mA;输出电压端子 +/- 10V","IEC61508","只",2,"管加工厂部","2022-08-26"]
[46,6300700065,"触摸屏","QY-F150-HV","高精度电容式；250 克力度，5000 万次；响应时间：<5ms；通讯接口：RS232/USB(可选）；安装方式：配合支架可 VESA 安装；电源输入： 12V 直流电源（可选6-30V）；总体尺寸：370mm*290mm*48mm；15”VGA TFT LCD/VGA 输入/玻璃屏幕保护","IEC947","台",1,"管加工厂部","2022-08-26"]
[47,6400400153,"起重机无线防碰撞控制终端","WXFPZ-200A-KZZD","AC220V;功率50W;工作温度-25°-75°","GB/T3667.1-2006","台",1,"炼钢厂部","2022-07-27"]
[48,6400400154,"起重机无线防碰撞传感器","WXFPZ-200A-CGQ","AC220V;功率50W;工作温度-25°-75°","GB/T3667.1-2006","台",1,"炼钢厂部","2022-07-27"]
[49,6400600483,"位移传感器","KYCM-LPHL0450F","量程450mm 电源24VDC 输出4-20mA，测量起始端以外保持4mA输出 超出测量末端保持20mA输出。5米屏蔽电缆直接 带外置磁环","GB/T14048","只",1,"管加工厂部","2022-08-26"]
[50,6600300166,"电动执行机构","M8430","电机功率：2KW,额定电流：3.5A，电源电压：380V/3PH 50HZ,防护等级：IP67，力矩250NM，行程/速度：36rpm","JB/T8219-1999","台",1,"能源厂部","2022-07-27"]