{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":41,"n_cols":12,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[37,0,37,11],[38,0,38,11],[39,0,39,11],[40,0,40,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年6月进口液压阀采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22078"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"7100500055","电磁比例换向阀","4WRKE16E1-200L-3X/6EG24K31/A1D3M","内置放大板 16通径 中位机能E1型 额定流量200L 特性曲线线性 线圈可拆卸比例电磁铁 DC24V 外控外排 带符合E DIN 43 563-AM6的插座 给定值/实际值±10V 带减压阀ZDR 6DPO-4X/40YM-W80 丁晴橡胶 工作介质水乙二醇液压油","只","4","2023-01-31","炼钢厂部"]
[2,"7000100010","恒压变量泵","PVH098R01AD30A250000001001AE010A No.071115RH1003","PVH系列泵 98.3ml/r 顺时针旋转 通轴驱动泵，带SAE\"A\"2螺栓后法兰安装(SAE J744-82-2） 轴密封件二道双向 压力补偿器设定值250 bar 平键 工作介质水乙二醇","台","1","2023-01-31","340热轧"]
[3,"7000100018","恒压变量泵","PVXS-180-M-R-DF-0000-000 VICKERS",null,"台","2","2023-01-31","管加工厂部"]
[4,"7100500028","比例换向阀","4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/M REXROTH","REXROTH","只","1","2023-01-31","340热轧"]
[5,"7000100019","恒压变量泵","PVXS-250-M-R-DF-0000-000 VICKERS","开式回路泵，变量，单个装置250立方厘米/转，顺时针，平键安装","台","1","2023-01-31","管加工厂部"]
[6,"7100500067","电液比例换向阀","4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9K4/D3M REXROTH","外控放大板 16通径 W6机能 流量100L/min 线圈可拆卸的比例电磁铁 24VDC 带手动应急操作 外控外排 不带减压阀 工作介质HM-46#抗磨液压油","只","1","2023-01-31","340热轧"]
[7,"7000100010","恒压变量泵","PVH098R01AD30A250000001001AE010A No.071115RH1003","PVH系列泵 98.3ml/r 顺时针旋转 通轴驱动泵，带SAE\"A\"2螺栓后法兰安装(SAE J744-82-2） 轴密封件二道双向 压力补偿器设定值250 bar 平键 工作介质水乙二醇","台","1","2023-01-31","炼钢厂部"]
[8,"7100100040","盖板式截止阀","CVCS-50A-B29-W10","50通径","只","1","2023-01-31","炼钢厂部"]
[9,"7100100013","电磁溢流阀","CG5V-6FW-D-MU-H5-20","带手动调整和电气带载/卸载的阀 安装面6=AR-06-2-A 压力调整控制范围3至210bar 手动调整形式W=螺丝/锁紧螺母 电磁铁接线方式U=ISO 4400(DIN 43650) 线圈额定值H=24VDC","只","6","2023-01-31","180厂部"]
[10,"7000100004","恒压变量泵","A10VSO71DFR1/31R-PPA12N00 SN:30826694 REXROTH","变量泵,斜盘結构,为工业用 排量71ml/r DR压力控制 10系列 顺时针旋转 带FPM轴封的丁晴橡胶密封 带键直轴DIN 6885 安装法兰ISO 4孔 工作油口连接B和S：SAE,侧面错开90°,公制固定螺钉 辅助泵，通轴驱动 工作介质HM-46#抗磨液压油","台","1","2023-01-31","340热轧"]
[11,"7000600010","恒压变量泵","A4VSO180DR/30R-PPB13N00","组合件 REXROTH，GB/T2347-1980","台","1","2023-01-31","高炉"]
[12,"7100200017","叠加式双单向节流阀","Z2FS6-2-43/2QV DIN24 340 A型","REXROTH，DIN24 340 A型","只","2","2023-01-31","高辅工段"]
[13,"7100300243","手动换向阀","H-4WMM16J7X/F 德国DIN24 340 A型","REXROTH","只","4","2023-01-31","高炉"]
[14,"7100300043","电磁换向阀","4WE10D3X/CG24N9Z5L REXROTH",null,"只","2","2023-01-31","高辅工段"]
[15,"7100500060","电液比例换向阀","4WREE10E75-2X/G24K31/A1V","内置放大板 10通径 中位机能E型 额定流量75L DC24V 带符合E DIN 43 563-AM6的插座 给定值／实际值±10V 氟橡胶 工作介质水乙二醇液压油","只","2","2023-01-31","炼钢厂部"]
[16,"7000100019","恒压变量泵","PVXS-250-M-R-DF-0000-000 VICKERS","开式回路泵，变量，单个装置250立方厘米/转，顺时针，平键安装","台","1","2023-01-31","炼钢厂部"]
[17,"7000100060","恒压变量泵","PVV4-1X/122RA15UMC;REXROTH","168L/MIN，Pmax=10bar;REXROTH","台","1","2023-01-31","340热轧"]
[18,"7100300054","电磁换向阀","4WE10J33/CG24N9K4","REXROTH","只","5","2023-01-31","89热轧"]
[19,"7100300208","叠加式液控单向阀","Z2S10-2-3X 德国DIN24 340 A型","REXROTH","只","4","2023-01-31","89热轧"]
[20,"7100500124","电液比例换向阀","4WRZE16W8-150-74/6EG24N9ETK31/F1D3M","DN16,自带放大板，带插头，REROTH","台","3","2023-01-31","89热轧"]
[21,7000500015,"恒压变量泵","PVH131R13AF30A250000001001AB010","VICKERS","台","3","2023-01-31","管加工厂部"]
[22,7000600003,"恒压变量泵","A10VS0-28-DFR1/31R-PPA12N00","组合件 REXROTH，GB/T2347-1980","台","1","2023-01-31","炼钢厂部"]
[23,7100100015,"电磁溢流阀","CG5V-8FW-DMU-H5-20 EATON Vickers","带手动调整和电气带载/卸载的阀 安装面8=AS-08-2-A 压力调整控制范围3至210bar 手动调整形式W=螺丝/锁紧螺母 电磁铁接线方式U=ISO 4400(DIN 43650) 线圈额定值H=24VDC","只","2","2023-01-31","180厂部"]
[24,7100100015,"电磁溢流阀","CG5V-8FW-DMU-H5-20 EATON Vickers","带手动调整和电气带载/卸载的阀 安装面8=AS-08-2-A 压力调整控制范围3至210bar 手动调整形式W=螺丝/锁紧螺母 电磁铁接线方式U=ISO 4400(DIN 43650) 线圈额定值H=24VDC","只","2","2023-01-31","管加工厂部"]
[25,7100100110,"先导减压阀","DR20-5-5X/200Y DIN24 340 A型","REXROTH","只","2","2023-01-31","89油管热处理"]
[26,7100100110,"先导减压阀","DR20-5-5X/200Y DIN24 340 A型","REXROTH","只","2","2023-01-31","高炉"]
[27,7100200003,"单向节流阀","Z2FS10-5-33/V","REXROTH，DIN24 340 A型","只","5","2023-01-31","180厂部"]
[28,7100200003,"单向节流阀","Z2FS10-5-33/V","REXROTH，DIN24 340 A型","只","8","2023-01-31","管加工厂部"]
[29,7100300429,"液控单向阀","SL30PB4-4X;REXROTH","带泄漏口 32通径 底板安装 不带卸载功能 开启压力10bar 丁晴橡胶 REXROTH","只","1","2023-01-31","340热轧"]
[30,7100400037,"电磁减压阀","DR30-5-5X/315-Y-M/V","REXROTH","只","2","2023-01-31","89油管热处理"]
[31,7100500034,"比例换向阀","KBDG5V-7-2C180N100-X-M2-PE7-H1-10 VICKERS","DIN24340-2-1982","只","2","2023-01-31","720厂部"]
[32,6000200401,"电磁阀插头","Rexroth插头R901017048 带5米电缆","IP67 Z4L 24V 带指示 00032018 REXROTH","只","30","2023-01-31","89油管车丝委外"]
[33,7100300324,"电磁比例换向阀","4WRZ52W1000-7XF/6EG24N9EZ/D3M","Rexroth","只","1","2023-01-31","89热轧"]
[]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                          3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年6月进口液压阀采购招标项目                                         项目编号：HGCGD22078"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}