{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Macro1","一、开标一览表","二、商务 技术偏离表","Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Macro1","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"一、开标一览表","index":1,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[30,0,30,11],[31,0,31,11],[32,0,32,11],[33,0,33,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2022年6月电动机采购项目                                         项目编号：HGCGD22079"]
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注   "]
[1,"6000200883","异步交流电动机","DT90S-4","B5;1.1Kw","台","5","2022-08-30","高炉"]
[2,"6000200823","交流电动机","YP-50-0.18-6","额定功率0.18Kw;F级;IP54;B5;Y型接线方式;0.32A","台","2","2022-08-30","炼钢厂部"]
[3,"6000200796","锥型转子电动机","ZDY1-21-4","0.8Kw;立式安装","台","1","2022-08-30","高炉"]
[4,"6000200156","交流电动机","YEJ225M-8 22Kw","额定功率 22KW 额定电流 45.4A 额定转速 730(rpm)三角型接法 电压380V 防护等级IP55 绝缘等级H级","台","1","2022-08-30","炼钢厂部"]
[5,"6000200943","三相异步电动机","YZP225M-8","22Kw;380V;额定电流49.3A;Y型接法;IP55防护等级;安装方式B3;720r/min","台","1","2022-08-30","炼钢厂部"]
[6,"6000200939","起重用多速三相异步电动机","YZD160M2-4/16-AE228","5.5/1.5KW;12-8A 1380-330r/min工作制3-25% 15%","台","1","2022-08-30","高炉"]
[7,"6000200857","异步交流电动机","YD280S-12/6","20Kw/30Kw 380V △/2Y型接线方式 F级 50HZ IP54 490/990r/min B3","台","1","2022-08-30","烧结"]
[8,"6000200941","三相异步电动机","YVF2-D100L4","3Kw;AC380V;绝缘等级F;安装方式B5;额定电流6.6A;定额转速1430r/min;防护等级IP55;Y型接法","台","2","2022-08-30","炼钢厂部"]
[9,"6000200874","三相交流异步电机","YE2-80M2-4;0.75KW;带小齿轮","额定电压 380V; 额定电流 1.9A; 额定转速 1430r/min ;绝缘等级F; 防护等级IP55 ; 安装方式B5 ;接线方式 Y;功率因素0.76;50HZ;出厂编号12225","台","2","2022-08-30","炼钢厂部"]
[10,"6000200192","交流电动机","Y2-71M2-4 0.37Kw AC380V IM/B5 INS IP54","额定功率：0.37KW,额定电流：1A，转速：1380RPM，效率0.71，功率因素：0.75，F级绝缘，防护等级：IP54","台","1","2022-08-30","能源厂部"]
[11,"6000200936","排污行车电机","Y2-71M1-4-GL03048","0.25KW；0.79A；380V；Y接法；1380r/min","台","2","2022-08-30","能源厂部"]
[12,"6000200824","交流电动机","YPEJ-50-0.37-4","额定功率0.37Kw;F级;IP54;B5;Y型接线方式;1.2A","台","2","2022-08-30","炼钢厂部"]
[13,"6000200247","交流电动机","YXJ90L-4B5 1.5Kw H级","额定功率：1.5KW,额定电流：3.4A，转速：1440RPM，效率0.86，功率因素：0.85，","台","1","2022-08-30","炼钢厂部"]
[14,"6000200815","异步电动机","ZD1-41-4/B5;7.5Kw","电流18A，转速1400r/min,F级绝缘，IP44,制动力矩98N*M，安装方式B5","台","2","2022-08-30","炼钢厂部"]
[15,"6000200209","交流电动机","Y802-4 0.75Kw","AC380V F级 IP44 IM B5 接线 Y 接线盒位置R(右) 定额S1 标准编号 JB/T10391-2008","台","2","2022-08-30","高炉"]
[16,"6000200938","隔爆型三相异步电动机","YBF27112","0.37Kw;0.9A;380V;Y接;F级","台","1","2022-08-30","烧结"]
[17,"6000200798","异步交流电动机","YTSZ355M-4-250KW","250KW,1480R/MIN,1700KG,437A,IP44，3-100HZ,S1工作制，F级绝缘，B3安装方式，带温度检测，带编码器：RHI58N-0BAK1R61N-1024","台","1","2022-08-30","管加工厂部"]
[18,"6000200850","变频电动机","YP315M2-10HY","额定功率：110KW;额定电压:380V;额定电流:223A;防护等级:IP55;频率:50HZ;厂家为宁波东力或上海南洋或大连第二电机","台","1","2022-08-30","340热轧"]
[19,"6000200327","交流电动机","CH-40 功率：750W","额定电压：380V 6.60/3.85A 卧式","台","1","2022-08-30","180厂部"]
[20,"6000200836","变频电动机","YTSP132S-4","B5;5.5Kw;双轴;带直流抱闸DH","台","1","2022-08-30","高炉"]
[21,"6000200942","振动电机","YZD-8-4","功率0.55Kw;电压380V;电流1.5A;绝缘等级B级;Y型接法;激振力8KN","台","5","2022-08-30","炼钢厂部"]
[22,"6000200919","伺服电机","IFK7063-2AF7(带编码器)  1-1RG1","Uin 272V 、Io 8A、In 5.6A 、Nmax 7200r/min 、Nn3000r/min","台","1","2022-09-30","检验检测中心"]
[23,"6000200948","减速电机","DLR02-231YP100L1-4-R3","成品","台","2","2022-09-30","89油管热处理"]
[24,"5602100005","电动缸电机组件","RXJA-02A-XCE","7.28Kw;带编码器、RXPA-01D-GXR套筒联轴器2套","套","2","2022-09-30","炼钢厂部"]
[25,"6000200460","轧钢减速电机","YVF2-112M-4-TY/∮200 4kW","电压:380VAC 绝缘等级:F 防护等级:IP55 安装方式:B5 接线方式:三角型接法 S1工作制","台","2","2022-08-30","高炉"]
[26,"6000200418","轧钢减速电机","DLS03-60DM90S-4-A-M1","380V F级 IP56 B3 Y型接线方式 2.8A 1400r/min No.ZX051231A 留编码器位 :接线盒在电机左侧线洞朝下","台","1","2022-09-30","180厂部"]
[27,"6000200946","探伤辊道电机","112MH/4 TF","No.36212790;IP 55;50Hz 13.9/8.03A 4.00KW;1440min-1;14.4-13.6/8.30-7.90A;60Hz 12.1/6.99A 4.00KW;1750min-1;12.3-12.0/7.11-6.91A","台","3","2022-09-30","340热轧"]
["注：1、投标报价含税，税率13% ；                                                                                                           2、生产厂家要求全称填写准确无误 ；                                                                                                                     3、每个单项只允许一个有效报价，须按此表顺序与格式填报，不得打乱报价顺序（未报价的行、列不得删除）；"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"二、商务 技术偏离表","index":2,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年6月电动机采购项目                                   项目编号：HGCGD22079"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet1","index":3,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}