{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6000400020,"合闸电磁铁","220VDC 205Ω",null,"GB14048.4-93","只",10,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[2,6400400007,"增量编码器","DGS60-G4B04096 德国IEC947","电源电压DC10-30V，脉冲数1024个/圈","德国IEC947","只",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[3,6400100016,"热探转换器","BTE-FMD85","24VDC/1.5W 序列号2188014F BLOCK","GB/T 18901.1-2002","个",3,"720厂部","2022-08-11"]
[4,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-08-11"]
[5,6400300235,"接近开关","NJ1,5-8GM-N-Y18488","开关功能: 常闭 (NC), 输出类型: NAMUR, 安装: 齐平, 输出类型: 2 线, 螺纹模具: M8, 结构类型: 圆柱形，螺纹, 系列: 圆柱形; 防护等级: IP67, 材料: PUR.","GB/T14048.10-2008","只",10,"管加工厂部","2022-08-11"]
[6,4100500397,"转换开关","LW39-16A-3KC-11111/3","5档","GB/T 8946-2013","个",4,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[7,6400300236,"限位开关","1LS19-J","3A-240VAC AC15,0.4A-30VDC DC-12","JB/T5553-2006","个",5,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[8,4100600062,"声光报警灯","LTE-6101J","电压:AC36V   颜色:红色","GB/T14048","只",5,"180厂部","2022-08-11"]
[9,6300700061,"操作屏","smart700iev3(含程序及调试)","电压DC24V，RS422/RS485，USB","IEC61508","块",1,"高炉","2022-08-11"]
[10,6400400152,"增量型编码器","I58S/SJG001","供电5-30VDC 外壳直径58mm.安装厚度86mm,防护等级IP64，轴径10MM，脉冲数：:6000","EN61800-3","台",1,"高炉","2022-08-11"]
[11,6000300232,"多合一智能电动机转子控制器","RSC1-M1-400/R1-3","转子额定开路电压≤AC500v;用于三相交流电动机3段转子电阻器的控制","GB/T3235-1999","台",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[12,7502500028,"轴流风机","150FZY2-S","65W","GB/T13933-2008","台",5,"219厂部","2022-08-11"]
[13,6600300166,"电动执行机构","M8430","电机功率：2KW,额定电流：3.5A，电源电压：380V/3PH 50HZ,防护等级：IP67，力矩250NM，行程/速度：36rpm","JB/T8219-1999","台",1,"能源厂部","2022-08-11"]
[14,6400600004,"温度控制器","ETS1701-100-000+TFP100+保护套",null,"ISO9001","只",2,"管加工厂部","2022-08-11"]
[15,6200300092,"中频感应加热器","ZP-300","输入三相380v,300Kw,工作频率8-10KHz,冷却水压力0.25MPA，25m3/h,工件直径60-300mm，壁厚10-80mm，加热时间1-5分钟，加热温度300-800度可调，并显示实际值，加热长度200mm.其它详情参照附件。","JB/T8669-1997","套",1,"219厂部","2022-08-11"]
[16,5300300857,"微机显示屏","MT510TV4CN  S/N  08030364","直流24V","JB/T2785-2010","个",1,"物流中心","2022-08-11"]
[17,6400400153,"起重机无线防碰撞控制终端","WXFPZ-200A-KZZD","AC220V;功率50W;工作温度-25°-75°","GB/T3667.1-2006","台",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[18,6400400154,"起重机无线防碰撞传感器","WXFPZ-200A-CGQ","AC220V;功率50W;工作温度-25°-75°","GB/T3667.1-2006","台",1,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[19,6300700001,"微电脑时控开关","KG316T（220V/20A)",null,"IEC255","个",6,"219厂部","2022-08-11"]
[20,6400200005,"称重测长用对射式光栅;发送","WS100-D1032 SICK","DC24V","GB/T14048","只",14,"180/340厂部","2022-08-11"]
[21,6400200004,"称重测长用对射式光栅 接受","WE100-P1432","额定电压220V:PNP:触点 常开:材质 不锈钢:防护等级：IP67","GB/T14048","只",18,"180/340厂部","2022-08-11"]
[22,6100300284,"时控开关","SX102L","工作电压：3*380VAC±15%;50-60HZ;控制负载≤4KW三相（阻性）;控制电流：3*16A","GB/T14536.1","个",30,"180厂部","2022-08-11"]
[23,6100300282,"户外防雨智能光控开关","ZYT26GK","\"五种光控模式感光范围可调；系统延时0~ 10分钟；PC阻燃材料；电源电压90~250VAC/DC50Hz/60Hz；照度范围0 .5Lux~5KLx；环境温度-10~50°C (但不凝霜)；环境湿度<85%PH25°C；防护等级IP55\n\n\n\n\n\n\n\n\"","NB/T 10290-2019","只",50,"能源厂部","2022-08-11"]
[24,6200300089,"电子万用炉","双联1KW","炉径20厘米，频率50HZ，温度0到300度；双联1KW电子万用炉；","GB/T223","个",6,"检验检测中心","2022-08-11"]
[25,6400200099,"四发一收固定反馈控制器","HK-FKGD40-PA","四个发射器发射，一个接收器接收，工作电压：AC220V;频率：420-450可选;视距5km;输出方式:无源常开/常闭输出","德国IEC947","台",6,"340热轧","2022-08-11"]
[26,6200100090,"变频器","CS710-4T30GB","30KW","EN61800-3","台",1,"高炉","2022-08-11"]
[27,6200200129,"变频器","20F1ANC456AA0NNNNN AB","输入电压：400V交流 输入电流：446.7A 输入频率：三相，50HZ：输出电压：0-400V 输出电流：456A 输出频率：三相，0-400HZ 一般负载：280KW","IEC61800","台",1,"管加工厂部","2022-10-10"]
[28,6400200098,"防护罩","OBW-W45","100mm;订货号2011431;用于冷探WL45","GB/T6587-2012","个",10,"180厂部","2022-08-11"]
[29,6100900126,"操作台","720高速切管机操作台","720高切集控改造用操作台，一套包含主辅台各一个，包含柜体，柜面开关按钮，柜内模块等电气元件以及柜内接线，详细清单和接线见图纸","审核图纸","套",2,"720厂部","2022-07-06"]
[30,6300600076,"行车遥控发射接收器","F24-12S   一发一收   控制电压AC36V","防护等级IP65 186*61*51 遥控距离100米  11个单速按钮","GB/T22084.2-2008","套",2,"219厂部","2021-10-28"]
[31,6100300179,"真空断路器 弹簧操作机构","3AH4305-40.5/2000-31.5","含有眼调节螺杆 弹簧","JB/DQ2553-1989","只",3,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[32,4200700102,"工业吸尘器","WY551FB","380V/50Hz;5.5Kw;530立方米","GB4706-2008","台",1,"180厂部","2022-07-28"]
[33,5300400285,"非接触式逆止器","CKF-A70190","\"材料：GCR15;扭矩：4735N.mN.m\n重量：10KG;转速：3200r/min\"","JB/T9015-2011","套",1,"高辅工段","2022-07-28"]
[34,6200200776,"可控硅模块","SD-350/20","绝缘耐压Viso 2500V，反向（断态）重复峰值电压VRRM(VDRM)1600V,反向（断态）重复峰值电流LRRM(LDRM)0.3MA,正向（通态）峰值压降VFM(VTM)1.5V,门极触发电流LGT 40-60MA,门极触发电压VGT 1.0-1.2V。","JB/T8950-1999","只",5,"物流中心","2022-09-26"]
[35,6200200863,"变频器","MD480T220P-L;带制动单元及电抗器、制动电阻、485通讯卡","变频器220KW、输入电压380V 额定电流426A 、尺寸：W*H*D 300*1424*500；MD系列变频器制动单元，380V制动单元-标准机；11KW制动电阻；485通讯卡MD38TX1，带隔离的modbus通讯适配卡。","EN61800-3","台",1,"180厂部","2022-08-27"]
[36,6300500240,"UPS","HTM6006-30M","容量6KVA：输入电压380VAC±25％输入频率50/60Hz±10%，输出电压：220VAC±1％输出频率50/60Hz±0.5，切换时间0ms，后备时间0.5小时。主机内置输入输出隔离变压器，采用三旁路模式（静态、维修、应急）",null,"套",1,"烧结","2022-08-07"]
[37,6400300239,"传感器","1442-PR-0830M0510N","NCPU, 8mm Probe,Reverse Mount, Metric, 30mm, 1.0m cable  AB","JB/T11279-2012","个",5,"高炉","2022-07-28"]