{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":44,"n_cols":11,"rows_kept":44}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7101600156,"气动调节蝶阀阀体","HB2416-16K","DN1000;PN1.6MPa;配两片法兰.金属垫圈.螺栓","只",1,"HG/T 4176-2011","能源厂部","2022-07-12"]
[2,7101300015,"气动调节蝶阀气动执行机构","HPAW35S-13260","单作用;带弹簧;行程90R;输出力矩15000N.M;气源压力0.4-0.6MPa;输入输出信号4-20mA;防爆;阀体型号HB2416-16K","只",1,"GB/T4213-2008","能源厂部","2022-06-27"]
[3,7101600154,"电动金属硬密封蝶阀","D943H-2.5;","DN1600;Pg0.25MPa;温度≤300℃;高炉煤气","只",1,"JB/T8527-1997","能源厂部","2022-07-12"]
[4,7100100252,"智能蒸汽调压阀","ZZYP-16P-100","DN100;压力调节1MPa~0.3MPa;介质蒸气；温度≤300℃","套",1,"GB/T4213-2008","烧结","2022-05-28"]
[5,5500500035,"混风切断阀","QZ747W-600","公称通径：600mm；工作温度：≦700℃；工作压力：0.45MPa；工作介质：热空气，密封面堆焊硬质合金 阀盖铸钢件 阀板及密封面 铸钢件，密封面堆焊硬质合金 阀杆材质316L不锈钢，带金属垫及螺栓整套，带油缸","台",1,"GB/T12238-2008","高炉","2022-06-27"]
[6,7101700044,"闸阀","Z45T-16-DN100","DN100 阀杆为不锈钢","只",2,"GB12234-2007","高炉","2022-08-11"]
[7,6600300158,"智能陶瓷煤流调节阀","HMTJ-3000","工作方式：气动式，环境温度：-10℃～120℃；工况压力：0～1.6MPa，基本误差：1%；回差：1%；死区：2%，防护等级IP65","台",1,null,"高炉","2022-05-12"]
[8,7101600219,"电动金属硬密封蝶阀","D943P-2.5C   DN1300","Pg0.25MPa;温度≤300℃;高炉煤气","套",1,"JB/T8527-1997","能源厂部","2022-07-27"]
[9,7101800242,"液位计球阀","Q41F-16P DN20","DN20 原厂家：奉化","只",2,"GB/T12237","180厂部","2022-08-26"]
[10,7102000080,"旋启式止回阀","H44H-16C，DN50，PN1.6MPa","P=1.0MPa，DN50，使用环境：室内，品级：优级","只",2,"GB/T12233-2006","180厂部","2022-06-27"]
[11,7102000079,"低阻力倒流防止器","LHS743X，DN50,PN1.0MPa","P=1.0MPa，使用环境：室内，品级：优级","只",2,"GB/T2878-1993","180厂部","2022-06-27"]
[12,7101600216,"手动蝶阀","D343H-10C,DN50，PN1.0MPa","P=1.0MPa，DN50，使用环境：室内，品级：优级","只",2,"GB/T12237","180厂部","2022-06-27"]
[13,7102000078,"球型污水止回阀","HQ411.0C,DN50,PN1.0MPa","P=1.0MPa，DN50;使用环境：室内，品级：优级","只",2,"GB/T12221-2005","180厂部","2022-06-27"]
[14,7101800174,"高压球阀","KHB-30SR-1212-01X",null,"只",10,"GB/T12230-2005","180厂部","2022-08-11"]
[15,7101800081,"高压球阀","KHM-38SR-1212-02X DN32,31.5MPa",null,"只",8,"GB/T9065.2-2010","180厂部","2022-08-11"]
[16,7101800019,"不锈钢球阀","Q11F-64P-15",null,"只",20,"GB/T 28776-2012","180厂部","2022-08-11"]
[17,7101800022,"不锈钢球阀","Q11F-64P-25",null,"只",20,"GB/T 28776-2012","180厂部","2022-08-11"]
[18,7101800020,"不锈钢球阀","Q11F-64P-20",null,"只",20,"GB/T 28776-2012","180厂部","2022-08-11"]
[19,7101800206,"球阀","Q41H   DN100   PN16",null,"只",9,"JB/T6376-2005","180厂部","2022-08-11"]
[20,7101800017,"不锈钢球阀","Q11F-25P-25","不锈钢手动球阀 内螺纹 浮动直通式 氟塑料 压力2.5mpa DN25","只",50,"GB/T12234","炼钢厂部","2022-08-11"]
[21,7101800039,"法兰式球阀","Q41F-10-50，DN50,PN1.0","GB/T12221-2005,公称直径：DN50，压力等级：P≤1.0Mp，阀体长度：178mm","只",2,null,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[22,7101600043,"手动蝶阀","D341X-16","DN250","只",10,"GB/T12238-1989","炼钢厂部","2022-08-11"]
[23,7102500004,"法兰式电动蝶阀","FBGX-10","DN250 带电动装置","只",5,"JB/T308-2004","炼钢厂部","2022-08-11"]
[24,7102000081,"燃气止回阀","HF-G1A","内丝G1\";球头;介质:氧气","只",2,"GB13347-1992","炼钢厂部","2022-07-12"]
[25,7102000048,"消声止回阀","H41X-10;DN500","铸钢","只",3,"GB/T2100-1980","管加工厂部","2022-08-11"]
[26,7101800174,"高压球阀","KHB-30SR-1212-01X",null,"只",20,"GB/T12230-2005","管加工厂部","2022-08-11"]
[27,7101600103,"气动蝶阀","VF-735DA;DN200","带电磁气阀，阀芯转动灵活，关死后不得漏水，抗冲击能力强","只",2,"JB/T6376-2005","管加工厂部","2022-08-11"]
[28,7101800224,"液控快开快闭偏心半球阀","DYQ740H(X)-150-1.6","DN300；P=1.6Mpa","只",1,null,"720厂部","2022-07-27"]
[29,7101800055,"高压球阀","BKH-20S-1123",null,"只",20,"GB/T9065.2-2010","720厂部","2022-08-11"]
[30,7101800229,"不锈钢球阀","Q41F-16p-100","DN100；压力1.6MPa； 浮动直通式，氟塑料；手动，法兰连接","只",15,"GB/T12224-1989","720厂部","2022-07-27"]
[31,7101600197,"气力输灰气动耐磨合金陶瓷阀DN200","GLS-HG20-200B2","公称通径：200MM,公称压力1.0-2.5MPa,，阀体铸钢陶瓷，阀板双面全陶瓷耐磨，侧阀座和阀门接触面为耐磨陶瓷材料 .","台",2,null,"烧结","2022-06-27"]
[32,7101600064,"手动蝶阀","D7A1X-10","DN65","只",10,"DL/T746-2001","340热轧","2022-08-11"]
[33,7101600143,"手动蝶阀","D7A1X-10","DN80","只",10,"DL/T746-2001","340热轧","2022-08-11"]
[34,7101600096,"气动蝶阀","D641F-16C","DN200","只",5,"GB/T8100-2006","219厂部","2022-08-11"]
[35,7101800055,"高压球阀","BKH-20S-1123",null,"只",10,"GB/T9065.2-2010","89热轧","2022-08-11"]
[36,7101800053,"高压球阀","BKH-16S-1123",null,"只",10,"GB/T12230-2005","89热轧","2022-08-11"]
[37,7102000040,"止回阀","H41H-16-80",null,"只",2,null,"89油管热处理","2022-08-11"]
[38,7101600124,"微型气动调节阀","Q64674-G16C100-25",null,"只",1,"GB/T12237-2007","720厂部","2022-08-11"]
[39,5501500007,"气动陶瓷出料阀","SZ674TC","公称通径DN80MM，公称压力PN1.0-2.5MPa，铸钢衬陶瓷，双作用，质保3年","个",1,"GB/T12237-2007","炼钢厂部","2022-08-11"]
[40,6600300073,"不锈钢德标三片式球阀","LSQF-D-S-10-25;","配进口防爆开关及气缸;介质:氧气","只",1,"GB/T12237-2007","炼钢厂部","2022-08-11"]
[41,6600300072,"不锈钢德标三片式球阀","LSQF-D-S-10-20;","配进口防爆开关及气缸;介质:氧气","只",1,"GB/T 4213-1992","炼钢厂部","2022-08-11"]
[42,7101800120,"三片式不锈钢球阀","Q311F-25P-40","不锈钢手动球阀 浮动直通式 氟塑料 压力2.5mpa DN40","只",180,null,"炼钢厂部","2022-08-11"]
[43,7101800274,"法兰不锈钢硬密封球阀","Q41W-16R-100","DN100；L=278mm","只",1,"JB/T6376-2005","高炉","2022-07-28"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}