{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":9,"n_cols":13,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,5],[1,6,1,12],[5,0,5,12],[6,0,6,12],[7,0,7,12],[8,0,8,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2022年6月仪器设备备件采购项目Ⅱ",{"$nulls":5}," 项目编号：HGCGD22084"]
["标包","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","技术要求","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,6600400252,"中子变送器","HK-ZZQF型","输入±15V输出高压给氦三管","GBT15478-1995","高炉","台",1,"2022-07-31"]
[2,6400600491,"红外水分仪一体化探头","TBM-100A01","尺寸：310mm(长)×180mm(宽)×175mm(高特殊探头加高)，电源：A.C 220V 交流 50/60Hz,50W，卤素灯(AC电源80W，距离2.5m，产生的测量噪声<0.1%)，白炽灯(AC电源100W，距离2.5m，产生的测量噪声<0.1%)，水银灯(AC 电源 250W，距离  2.5m，产生的测量噪声<0.1%)，7针航空插座：探头电源接口，探头AC220V供给电源输入接口，10芯航空插座：探头信号接口，探头输出信号和主机供给探头±12V接口","GBT 13869-2017","烧结","台",1,"2022-07-30"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]
["日    期：     年     月     日"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年6月仪器设备备件采购项目Ⅱ        项目编号：HGCGD22084"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]