{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","单位","数量","执行标准","申请部门","交货期","备注"]
[1,7502300037,"双介质气雾喷枪","621072303-03-00-2","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","把",2,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-09-26"]
[2,5000400014,"减速机","QSC16-14",null,"台",1,"JB/T8853-1999","炼钢厂部","2022-09-26"]
[3,5000400112,"蜗轮蜗杆斜齿轮减速机","SA92-1/100-YEJ4kW-6P-M1","传动比47.2;额定功率4Kw;配反力矩环板GST97-01QT K","台",2,"Q/ZTB04-2000","炼钢厂部","2022-09-26"]
[4,5400100044,"离心式空压机 中间冷却器","FS-ELLIOTT 260","铆焊 材质：管道为紫铜，翅片为铝 耐压大于1.6Mpa 耐温大于250℃ 冷却气量大于300m3/min 冷却出口温度<52℃","台",1,"JB/T10598","能源厂部","2022-09-26"]
[5,7502300056,"双介质气雾喷枪枪头","适应于621072303-03-00-2喷枪","P=0.6MP;Qmax3.7T/H;＜120°;￠3500;H~3000;枪长1600;开孔273;316L护板","只",3,"GB/T4213-1992","炼钢厂部","2022-09-26"]
[6,5501700003,"堆取料机;斗轮机构轴承座","D223A-11.0","ZG35 孔径50，轴向孔距145，径向孔距530，座低平面与孔中心线夹角5°侧端盖带注油孔M10","件",2,null,"原料工段","2022-09-26"]
[7,7502300044,"1#机分体点火枪","DHQ304-L280","材质304不锈钢;接口方式M14*1.5","把",2,"JB5101-1991","炼钢厂部","2022-09-26"]
[8,5601700022,"拖链","TL180III-R450*510*8640","支撑板宽度510mm:节数48;附订货图","件",2,"JB/T6608-1993","炼钢厂部","2022-09-26"]
[9,6100100031,"交流电焊机","BX3-500-2","380V","台",13,"GB/T8118-1995","高辅工段","2022-09-26"]
[10,5300400263,"缓冲胶条","JHYHCC-02","缓冲条表面材料UHMW-PE板；缓冲层天然橡胶+顺丁橡胶","条",30,"审核图纸","原料工段","2022-09-26"]
[11,7500300011,"冷却器","ASA-PL53-20EKit",null,"台",3,"JB/T4715-1992","180厂部","2022-09-26"]
[12,7502500096,"离心通风机","F9-26-5D;左旋90°","15Kw 2900r/min 带轴承座","台",1,"GB/T13274-1991","炼钢厂部","2022-09-26"]
[13,7502500097,"离心通风机","F9-26-5D;右旋90°","15Kw 2900r/min 带轴承座","台",1,"GB/T13274-1991","炼钢厂部","2022-09-26"]
[14,6000300238,"离心通风机","CXF-5.5A;3KW","流量2.0m3/s;压力600Pa;转速24.16S-1编号3283","台",1,"GB/T13933-2008","180厂部","2022-09-26"]
[15,6000300239,"混流风机","SWF-5.5A；带Y100L1-4;2.2KW异步电动机","流量2.2m3/s;压力300Pa;编号3251","台",1,"GB/T13933-2008","180厂部","2022-09-26"]
[16,5600500018,"衡阳集束氧燃枪枪套","MG13.02","适用于MG13.00衡阳集束氧燃枪","件",8,"审核图纸","炼钢厂部","2022-09-26"]
[17,6300600034,"卧式车床","呼合环球卡盘板手","CA6136 K11200","把",5,"JIS B6151-1993","检验检测中心","2022-09-26"]
[18,6700200044,"冲击试验机 硫化氢减压阀 R11LG-EGG-00-00","R11LG-EGG-00-00",null,"只",1,"JB/T10365-2002","检验检测中心","2022-09-26"]
[19,7001200343,"高压泵连杆","3D-250-0102",null,"根",4,null,"219厂部","2022-09-26"]
[20,5704000030,"铝合金手轮","空心16*160键5","空心16*160键5；G4250带锯机用","个",6,"JB/T4318.2-2002","检验检测中心","2022-09-26"]
[21,5300300861,"反向器风缸拔叉总成","CKD6E机车：CSR-YKH3Q51","风压6公斤","套",3,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-09-26"]
[22,5300300862,"牵引电机碳刷口底盖板","CKD6E机车：4QDR-410","490*220","块",3,"JB/T2785-2010","物流中心","2022-09-26"]
[23,7101800177,"不锈钢水嘴","15",null,"只",10,"CJ/T406-2012","219厂部","2022-09-26"]
[24,7502500087,"离心通风机","225FLJ7F","380V/50Hz;170w","台",5,"JB/T2977-1992","89油管车丝委外","2022-09-26"]
[25,7000200056,"螺杆泵组","HSAD280R46R4PY Y2-132M-4-B35","267L/min,10bar  7.5kW,380V,50Hz,1480rpm  原厂家：黄山泵业","台",1,"GB/T10886-2002","89油管热处理","2022-09-26"]
[26,7502300059,"空气喷嘴","780LA；07800269351","连接螺纹G11/2,替换开口管直径38mm，最高工作压力1MPa,重量3.484kg，材料1.4305（303）；品牌SILVENT","只",3,"JB/T12493-2014","89油管热处理","2022-09-26"]
[27,5100100396,"联轴器","GⅡCL11 130*252/120*167",null,"套",1,"JB/T8854.2-2001","340热轧","2022-09-26"]
[28,5501000065,"焦炭筛聚氨酯筛板","GY20220127-CX","介质：焦炭，材质：聚氨酯，使用寿命3个月处理能力300吨/小时。包含整套焦炭筛所用聚氨酯HW筛板和聚氨酯HW筛板托架。槽下全套筛板由16块高弹悬浮面小筛板","套",4,"审核图纸","高辅工段","2022-09-26"]
[29,5501000072,"烧结筛筛板","TTHBS-350-2","单层双面悬臂棒条    材质：55CrSi","套",2,"JB5015-1985","高辅工段","2022-09-26"]
[30,5722900048,"三通阀","图号   19Q00809.3  （含滚动三通阀 DN350 ；","DN350；带液压缸；带接近开关 Bi15-M18-AP6X；带垫圈 JB/T982-1977；重量1811Kg;带行程刻度尺；原装厂家：中国重型机械研究院股份公司","个",1,"审核图纸","管加工厂部","2022-10-26"]
[31,5714100033,"气体弹簧","90.10.00500.160 PED","进口件 进口件，90.10.00500.160","只",40,"PED","720厂部","2022-10-26"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}