{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":28,"n_cols":13,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,5],[1,6,1,12],[24,0,24,12],[25,0,25,12],[26,0,26,12],[27,0,27,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2022年8月电气、仪表备件采购项目",{"$nulls":5}," 项目编号：HGCGD22110"]
["序号","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","技术要求","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"5100300071","电磁失电制动器","DLTZ3-150","额定电压DC170V;配套YEJ160电机机座;轴颈44.5mm;刹车盘外径180mm;全套含刹车片和齿轮","GB/T 34114-2017","炼钢厂部","台","4","2022-10-30"]
[2,"6400500242","超声测厚仪","MX-5","配PT-1012探头","JJF1126-2004","720厂部","台",3,"2022-10-30"]
[3,"6400500287","探伤机 超声探头","No.3944790010","TRANSDUSER FLAW 2025MHZ*3\"FOCUS MICRODOT",null,"管加工探伤","只",3,"2022-10-30"]
[4,"6400500286","探伤机 超声探头","No.3679160010","TRANSDUSER WALL NAT.FOCUS 813 1/2\"*1",null,"管加工探伤","只",3,"2022-10-30"]
[5,"6400500316","探伤机 碳刷","BRUSH.SUPERIOR.CARBON PRODUCTS.CO MOD#SK-1629-A8MOD-B9122718840",null,null,"管加工探伤","只",20,"2022-10-30"]
[6,"6400500317","探伤机 碳刷","BRUSH.SUPERIOR.CARBON PRODUCTS.CO MOD#SK-1629..B9122718830",null,null,"管加工探伤","只",20,"2022-10-30"]
[7,4000100202,"帕纳科Axios X荧光光谱仪 灯管","L13W/640；货号：532269415543","830 lm；帕纳科Axios X荧光光谱仪专用","JJG 810-1993","检验检测中心","根","2","2022-10-30"]
[8,"6600200836","高温直插型氧化锆分析仪","ROYTEC210","氧分析仪参数：环境温度: 0℃--+50℃；尺寸:240x210x160mm(高x宽x厚) ；重 量: 约8Kg ；电气连接: 接线端子 ；电源: 220V/50Hz ;测量范围: 0~21%O2;基本误差: 测量值的±1%;传感器参数:尺寸: 长度分别为500-1200mm ；重 量: 0.6Kg+0.33kg/100mm*L；烟气温度: 1400℃以下 ；温控: 加热器保持锆头温度恒定 ；连 接: 1.5\"BSP 或者NPT，配套连接法兰随传感器提供；参比气体: 约50cc/分钟，如果用户测量现场没有干净无油的压缩空气，参比气体泵可随机 提供；参比气连接:0.25\"管子；校验气连接:0.125\"NPT内螺纹；响应时间: 小于4秒","GB/T8623-1997","340热轧","套","1","2022-10-30"]
[9,"6500400202","工业电视 存储硬盘","WD82PURX-78","8TB","GB/T14864-2013","管加工厂部","只","34","2022-10-30"]
[10,6400600506,"电阻应变计","BAB350-3BB250(11)-G300","电阻值：350Ω±0.15%；灵敏系数：1.86~1.98；应变极限值：1.5%；使用温度范围：-269~+250℃；温度自补偿型；","GB/T 13992-2010","检验检测中心","片","50","2022-10-30"]
[11,6700300093,"接线端子","DHA3-G1","与BAB350-3BB250(11)-G300型电阻应变计配套使用；特种聚酰亚胺基底；使用温度范围：-269~+250℃；","GB/T 13992-2010","检验检测中心","片","100","2022-10-30"]
[12,6500200130,"固态硬盘","西部数据(WD)Green SSD固态硬盘240GB SATA3.0接口",null,null,"720厂部","个","3","2022-10-30"]
[13,6500300098,"TCP/IP网络型门禁控制器","型号 ：WG2052  控制门数 ：双门双向","尺寸：160*106MM  可接读头2/4/4  存储注册卡 ：2万   存储记录数：10万  电源：DC12v  开门延时：1-600秒（可调） 通讯方式：TCP/IP",null,"保卫处","块","2","2022-10-30"]
[14,6600100494,"数字式温度显示调节仪","XMT-22B","220AC  输入PT100，输出40-20mA","JB/T9942-2012","能源厂部","台","1","2022-10-30"]
[15,6600200571,"刀具预调测量仪","DTJ  II  1540","径向(X向)测量范围0-150mm(直径300mm);.轴向(Z向)测量范围30-400mm);数显表分辨率0.001;.投影屏4.1 放大率 20X 4.2影屏直径 直径100mm ; 物方视场 直径5mm;游标格值10;光源 AC6V/30W;主轴锥孔(30#. 40#. 50#.任选其一); 7:24","GB/T22096-2008","180厂部","台","1","2022-10-30"]
[16,6700400262,"电磁离合器","DLY5-100M","DC24V，165W，1000Nm","GB/T1648-1999","检验检测中心","个","2","2022-10-30"]
[17,6400600317,"传感器","TSC-200",null,"GBT11022-1999","高炉","只",2,"2022-10-30"]
[18,6400500866,"探伤机;纵向探头","HC360-Z10-F2.5","2.5MHz  12.5*14F80","GB/T27664.2-2011","340热轧","只","2","2022-10-30"]
[19,6400500867,"探伤机：横向探头","HC360-H16-F2.5","2.5MHz  9*12  16.5度","GB/T27664.2-2011","340热轧","只","2","2022-10-30"]
[20,6500200069,"小型立式工作站","HP Z238;GB/T9813-2000","酷睿i7-6700/1TB;SATA/8GB DDR4-2133/HD 530显卡","GB/T9813-2000","340热轧","台","15","2022-10-30"]
[21,6400600356,"便携式检振仪","VM63A","测量范围:加速度: 0.1-199.9m/s2 peak(RMS*1.414) 速度: 0.1-199.9 mm/s RMS 位移: 0.001-1.999mm p_p(RMS*2.828)","ISO2372","高辅工段","台",1,"2022-10-30"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]
["日    期：     年     月     日"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年8月电气、仪表备件采购项目     项目编号：HGCGD22110"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]