{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["清单 "],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"清单 ","index":0,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80}
["序号","资材编号","资材名称","规格描述","技术参数","执行标准","单位","数量","申请部门","交货期","备注"]
[1,6000300235,"瓦格拉锯电机风轮","YF-1","直径：250mm,高：64mm, 孔：19mm,键槽：6mm","GB/T 1236-2000","个",5,"89油管车丝委外","2022-11-30"]
[2,6000300236,"瓦格拉锯电机风轮","YF-2","直径：180mm,高：80mm, 孔：19mm,键槽：6mm","GB/T 1236-2000","个",5,"89油管车丝委外","2022-11-30"]
[3,6000400020,"合闸电磁铁","220VDC 205Ω",null,"GB14048.4-93","只",10,"炼钢厂部","2022-11-30"]
[4,6100100150,"控制变压器","BK-50","380V/36V;50VA",null,"只",5,"高炉","2022-11-30"]
[5,6100300155,"断路器:","DZ158-100A/3P","380V 3P 100A","JB/T8735.2011","只",10,"180厂部","2022-11-30"]
[6,6100900049,"不锈钢电阻器","RS54-280M-8/5H","75KW","IEC61508","套",1,"炼钢厂部","2022-11-30"]
[7,6200100035,"直流调速装置","DCM-CON70-V 0","四相限控制 带profibus-dp通讯板 小装置控制大功率晶闸管整流装置 带励磁控制单元220V,39A 晶闸管主回路直流输出电压DC850V 额定输出直流电流3162A，直流电机带编码器速度反馈，可弱磁升速。",null,"套",1,"219厂部","2022-11-30"]
[8,6200200161,"逆变器","20G14NC205JA0NNNNN","110Kw ND 205A 90KW HD 400VAC  FRAME6 配 20-750-2262C-2R和20-HIM-A6","E0.967X","台",1,"720厂部","2022-12-30"]
[9,6200200195,"变频器","FRN90G1S-4C 带简易面板TP-EIU及电抗器DCR4-90B",null,"GBT12668.2-2002","台",1,"89油管车丝委外","2022-12-30"]
[10,6200200204,"变频器","20G11NC043JA0NNNNN 22Kw PowerFIex755 E0.967X","进线电压：3相 380V-480VAC 额定功率22KW 重载功率18.5KW 额定电流43A","E0.967X","台",1,"管加工厂部","2022-12-30"]
[11,6200200391,"软起动器","150-B240NBDB AB 升级为150-F251NBD","输入电压3AC 380V 功率250Kw 允许电动机最大电流435A","IEC947","台",1,"89热轧","2022-12-30"]
[12,6200200463,"网络适配器","20-COMM-C AB",null,"EN 61800-5-1","块",4,"219厂部","2022-12-30"]
[13,6200200704,"控制单元适配器 CUA32","6SL3040-0PA01-0AA0","控制单元适配器 CUA32 用于功率模块 PM340/PM240-2 带增量编码器 HTL/TTL 接口","德国IEC947","块",2,"89油管车丝委外","2022-12-30"]
[14,6200200783,"AB PF755逆变器24VDC 电源线","20-750-PH1F8","750系列通用","E0.967X","根",2,"219厂部","2022-12-30"]
[15,6200200784,"AB PF755逆变器控制网网卡","20-750-CNETC","750系列通用","E0.967X","块",2,"219厂部","2022-12-30"]
[16,6200200786,"AB PF755逆变器增量编码器反馈卡","20-750-ENC1","750系列通用","E0.967X","块",3,"720/219厂部","2022-12-30"]
[17,6200200788,"AB PF755逆变器POD控制头","20-750-POD1F8","750系列通用","E0.967X","套",1,"219厂部","2022-12-30"]
[18,6200200789,"AB PF755逆变器24VDC IO卡","20-750-2262C2R","750系列通用","E0.967X","块",2,"219厂部","2022-12-30"]
[19,6200200824,"变频器  110kW","20F1ANC205JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率110kw，额定电流205A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-12-30"]
[20,6200200826,"变频器  132kW","20F1ANC260JA0NNNNN","AB753系列变频器，输入380VAC，额定功率132kw，额定电流260A，带20-750-PNET和IO卡","IEC61800","台",1,"720厂部","2022-12-30"]
[21,6300100108,"32点DO模块","1756-OB32;AB",null,"IEC61508","块",6,"219厂部","2022-12-30"]
[22,6300200028,"PLC模块","1756-IB32 AB","IEC61508","IEC61508","块",5,"219厂部","2022-12-30"]
[23,6300200070,"模拟量输入输出模块","1794-IE4XOE2 AB","输入4点，输出2点 4－20MA","IEC61508","块",1,"89油管车丝委外","2022-12-30"]
[24,6300200100,"远程I/O数字输出模块；","1794-OB16 AB EN298","输出16点 24V","EN298","块",2,"89油管车丝委外","2022-12-30"]
[25,6300200163,"输出模块","1756-OF8","供电电压;24VDC;   点数;继电器输出8点;   AB","IEC61508","块",1,"管加工厂部","2022-12-30"]
[26,6300200177,"Flex I / O隔离式输入/输出模拟模块","1794-IF2XOF2I","输入电流端子 4-20mA;输入电压端子 +/- 10V;FlexBus电流 50毫安;产出 2隔离;输出电流端子 4-20mA;输出电压端子 +/- 10V","IEC61508","只",2,"管加工厂部","2022-12-30"]
[27,6300300010,"CNB通讯模块","1756-CNB/E AB","标准IEC61508","IEC61508","块",2,"219厂部","2022-12-30"]
[28,6300300011,"DEvicenet扫描器接口模块","1756-DNB AB","标准IEC61508",null,"块",2,"高炉","2022-12-30"]
[29,6300300012,"ENB通讯模块","1756-ENBT AB","标准IEC61508","IEC61508","块",2,"219厂部","2022-12-30"]
[30,6300300017,"Piont I/O SSI计数模块","1734-SSI AB","绝对值计数，SSI输入 标准IEC 60068-2-1","IEC 60068-2-1","块",10,"219厂部","2022-12-30"]
[31,6300500085,"接线端子(正面)","281-901",null,"IEC60947-7-1","只",1000,"89油管车丝委外","2022-12-30"]
[32,6300500244,"网卡","20-750-PNETR2P","端口：以太网，  数量：2个","德国IEC947","只",1,"管加工厂部","2022-12-30"]
[33,6300500256,"位移监测模块","EK-C6682","EK-C6682双通道位置监测模块，可接收两个标准的电涡流传感器输入信号，监测轴端止推轴承的轴向位置，电源：220VAC",null,"个",1,"高炉","2022-11-30"]
[34,6300600078,"喷码机主控板","PMC-PJ1A","IC4-2216-J主控板","IEC61509","块",1,"89油管车丝委外","2022-11-30"]
[35,6300700003,"OP17操作面板","6AV3 617-1JC30-0AX1 德国IEC947",null,"德国IEC947","块",2,"340热轧","2022-12-30"]
[36,6400200004,"称重测长用对射式光栅 接受","WE100-P1432","额定电压220V:PNP:触点 常开:材质 不锈钢:防护等级：IP67","GB/T14048","只",8,"180厂部","2022-12-30"]
[37,6400200005,"称重测长用对射式光栅;发送","WS100-D1032 SICK","DC24V","GB/T14048","只",10,"340热轧","2022-12-30"]
[38,6400200026,"反光镜","SW50 1000131","高温反射器，玻璃，可旋紧：直径 50 mm：运行环境温度≤ +300 ℃","DIN EN 61757-1-2013","块",5,"720厂部","2022-12-30"]
[39,6400200029,"反光镜","OP61",null,"GB/T23110-2014","套",19,"180厂部","2022-12-30"]
[40,6400200047,"光电开关","WL45-P260","矩型 金属 直接反射型 供电电压10~60VDC PNP型 常开点/常闭点 接线端子 IP67","EN 60947-5-2:2007","只",5,"180厂部","2022-12-30"]
[41,6400200052,"光电开关","WT45-P260 1009108","矩型 金属 直接反射型 供电电压10~30VDC 50mm PNP型 常开点/常闭点 80Hz 接线端子 IP67","GB/T23110-2014","块",18,"180厂部","2022-12-30"]
[42,6400200095,"光电开关","WS/WE12L-2P410","10-30VDC: 100mA:Sn 25m","JB/T 6475-1992","只",5,"管加工厂部","2022-12-30"]
[43,6400200096,"光电开关","GRSE18S-P233W","10-30VDC:100mA:Sn 25m","JB/T 6475-1992","只",10,"管加工厂部","2022-12-30"]
[44,6400200098,"防护罩","OBW-W45","100mm;订货号2011431;用于冷探WL45","GB/T6587-2012","个",10,"180厂部","2022-12-30"]
[45,6400300239,"传感器","1442-PR-0830M0510N","NCPU, 8mm Probe,Reverse Mount, Metric, 30mm, 1.0m cable  AB","JB/T11279-2012","个",5,"高炉","2022-12-30"]
[46,6400400007,"增量编码器","DGS60-G4B04096 德国IEC947","电源电压DC10-30V，脉冲数1024个/圈","德国IEC947","只",1,"炼钢厂部","2022-11-30"]
[47,6400400115,"绝对值编码器网络插头","TMSP12FD-M4","12  米","GB/T20281-2006","根",5,"89油管车丝委外","2022-11-30"]
[48,6400400149,"轴型PN绝对值型编码器","8.5868.12C2.C212","库伯勒 夹紧法兰，?58mm 轴10x20mm 电源10-30VDC 接口PROFINET IO  防护等级IP67","2002/95/EG","台",4,"720厂部","2022-12-30"]
[49,6400600432,"位移传感器","RHM0210MH02AA01；MTS","电压24V;输出电流信号4-20mA;重复精度正负0.001% 分辨率 0.0015% 外管耐压350Bar 测量范围210mm 全量程可调 工作温度 0℃ +100℃  耐冲击振动；品牌MTS","GB/T28857-2012","只",4,"180厂部","2022-12-30"]
[50,6400600441,"凸轮开关","TKE4-0-T/201-B/RMF5","电压10-30V；电流200mA；海光机械电器厂","GB/T 1408.10-1999","台",2,"180厂部","2022-11-30"]
[51,6400600484,"位移传感器","RH5M0300M01R021A100","带磁环 MTS;输入电压24VDC，输出电流4－20MA 电缆长2M","DIN 32878-1993","只",2,"720厂部","2022-12-30"]
[52,6400600498,"位移传感器","RH5MA0620M01R031A100","MTS公司产品，R系列模拟量，带定位磁环、附件及3mPVC电缆，电压24VDC，输出电流4－20MA","GB/T28857-2012","只",1,"219厂部","2022-12-30"]
[53,6600300021,"阀门定位器","YT-1000RDn13201","输入信号4-20mA 供气压力 1.4-7.0kgf/c㎡cm 工作温度 -20-70℃ 双作用 内置PTM","JB/T8219-1999","台",2,"180厂部","2022-11-30"]
[54,6600300031,"阀门定位器","YT-1000RD 13","输入:4-20mA/DC","JB-T8219-1999","只",2,"720厂部","2022-11-30"]
[55,7502500028,"轴流风机","150FZY2-S","65W","GB/T13933-2008","台",5,"219厂部","2022-11-30"]
[56,6600400253,"前置器","1142-DR-5850","NCPU, Driver, 5&8mm, 5m system  AB","JB/T11279-2012","个",3,"高炉","2022-12-21"]
[57,6200200223,"变频器电压反馈板","SK-H1-SVFB2-D1 AB","Rockwell PowerFlex 700S Frame9 Voltage Feedback Board Kit 400/480V","GB/T9315-1988","块",2,"720厂部","2022-12-21"]
[58,6300100109,"PLC模块","1756-OF8;AB",null,"IEC61508","块",1,"720厂部","2022-12-21"]
[59,6300700033,"触摸屏","PANEVIEW PLUS1000 2711P-T10C4D1A;","AB",null,"台",1,"高炉","2022-12-21"]
[60,6300100082,"PLC模块","1756-IF16","AB","IEC61508","块",2,"炼铁厂部","2022-12-21"]
[61,6600200123,"阀门定位器","EPA814","输入 4-20mA/DC，气源:8Kgf/cm2 8Bar 最大120Psi 800KPa","JB/T8219-2000","只",2,"180厂部","2022-12-21"]
[62,6200200619,"调速器底板","QT-006DI-H",null,"JB/T8680-2008","块",1,"管加工厂部","2022-12-21"]
[63,6200200453,"调压调速散热风机","KA9225HA2","AC220v","GB/T22712-2008","只",10,"180厂部","2022-12-21"]
[64,6100300268,"分闸线圈","ZN5","DC220V,线径0.31mm，匝数3660，","GB/T14048","个",5,"能源厂部","2022-12-21"]
[65,6100500408,"微型继电器","G2R-1","24VDC(5脚)","EN 60947-5-2","只",10,"炼钢厂部","2022-12-21"]
[66,6100100016,"并联电容器用串联电抗器","CKGKL-144(108)/35-6(4.5) 109.1A 50HZ 绝缘等级B 2400KVAR 自冷户外装置 含底部瓷瓶 尺寸与现场一致","IEC61800","IEC61800","台",6,"能源厂部","2022-12-21"]
[67,6400600505,"位移传感器","KYCM-HL0500FS/ZDA,防水型；","工作电源24Ⅴ，测量量程500mm，输出信号4-20ma","Q/XKYC9-2009","只",1,"管加工厂部","2022-12-21"]
[68,6200100094,"停电保护控制系统 蓄电池","6QW-200AH；外形尺寸：507*221*195*218；","额定电压：12V；容量：200AH；放电倍率在6倍率以上；耐高温，荷电常温贮存一年。","XK06-006-00420","只",18,"管加工厂部","2022-12-21"]
[69,6400600507,"负荷传感器","BK-1B;15t","12VDC; 输出4-20mA; 精度等级：0.1",null,"台",2,"180厂部","2022-12-21"]
[70,6400200013,"对射式光电开关","OM30-EVP6 ELCO JT 2-30s/1499","外形:圆柱型 外壳材质:金属 检测模式/感应类型:对射式（接收器） 供电范围:10-30VDC 感应范围:0-25m 输出形式:PNP 输出特性:常开1点，常闭1点 接线方式:导线输出连接 防护等级:IP67","JT 2-30s/1499","只",10,"检验检测中心","2022-12-21"]
[71,6100300284,"时控开关","SX102L","工作电压：3*380VAC±15%;50-60HZ;控制负载≤4KW三相（阻性）;控制电流：3*16A","GB/T14536.1","个",5,"检验检测中心","2022-12-21"]
[72,6100900131,"传动控制柜柜体","GGD改","高*宽*深2200*1200*800","审核图纸","台",2,"219厂部","2022-12-21"]
[73,6200200864,"变频器","MD480T280P","负载类型，风机泵类；交流输入电压380V;标准应用输出功率280kw，输出电流520A;重载输出功率250kw，输出电流465A",null,"台",1,"219厂部","2022-12-21"]
[74,6200200865,"变频器DP通讯卡","MD38DP2","Profibus-DP通讯协议",null,"块",2,"219厂部","2022-12-21"]
[75,6400100043,"热金属检测器","HMD4-4ZC1","电源DC24V，输出24VDC高电平，负载能力>100mA，响应时间 接点＜20ms 电平与隔离＜2ms，检测温度550℃～1400℃，检测距离0.2m～8m，外壳形式 带冷却，功耗≤5W，保护  直流输入极性保护，电平输出短路及过载保护，带红光瞄准，灵敏度可调节，有电源及信号工作指示，可自检",null,"台",6,"219厂部","2022-12-21"]
[76,6200200462,"通迅卡","20-750-PBUS AB",null,"EN 61800-5-1","块",4,"720厂部","2022-12-21"]
[77,6300200179,"模拟量输入模块","EL3142 0010","2×Analog input.single ended +/-10mA.33 R Shunt/16 Bit;Ser.Nr.:30141110;Rev.Nr.:0020;厂家:BECKHOFF","EN 61000-6-4","块",5,"340热轧","2022-12-21"]
[78,6300200180,"模拟量输出模块","EL4112 0010","EtherCAT Terminal,2-channel analog output, current±10 mA, 16 bit；厂家:BECKHOFF","EN 61000-6-4","块",5,"340热轧","2022-12-21"]
[79,5712000010,"OLTG101刻伤机;电火花极片","GB/T5777","50*50*0.5mm","GB/T5777","片",50,"管加工厂部","2022-12-21"]