{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["一、开标一览表","二、商务 技术偏离"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":13,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,1,5],[1,6,1,12],[22,0,22,12],[23,0,23,12],[24,0,24,12],[25,0,25,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["开  标  一  览  表"]
["项目名称：2022年10月电气、仪表备件采购项目",{"$nulls":5}," 项目编号：HGCGD22128"]
["序号","物料编码","物料描述","规格描述","技术参数","技术要求","申请部门","单位","数量","交货日期","含税单价（元）","生产厂家","备注"]
[1,"6500400203","高清成像仪","BC-18S40LO-XH","200万像素信噪比;大于52dB（AGC OFF）电子快门;1/25 秒~ 1/100;000秒曝光模式;自动曝光/快门优先/手动曝光","GY/T121-1995","炼钢厂部","台",1,"2022-12-12"]
[2,"6500400205","高清解码器","SG-7604N-BY","支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、SmartH264、SmartH265等主流的编码格式；支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码","GB12322-1990","炼钢厂部","台",1,"2022-12-12"]
[3,"6500400206","耐高温防护套","SG7-GD750-HX","长度850mm;直径φ85mm;窥孔1.6mm;净重4.5Kg;耐压0.8Mpa;环境温度1800℃;安装方式CS;水管M20*2","GY/T121-1995","炼钢厂部","个",1,"2022-12-12"]
[4,"6500400207","高温工业电视水冷护套","SG7-FZ03S-HX","工作压力0.15-1.0Mpa;耐压1.5 Mpa;环境温度＜1800℃;安装方式CS;水管M20*2;净重6Kg","GY/T121-1995","炼钢厂部","个",1,"2022-12-12"]
[5,"6500300104","防爆摄像头","DH-ECA-74A433-NHR-XA-LED","400万像素1/3英寸CMOS图像传感器 IP68防护等级","GB/3836-2010","能源厂部","套",2,"2022-12-12"]
[6,"6600200837","除尘压差报警器","JHCYK-1000","量程0-±1000pa,输入电压:220VAC,精度:±0.5%FS/1.0%,输出信号:1路开关量(标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关),4-20mA输出,IP65防护等级",null,"180厂部","套",1,"2022-12-12"]
[7,"6600200740","SAT专用双芯镍铬镍硅热电偶","SAT-K2-4-25/8GH3039-1100-Ⅰ1050/900mm","φ25刚玉套管;固定法兰;SAT孔径φ8;刚玉管绝缘;GH3039铠装丝φ8;一级精度","GB/T30429-2013","管加工厂部","根",15,"2022-12-12"]
[8,"6600400254","数字电流表","ZW1602","电源：AC220V； 量程：15A 精度：0.5级",null,"219厂部","块",2,"2022-12-12"]
[9,"6100100218","周向隔离变压器","SF-BA-24000AT-A/15.2KVA","380V/380V/40A/15.2KW；单相；F级绝缘",null,"219厂部","台",1,"2022-12-12"]
[10,6400500871,"周向励磁线圈","SF-24000AT-CEXQ-A(B)","380V;40A;内径：350mm",null,"219厂部","只",1,"2022-12-12"]
[11,6400500872,"纵向励磁线圈","SF-24000AT-ZXXQ-A(B)","380V;120A;   尺寸：78x602x240mm",null,"219厂部","只",1,"2022-12-12"]
[12,"6400500316","探伤机 碳刷","BRUSH.SUPERIOR.CARBON PRODUCTS.CO MOD#SK-1629-A8MOD-B9122718840",null,"JB/T4003-2001","管加工厂部","只",20,"2022-12-12"]
[13,"6400500317","探伤机 碳刷","BRUSH.SUPERIOR.CARBON PRODUCTS.CO MOD#SK-1629..B9122718830",null,"JB/T4003-2001","管加工厂部","只",20,"2022-12-12"]
[14,"6400500286","探伤机 超声探头","No.3679160010","TRANSDUSER WALL NAT.FOCUS 813 1/2\"*1","JB/T10062-1999","管加工厂部","只",3,"2022-12-12"]
[15,"6400500287","探伤机 超声探头","No.3944790010","TRANSDUSER FLAW 2025MHZ*3\"FOCUS MICRODOT","JB/T10062-1999","管加工厂部","只",3,"2022-12-12"]
[16,6400500877,"荧光磁粉参考试块","MTU-3","附合格证书","GB/T15822.2","180厂部","块",1,"2022-12-12"]
[17,6500200099,"CPU风扇","超频三东海X6","风冷，热管，5热管，支持Intel LGA 775/115X/1151",null,"管加工厂部","个",4,"2022-12-12"]
[18,6500300099,"法翼执法记录仪T6","型号：法翼T6  重量：160G 尺寸：85*55*30MM 接口：Type-C  定位:GPS+北斗   4G全网通  蓝牙","IP68防水 电池：3450MAH  内存：1G（ddr3）+8G（emmc） 存储：256G  拍照：4000万像素  视频：1920*1080 屏幕：触摸屏 2.0英寸 分辨率：320*240",null,"物流中心","台",2,"2022-12-12"]
[19,6600400255,"称重模块","SWB505 MM CS 1000","内含传感器型号HLJ-1，合金钢材质，C3精度，模块线长6米",null,"219厂部","台",3,"2022-12-12"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     \n2、生产厂家要求全称填写准确无误"]
["投标人：（盖单位章）"]
["法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）"]
["日    期：     年     月     日"]

{"sheet":"二、商务 技术偏离","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2022年10月电气、仪表备件采购项目     项目编号：HGCGD22128"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日    期：      年      月      日                "]