{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["一、开标一览表","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"一、开标一览表","index":0,"n_rows":90,"n_cols":12,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[86,0,86,3],[87,0,87,6],[88,0,88,6],[89,0,89,6]]}
["    （一）开标一览表"]
["项目名称：2023年5月液压缸公开招标采购项目                                         项目编号：HGJY-G2023058"]
["序号","资材编号","资材名称","规格型号","技术参数","单位","数量","交货时间","使用部门","含税单价(元)","生产厂家\n","备注"]
[1,7200200010,"锁紧液压缸","0290017DR5004ME002-94","125/90-120,,JB/T 5000","台",1,"2023-09-10","180热轧"]
[2,7200600065,"脱引锭杆液压缸","80/56-240","进口密封 缸径Φ80,杆径Φ56,行程240 工作环境温度-20℃~140℃ 工作压力25MPa,试验压力32.5MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 伸缩防护套耐温150度 工作介质水乙二醇液压油","台",3,"2023-09-10","炼钢厂部"]
[3,7200400013,"液压缸","HSGK0180E4111-150",null,"台",1,"2023-09-10","340管加工热处理"]
[4,7200100171,"液压缸","HYDRAULTC CYLINDER SF601916","额定压力25MPa JB/T 5000","台",2,"2023-09-10","180热轧"]
[5,7200400009,"液压缸","WG01CD250B63/45-225A10/01.1CADMA","额定压力25MPa JB/T 5000","台",2,"2023-09-10","180热轧"]
[6,7200100089,"液压缸","CD250E125/70-250A10/02CADMA+GAS60 L10=370","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",1,"2023-09-10","340管加工探伤"]
[7,7200100022,"液压缸","CD250A80/56-170A10/02CGDMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",3,"2023-09-10","180管加工热处理"]
[8,7200200034,"液压缸","02690005DR5006ME037-135","CD250E100/56-320A10/01CADMA 配GAS50球铰耳环 额定压力25MPa JB/T 5000","台",1,"2023-09-10","180热轧"]
[9,7200100133,"液压缸","CDH1MF3/63/45/310.0A11/B1CAEMEW","缸径Φ63,杆径Φ45,行程310 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",5,"2023-09-10","340热轧"]
[10,7200200038,"液压缸","02690005DR5006ME051-103","CD250E100/70-340A10/01CADMA L10=390 额定压力25MPa JB/T 5000","台",1,"2023-09-10","180热轧"]
[11,7200100241,"液压缸","CD250E100/56-435A10/01CADMA",null,"台",1,"2023-09-10","340管加工探伤"]
[12,7200600202,"液压缸","CDH1/MP3/50/28/250A1X+GAS30 带耳环;","带耳环;缸径Φ50,杆径Φ28,行程250 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",8,"2023-07-27","180管加工热处理"]
[13,7200500036,"液压缸","HG180005,ZSF219HL-015","ZSF219HL-015 额定压力25MPa JB/T 5000","台",2,"2023-09-10","180管加工水压"]
[14,7200200035,"液压缸","02690005DR5006ME037-65","CD250E100/56-280A10/01CADMA 配GAS50球铰耳环 额定压力25MPa JB/T 5000","台",1,"2023-09-10","180热轧"]
[15,7200100093,"液压缸","CD250E125/70-385A10/02CADMA+GAS60 L10=429.5","缸径Φ125,杆径Φ70,行程385 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-09-10","340热轧"]
[16,7200100094,"液压缸","CD250E125/70-480A10/02CADMA+GAS60 L10=335","缸径Φ125,杆径Φ70,行程480 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-09-10","340热轧"]
[17,7200500082,"液压缸","YG100X200HL-00","缸径100mm，耐压等级20MPa","件",1,"2023-07-27","180热轧"]
[18,7200200058,"液压缸","YG63/35-25","额定压力25MPa JB/T 5000","台",2,"2023-09-10","180管加工水压"]
[19,7200400067,"液压缸","268.151SB0166-42","125/90-185;","台",1,"2023-09-10","89油管热处理"]
[20,7200100363,"液压缸","CD250B50/36-300A10/02CGDMT+GAK22","缸径Φ50,杆径Φ36,行程300 ,工作压力25MPa 活塞及活塞杆采用滑动环密封，带球铰耳环","台",5,"2023-06-27","89油管热处理"]
[21,7200600210,"液压缸","02690044DR5008ME002-28(带GAS50球铰耳环）","缸径Φ100,杆径Φ56,行程340, 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-06-27","89油管热处理"]
[22,7200100060,"液压缸","CD250E63/45-225A10/02CADMA L10=274.5","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",2,"2023-09-10","219厂部"]
[23,7200100077,"液压缸","CD250D100/70-125A10/02CGDMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",3,"2023-09-10","219厂部"]
[24,7200100347,"液压缸","CD250A100/56-185A10/02CGDMA","缸径Φ100,杆径Φ56,行程185, 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封,缸底滑动轴承","台",2,"2023-06-27","89油管热处理"]
[25,7200600209,"液压缸(三)","02680014DR5005ME013-35","20Kg；其它参数见图纸上的技术要求","件",20,"2023-06-27","89热轧"]
[26,7200100332,"液压缸;","CD250E125/70-500A10/02CADMA+GAS60;L10=487","缸径Φ125,杆径Φ70,行程500,L10=487, 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-07-27","340热轧"]
[27,7200600195,"液压缸;","1.MFL.008.00;50/28-350","缸径Φ50,杆径Φ28,行程350 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力16MPa,试验压力21MPa 活塞采用TPM196157-50/40*11.3*4密封;活塞杆密封采用OMS-MR28/35.3*3.2加通用密封;USH00280+挡圈;28*35.5*34.5*8.7","台",2,"2023-06-27","340热轧"]
[28,7501800048,"液压缸活塞杆","SF601859F","45号钢；重量4.5KG;直径32","根",6,"2023-05-28","180热轧"]
[29,7501800049,"液压缸活塞杆","SF600179F","45#钢；重量3.0KG；直径32","根",6,"2023-05-28","180热轧"]
[30,7201300053,"液压缸活塞杆","*","EC03J0000","件",8,"2023-08-11","340热轧"]
[31,7200600198,"液压油缸(二)","02680014DR5005ME013-21","32Kg：参照图纸技术要求","件",20,"2023-06-27","89热轧"]
[32,7200600197,"液压油缸(一)","02680014DR5005ME013-12","20Kg：参照图纸技术要求","件",16,"2023-06-27","89热轧"]
[33,7200600200,"油缸","63/50-30；","内径63，  活塞直径50；  RDYG939;A73629;M279124/5/6","台",2,"2023-07-27","340管加工车丝"]
[34,7200100288,"液压缸","02680014DR5005ME035-54","CD250B63/45-380A10/01CADMA","台",2,"2023-06-27","89热轧"]
[35,7200100193,"液压缸","CD250E63/45-500A10/02CADMA",null,"台",3,"2023-08-10","89油管热处理"]
[36,7200100279,"液压缸","CDH2MT4/80/56-1250A1X/B1CFDMWW,XV=320正负40调节，带耳环CGKD50","缸径Φ80,杆径Φ56,行程1250 ,中轴式，工作压力25MPa，带球铰耳环","台",1,"2023-06-26","89油管热处理"]
[37,7200400019,"液压缸","YG63/45-510",null,"套",1,"2023-08-10","89油管热处理"]
[38,7200200084,"油缸","CDH2MT4/80/50/300A1X/B1CFDMWW(XV=300)","(油口G3/4)(XV=300)，压力等级25MPa","台",1,"2023-06-26","89油管热处理"]
[39,7200100326,"液压缸","CD250E80/56-350A10/02CGDMA","80/56-350","台",5,"2023-07-26","219厂部"]
[40,7200100063,"液压缸","CD250B80/45-350B10/02CADMA","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",1,"2023-08-10","219厂部"]
[41,7200100151,"液压缸","CDH1MT4/63/45/1350A1X/H1CSEMWW XV=700","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",2,"2023-08-10","219厂部"]
[42,7200100141,"液压缸","CDH1MP5/63/45/150A1X/H1CSEMWW","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",1,"2023-08-10","219厂部"]
[43,7200100047,"液压缸","CD250E100/70-450A10/02CADMA L10=425","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",1,"2023-08-10","219厂部"]
[44,7200500050,"液压缸","Z0733.03.02.01.01","80/50-15 额定压力25MPa JB/T 5000","台",2,"2023-08-10","219厂部"]
[45,7200200067,"液压缸","Z219.100.45.120.00","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级","台",2,"2023-08-10","219厂部"]
[46,7200400053,"液压缸","CD250E100/56-340A10/011CADMAC02","06.46.3-3-4","台",1,"2023-08-10","340管加工热处理"]
[47,7200600152,"液压缸","YG100/55-200-F改;","不锈钢;带磁环及感应开关；压力20Mpa；行程200±0.3；缸径100mm；配性能可靠接近开关；寿命不低于65万次；水不得进入活塞杆腔","台",1,"2023-08-10","340管加工热处理"]
[48,7200400064,"液压缸","CDH1MT4/63/45-2000A11/B1CMEMAW",null,"台",2,"2023-08-10","340热轧"]
[49,7200500016,"炉顶上下密液压缸","80*56-340","带耳环，密封材质：尼龙夹布V组，工作压力25MPa","台",1,"2023-08-10","高炉"]
[50,7200600055,"热修位液压缸","90/45-203","配进口密封 缸径Φ90,杆径Φ45,行程203 工作环境温度-20℃~140℃ 工作压力20MPa,试验压力25MPa 活塞及活塞杆采用V型组合耐高温密封 工作介质水乙二醇液压油","台",3,"2023-08-10","炼钢厂部"]
[51,7200600104,"液压缸","PAB03CG00000 100/70-290","缸径Φ100,杆径Φ70,行程290 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",5,"2023-08-10","340热轧"]
[52,7200600109,"液压缸","PBA03CJ00000 80/56-130","缸径Φ80,杆径Φ56,行程130 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",4,"2023-08-10","340热轧"]
[53,7200100219,"液压缸","CDH1MF3/63/45-310A11/B1CAEMEW",null,"台",5,"2023-08-10","340热轧"]
[54,7201300043,"液压缸活塞杆","CD1MF3/63/45/310A11/B1CAEMEW",null,"件",5,"2023-07-11","340热轧"]
[55,7200100030,"液压缸","CD250B100/70-160A10/02CGDMA+GAK45","缸径Φ100,杆径Φ70,行程160 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",2,"2023-08-10","340热轧"]
[56,7200600246,"液压缸","HYZ198-45;100/63-40",null,"台",1,"2023-06-27","340热轧"]
[57,7201300030,"水平夹液压缸活塞杆1","HM-CG63/36-650-1",null,"件",10,"2023-07-11","340热轧"]
[58,7201300031,"水平夹液压缸6活塞杆2","HM-CG63/36-650-2",null,"件",10,"2023-07-11","340热轧"]
[59,7201300032,"水平夹液压缸活塞杆","HM-CG63/36-650-3",null,"件",10,"2023-07-11","340热轧"]
[60,7200100095,"液压缸","CD250E125/90-180A10/01.1CGDMA L10=290","缸径Φ125,杆径Φ90,行程180 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-08-10","340热轧"]
[61,7200100173,"液压缸","SDH2MF3/100/63/460A1XM1CHDA",null,"台",2,"2023-08-10","720厂部"]
[62,7200400033,"液压缸","YG80/45*200-S",null,"台",6,"2023-08-10","340管加工热处理"]
[63,7200400090,"液压缸","CD250A/63/36-450A10/02CGDMA(左侧油口M27*2）,","带球铰耳环","台",4,"2023-06-26","340管加工热处理"]
[64,7502000050,"液压缸耳环","GAK28",null,"件",12,"2023-07-11","340管加工热处理"]
[65,7201300033,"液压缸耳环","GAK22",null,"件",8,"2023-07-11","340管加工热处理"]
[66,7200400076,"液压缸","CD250E125/70-340A10/01CADMA370",null,"台",1,"2023-08-10","340管加工热处理"]
[67,7200100088,"液压缸","CD250E125/70-250A10/01CADMA","额定压力25MPa JB/T 5000","台",1,"2023-08-10","340管加工热处理"]
[68,7200200020,"液压缸","02690005DR5004ME019-48","22.6Kg","台",1,"2023-08-10","180热轧"]
[69,7200100027,"液压缸","CD250B100/56-500A10/01.4CADMA","缸径Φ100,杆径Φ56,行程500 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-08-10","180管加工热处理"]
[70,7200100206,"液压缸","CD250E100/56-340A10/01CADMA;","L10=405，压力21MPa","个",2,"2023-08-10","180管加工热处理"]
[71,7200400015,"G4225带锯床；锯架升降油缸","锯架升降油缸","耐压16MPa；无故障工作循环次数65万次；带性能可靠磁性开关","台",2,"2023-07-11","180管加工热处理"]
[72,7200100040,"液压缸","CD250B125/90-255A10/02CADMA","缸径Φ125,杆径Φ90,行程255 工作环境温度-20℃~70℃ 工作压力15MPa,试验压力18MPa 活塞及活塞杆采用V型组合密封","台",1,"2023-08-10","180管加工热处理"]
[73,5722700005,"液压缸","CD250B125/90-300A10/01CADMA：  图号：02680018DR5008ME038-46","带GAS60球铰耳环","台",2,"2023-06-26","180管加工热处理"]
[74,5722800005,"液压缸","CD250E100/56-285A10/01CADMA,   图号：02680018DR5008ME018-10","带GAS50球铰耳环.  L10=380；","台",4,"2023-06-26","180管加工热处理"]
[75,7200500012,"料流调节阀液压油缸","100/70-149","带耳环，关节轴承使用国内品牌轴承，密封材质：聚氨酯+丁晴橡胶，工作压力25MPa","台",1,"2023-09-10","高炉"]
[76,7200600264,"液压缸","CDH1MP5/80/56/740A1X/D1CSEMTC","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级;不带传感器","台",1,"2023-07-27","219厂部"]
[77,7200600263,"液压缸","型号:Z0224.04.04.01:100/70-135","压力等级：25MPa 采用进口密封 连接螺栓12.9级;不带传感器","台",3,"2023-07-27","219厂部"]
[78,7200500086,"液压缸","CDH1MP5/50/36/175A1/B1NAE*WW","缸径：50；杆径36；行程：175；带耳环","台",10,"2023-07-30","180热轧"]
[79,7200100445,"液压缸","CDH1MP5/80/56/705.0A11B1CSDBWW 活塞杆与耳环整体制作",null,"台",2,"2023-07-30","720厂部"]
[80,7200200013,"液压缸","02690005DR5003ME005-33","CD250E120/90-450A10/01CGDMA","台",1,"2023-09-10","180热轧"]
[81,7200500005,"吹扫阀油缸","50/28-190","带耳环，密封材质：聚氨酯+丁晴橡胶，工作压力25MPa","台",1,"2023-08-11","高炉"]
[82,7200500044,"液压缸","WG02CD250C/63/40-320A10/02.1HHKAWWW","带耳环，密封材质：尼龙夹布V组，工作压力25MPa","台",1,"2023-09-10","高炉"]
[83,7200400083,"带锯机;水平虎钳夹紧油缸","G4250/85     JB/T11588-2013","G4250/85","台",1,"2023-07-30","管加工厂部"]
["注：1、投标报价含税，税率13%                                                                                     2、生产厂家要求全称填写准确无误\n3、每一项只能有一个报价"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":18,"n_cols":4,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3],[3,0,5,0],[3,3,5,3],[6,0,13,0],[6,3,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[17,0,17,3]]}
["   （二）商务/技术偏离表"]
["项目名称：2023年5月液压缸公开招标采购项目                项目编号：HGJY-G2023058"]
["偏离类型","序号","招标方要求内容","投标方偏离内容"]
["商务偏离"]
[]
[]
["技术偏离"]
{"$rows_empty":7}
["注：1、如商务无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标方要求内容有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n    2、如技术无偏离则在偏离内容单元格中填写”无”。如有偏离按序号和招标内容（规格描述、技术要求及标准、交货期等内容）有序对应填写，后将本单位偏离内容按序号顺序填写在一个单元格中。\n"]
["投标人：                         （盖单位公章）                    "]
["法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）              "]
["日  期：      年      月      日                "]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}